Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa zakładu:	Oddziaływanie fermy brojlerów na środowisko Świerczyny
Dane emitorów punktowych
 
Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Ciepło wł. gazów	Usytuowanie emitora		
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	[kJ/m3/K]	X  [m]	Y  [m]	
E-1	   1,7 	   1,38 	   7,97	    293,65	    0,0	   1,30	  1224,9	   965,7	
E-2	   1,7 	   1,38 	   7,97	    293,65	    0,0	   1,30	  1231  	   963  	
E-3	   1,7 	   1,38 	   7,97	    293,65	    0,0	   1,30	  1232  	   962  	
E-4	   1,7 	   1,38 	   7,97	    293,65	    0,0	   1,30	  1234  	   961  	
E-5	   1,7 	   1,38 	   7,97	    293,65	    0,0	   1,30	  1257  	   950  	
E-6	   1,7 	   1,38 	   7,97	    293,65	    0,0	   1,30	  1252  	   953  	
E-7	   1,7 	   1,38 	   7,97	    293,65	    0,0	   1,30	  1250  	   954  	
E-8	   1,7 	   1,38 	   7,97	    293,65	    0,0	   1,30	  1248  	   955  	
E-9	   1,7 	   1,38 	   7,97	    293,65	    0,0	   1,30	  1177  	   875  	
E-10	   1,7 	   1,38 	   7,97	    293,65	    0,0	   1,30	  1179  	   874  	
E-11	   1,7 	   1,38 	   7,97	    293,65	    0,0	   1,30	  1189  	   869  	
E-12	   1,7 	   1,38 	   7,97	    293,65	    0,0	   1,30	  1192  	   868  	
E-13	   1,7 	   1,38 	   7,97	    293,65	    0,0	   1,30	  1204  	   862  	
E-14	   1,7 	   1,38 	   7,97	    293,65	    0,0	   1,30	  1206  	   861  	
E-15	   1,7 	   1,38 	   7,97	    293,65	    0,0	   1,30	  1216  	   856  	
E-16	   1,7 	   1,38 	   7,97	    293,65	    0,0	   1,30	  1218  	   855  	
E-17	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1187  	   879  	
E-18	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1192  	   886  	
E-19	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1194  	   893  	
E-20	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1199  	   900  	
E-21	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1201  	   907  	
E-22	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1205  	   913  	
E-23	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1207  	   921  	
E-24	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1212  	   927  	
E-25	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1214  	   935  	
E-26	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1219  	   941  	
E-27	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1220  	   949  	
E-28	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1225  	   955  	
E-29	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1215  	   866  	
E-30	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1217  	   874  	
E-31	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1222  	   880  	
E-32	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1223  	   888  	
E-33	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1229  	   894  	
E-34	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1229  	   902  	
E-35	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1235  	   908  	
E-36	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1236  	   916  	
E-37	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1241  	   922  	
E-38	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1243  	   930  	
E-39	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1248  	   936  	
E-40	   7  	   0,648	   9,01	    293,65	   12,8	   1,30	  1249  	   944  	
E-41	  12  	   0,35 	   0,93	    353,2 	    0,6	   1,30	  1265  	   943  	
E-41a	  12  	   0,35 	   3,28	    353,2 	    2,1	   1,30	  1265  	   943  	
E-42	  12  	   0,18 	   0,11 	    293   	    0,0	   1,30	  1241  	   957  	
E-43	   2  	   0,064	  77,36	    720   	   15,9	   1,30	  1259  	   952  	
 
Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-44 pojazdy    wysokość: 1 m
Lp	X [m]	Y [m]	
   1	   1273  	    947  	
   2	   1226  	    846  	
   3	   1162  	    876  	
   4	   1210  	    980  	
   5	   1276  	    951  	
   6	   1348  	   1098  	

Dane meteorologiczne
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Toruń, wysokość anemometru  14   m.      
 
parametr	rok	okres grzewczy	okres letni	
Temperatura [K]	280,7	274,5	286,8	
 
Nr okresu	Róża wiatrów	Ułamek udziału okresu w roku	Czas trwania,   godzin	
1	grzewcza	0,019178	168	
2	grzewcza	0,019178	168	
3	grzewcza	0,019178	168	
4	grzewcza	0,019178	168	
5	grzewcza	0,019178	168	
6	grzewcza	0,019178	168	
7	letnia	0,09589	840	
8	letnia	0,09589	840	
9	letnia	0,09589	840	
10	letnia	0,09589	840	
11	letnia	0,09589	840	
12	letnia	0,09589	840	
13	letnia	0,019178	168	
14	letnia	0,019178	168	
15	letnia	0,019178	168	
16	letnia	0,019178	168	
17	letnia	0,019178	168	
18	letnia	0,019178	168	
19	roczna	0,134247	1176	
 
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa	Emisja maks.	Emisja maks.	Emisja maks.	Emisja maks.	
		zanieczyszczenia	1 okres [mg/s]	2 okres [mg/s]	3 okres [mg/s]	4 okres [mg/s]	
E-1	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-2	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-3	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-4	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-5	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-6	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-7	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-8	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-9	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-10	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-11	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-12	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-13	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-14	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-15	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-16	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-17	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-18	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-19	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-20	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-21	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-22	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-23	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-24	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-25	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-26	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-27	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-28	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-29	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-30	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-31	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-32	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-33	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-34	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-35	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-36	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-37	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-38	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-39	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-40	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-41	kocioł węglowy	pył PM-10	43,5	43,5	43,5	43,5	
		dwutlenek siarki	108,7	108,7	108,7	108,7	
		tlenki azotu jako NO2	6,79	6,79	6,79	6,79	
		benzo/a/piren	0,0951	0,0951	0,0951	0,0951	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	
E-41a	kocioł drewno/pellet	pył PM-10	0	0	0	0	
		dwutlenek siarki	19,05	19,05	19,05	19,05	
		tlenki azotu jako NO2	15,50	15,50	15,50	15,50	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	
E-42	silosy_25Mg	pył PM-10	169,2	0	169,2	169,2	
		pył zawieszony PM 2,5	5,83	0	5,83	5,83	
E-43	agregat prądotwórczy	pył PM-10	2,692	2,692	2,692	2,692	
		tlenki azotu jako NO2	21,64	21,64	21,64	21,64	
		pył zawieszony PM 2,5	2,635	2,635	2,635	2,635	
E-44	pojazdy	pył PM-10	0,0661	0,0324	0,0604	0,0656	
		dwutlenek siarki	0,00616	0,00501	0,00607	0,00615	
		tlenki azotu jako NO2	1,125	0,3029	0,971	1,109	
		amoniak	0,02126	0,0437	0,02696	0,02182	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0637	0,03117	0,0582	0,0632	

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa	Emisja maks.	Emisja maks.	Emisja maks.	Emisja maks.	
		zanieczyszczenia	5 okres [mg/s]	6 okres [mg/s]	7 okres [mg/s]	8 okres [mg/s]	
E-1	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0,396	1,188	
		amoniak	18,78	22,61	3,38	10,14	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0,00634	0,01901	
		odory	764	917	237,8	476	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0,0452	0,1355	
E-2	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0,396	1,188	
		amoniak	18,78	22,61	3,38	10,14	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0,00634	0,01901	
		odory	764	917	237,8	476	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0,0452	0,1355	
E-3	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0,396	1,188	
		amoniak	18,78	22,61	3,38	10,14	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0,00634	0,01901	
		odory	764	917	237,8	476	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0,0452	0,1355	
E-4	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0,396	1,188	
		amoniak	18,78	22,61	3,38	10,14	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0,00634	0,01901	
		odory	764	917	237,8	476	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0,0452	0,1355	
E-5	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0,396	1,188	
		amoniak	18,78	22,61	3,38	10,14	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0,00634	0,01901	
		odory	764	917	237,8	476	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0,0452	0,1355	
E-6	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0,396	1,188	
		amoniak	18,78	22,61	3,38	10,14	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0,00634	0,01901	
		odory	764	917	237,8	476	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0,0452	0,1355	
E-7	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0,396	1,188	
		amoniak	18,78	22,61	3,38	10,14	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0,00634	0,01901	
		odory	764	917	237,8	476	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0,0452	0,1355	
E-8	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0,396	1,188	
		amoniak	18,78	22,61	3,38	10,14	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0,00634	0,01901	
		odory	764	917	237,8	476	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0,0452	0,1355	
E-9	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0,396	1,188	
		amoniak	18,78	22,61	3,38	10,14	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0,00634	0,01901	
		odory	764	917	237,8	476	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0,0452	0,1355	
E-10	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0,396	1,188	
		amoniak	18,78	22,61	3,38	10,14	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0,00634	0,01901	
		odory	764	917	237,8	476	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0,0452	0,1355	
E-11	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0,396	1,188	
		amoniak	18,78	22,61	3,38	10,14	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0,00634	0,01901	
		odory	764	917	237,8	476	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0,0452	0,1355	
E-12	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0,396	1,188	
		amoniak	18,78	22,61	3,38	10,14	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0,00634	0,01901	
		odory	764	917	237,8	476	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0,0452	0,1355	
E-13	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0,396	1,188	
		amoniak	18,78	22,61	3,38	10,14	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0,00634	0,01901	
		odory	764	917	237,8	476	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0,0452	0,1355	
E-14	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0,396	1,188	
		amoniak	18,78	22,61	3,38	10,14	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0,00634	0,01901	
		odory	764	917	237,8	476	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0,0452	0,1355	
E-15	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0,396	1,188	
		amoniak	18,78	22,61	3,38	10,14	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0,00634	0,01901	
		odory	764	917	237,8	476	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0,0452	0,1355	
E-16	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0,396	1,188	
		amoniak	18,78	22,61	3,38	10,14	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0,00634	0,01901	
		odory	764	917	237,8	476	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0,0452	0,1355	
E-17	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-18	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-19	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-20	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-21	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-22	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-23	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-24	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-25	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-26	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-27	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-28	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-29	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-30	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-31	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-32	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-33	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-34	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-35	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-36	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-37	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-38	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-39	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-40	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0,0987	0,2960	
		amoniak	4,68	5,63	0,842	2,526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0,001578	0,00474	
		odory	190,4	228,5	59,2	118,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0,01126	0,0338	
E-41	kocioł węglowy	pył PM-10	43,5	43,5	43,5	43,5	
		dwutlenek siarki	108,7	108,7	108,7	108,7	
		tlenki azotu jako NO2	6,79	6,79	6,79	6,79	
		benzo/a/piren	0,0951	0,0951	0,0951	0,0951	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	
E-41a	kocioł drewno/pellet	pył PM-10	0	0	0	0	
		dwutlenek siarki	19,05	19,05	19,05	19,05	
		tlenki azotu jako NO2	15,50	15,50	15,50	15,50	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	
E-42	silosy_25Mg	pył PM-10	169,2	169,2	169,2	0	
		pył zawieszony PM 2,5	5,83	5,83	5,83	0	
E-43	agregat prądotwórczy	pył PM-10	2,692	2,692	2,692	2,692	
		tlenki azotu jako NO2	21,64	21,64	21,64	21,64	
		pył zawieszony PM 2,5	2,635	2,635	2,635	2,635	
E-44	pojazdy	pył PM-10	0,0661	0,0930	0,0648	0,0324	
		dwutlenek siarki	0,00616	0,00781	0,00607	0,00501	
		tlenki azotu jako NO2	1,125	1,686	1,096	0,3029	
		amoniak	0,02126	0,01579	0,02155	0,0437	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0637	0,0896	0,0624	0,03117	

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa	Emisja maks.	Emisja maks.	Emisja maks.	Emisja maks.	
		zanieczyszczenia	9 okres [mg/s]	10 okres [mg/s]	11 okres [mg/s]	12 okres [mg/s]	
E-1	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,073	2,935	2,201	2,650	
		amoniak	17,69	25,04	18,78	22,61	
		siarkowodór	0,0332	0,0470	0,0352	0,0424	
		odory	713	951	764	917	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2365	0,335	0,2511	0,3024	
E-2	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,073	2,935	2,201	2,650	
		amoniak	17,69	25,04	18,78	22,61	
		siarkowodór	0,0332	0,0470	0,0352	0,0424	
		odory	713	951	764	917	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2365	0,335	0,2511	0,3024	
E-3	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,073	2,935	2,201	2,650	
		amoniak	17,69	25,04	18,78	22,61	
		siarkowodór	0,0332	0,0470	0,0352	0,0424	
		odory	713	951	764	917	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2365	0,335	0,2511	0,3024	
E-4	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,073	2,935	2,201	2,650	
		amoniak	17,69	25,04	18,78	22,61	
		siarkowodór	0,0332	0,0470	0,0352	0,0424	
		odory	713	951	764	917	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2365	0,335	0,2511	0,3024	
E-5	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,073	2,935	2,201	2,650	
		amoniak	17,69	25,04	18,78	22,61	
		siarkowodór	0,0332	0,0470	0,0352	0,0424	
		odory	713	951	764	917	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2365	0,335	0,2511	0,3024	
E-6	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,073	2,935	2,201	2,650	
		amoniak	17,69	25,04	18,78	22,61	
		siarkowodór	0,0332	0,0470	0,0352	0,0424	
		odory	713	951	764	917	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2365	0,335	0,2511	0,3024	
E-7	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,073	2,935	2,201	2,650	
		amoniak	17,69	25,04	18,78	22,61	
		siarkowodór	0,0332	0,0470	0,0352	0,0424	
		odory	713	951	764	917	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2365	0,335	0,2511	0,3024	
E-8	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,073	2,935	2,201	2,650	
		amoniak	17,69	25,04	18,78	22,61	
		siarkowodór	0,0332	0,0470	0,0352	0,0424	
		odory	713	951	764	917	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2365	0,335	0,2511	0,3024	
E-9	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,073	2,935	2,201	2,650	
		amoniak	17,69	25,04	18,78	22,61	
		siarkowodór	0,0332	0,0470	0,0352	0,0424	
		odory	713	951	764	917	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2365	0,335	0,2511	0,3024	
E-10	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,073	2,935	2,201	2,650	
		amoniak	17,69	25,04	18,78	22,61	
		siarkowodór	0,0332	0,0470	0,0352	0,0424	
		odory	713	951	764	917	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2365	0,335	0,2511	0,3024	
E-11	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,073	2,935	2,201	2,650	
		amoniak	17,69	25,04	18,78	22,61	
		siarkowodór	0,0332	0,0470	0,0352	0,0424	
		odory	713	951	764	917	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2365	0,335	0,2511	0,3024	
E-12	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,073	2,935	2,201	2,650	
		amoniak	17,69	25,04	18,78	22,61	
		siarkowodór	0,0332	0,0470	0,0352	0,0424	
		odory	713	951	764	917	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2365	0,335	0,2511	0,3024	
E-13	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,073	2,935	2,201	2,650	
		amoniak	17,69	25,04	18,78	22,61	
		siarkowodór	0,0332	0,0470	0,0352	0,0424	
		odory	713	951	764	917	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2365	0,335	0,2511	0,3024	
E-14	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,073	2,935	2,201	2,650	
		amoniak	17,69	25,04	18,78	22,61	
		siarkowodór	0,0332	0,0470	0,0352	0,0424	
		odory	713	951	764	917	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2365	0,335	0,2511	0,3024	
E-15	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,073	2,935	2,201	2,650	
		amoniak	17,69	25,04	18,78	22,61	
		siarkowodór	0,0332	0,0470	0,0352	0,0424	
		odory	713	951	764	917	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2365	0,335	0,2511	0,3024	
E-16	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,073	2,935	2,201	2,650	
		amoniak	17,69	25,04	18,78	22,61	
		siarkowodór	0,0332	0,0470	0,0352	0,0424	
		odory	713	951	764	917	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2365	0,335	0,2511	0,3024	
E-17	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-18	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-19	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-20	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-21	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-22	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-23	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-24	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-25	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-26	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-27	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-28	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-29	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-30	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-31	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-32	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-33	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-34	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-35	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-36	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-37	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-38	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-39	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-40	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,516	0,731	0,548	0,660	
		amoniak	4,41	6,24	4,68	5,63	
		siarkowodór	0,00826	0,01170	0,00877	0,01056	
		odory	177,7	237,0	190,4	228,5	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0589	0,0834	0,0626	0,0753	
E-41	kocioł węglowy	pył PM-10	43,5	0	0	0	
		dwutlenek siarki	108,7	0	0	0	
		tlenki azotu jako NO2	6,79	0	0	0	
		benzo/a/piren	0,0951	0	0	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	
E-41a	kocioł drewno/pellet	pył PM-10	0	0	0	0	
		dwutlenek siarki	19,05	0	0	0	
		tlenki azotu jako NO2	15,50	0	0	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	
E-42	silosy_25Mg	pył PM-10	169,2	169,2	169,2	169,2	
		pył zawieszony PM 2,5	5,83	5,83	5,83	5,83	
E-43	agregat prądotwórczy	pył PM-10	2,692	2,692	2,692	2,692	
		tlenki azotu jako NO2	21,64	21,64	21,64	21,64	
		pył zawieszony PM 2,5	2,635	2,635	2,635	2,635	
E-44	pojazdy	pył PM-10	0,0572	0,0639	0,0661	0,0665	
		dwutlenek siarki	0,00588	0,00613	0,00616	0,00558	
		tlenki azotu jako NO2	0,904	1,063	1,125	1,206	
		amoniak	0,02761	0,02366	0,02126	0,01129	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0551	0,0616	0,0637	0,0641	

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa	Emisja maks.	Emisja maks.	Emisja maks.	Emisja maks.	
		zanieczyszczenia	13 okres [mg/s]	14 okres [mg/s]	15 okres [mg/s]	16 okres [mg/s]	
E-1	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-2	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-3	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-4	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-5	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-6	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-7	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-8	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-9	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-10	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-11	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-12	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-13	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-14	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-15	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-16	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,396	1,188	2,073	2,935	
		amoniak	3,38	10,14	17,69	25,04	
		siarkowodór	0,00634	0,01901	0,0332	0,0470	
		odory	237,8	476	713	951	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0452	0,1355	0,2365	0,335	
E-17	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-18	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-19	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-20	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-21	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-22	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-23	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-24	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-25	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-26	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-27	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-28	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-29	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-30	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-31	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-32	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-33	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-34	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-35	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-36	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-37	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-38	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-39	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-40	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0987	0,2960	0,516	0,731	
		amoniak	0,842	2,526	4,41	6,24	
		siarkowodór	0,001578	0,00474	0,00826	0,01170	
		odory	59,2	118,5	177,7	237,0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01126	0,0338	0,0589	0,0834	
E-41	kocioł węglowy	pył PM-10	0	0	0	0	
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	
		benzo/a/piren	0	0	0	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	
E-41a	kocioł drewno/pellet	pył PM-10	0	0	0	0	
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	
E-42	silosy_25Mg	pył PM-10	169,2	0	169,2	169,2	
		pył zawieszony PM 2,5	5,83	0	5,83	5,83	
E-43	agregat prądotwórczy	pył PM-10	2,692	2,692	2,692	2,692	
		tlenki azotu jako NO2	21,64	21,64	21,64	21,64	
		pył zawieszony PM 2,5	2,635	2,635	2,635	2,635	
E-44	pojazdy	pył PM-10	0,0644	0,0324	0,0604	0,0639	
		dwutlenek siarki	0,00613	0,00501	0,00607	0,00613	
		tlenki azotu jako NO2	1,078	0,3029	0,971	1,063	
		amoniak	0,02302	0,0437	0,02696	0,02366	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0621	0,03117	0,0582	0,0616	

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa	Emisja maks.	Emisja maks.	Emisja maks.	Emisja średnia	
		zanieczyszczenia	17 okres [mg/s]	18 okres [mg/s]	19 okres [mg/s]	1 okres [mg/s]	
E-1	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0	0,1188	
		amoniak	18,78	22,61	0	1,014	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0	0,001901	
		odory	764	917	0	71,3	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0	0,01355	
E-2	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0	0,1188	
		amoniak	18,78	22,61	0	1,014	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0	0,001901	
		odory	764	917	0	71,3	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0	0,01355	
E-3	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0	0,1188	
		amoniak	18,78	22,61	0	1,014	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0	0,001901	
		odory	764	917	0	71,3	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0	0,01355	
E-4	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0	0,1188	
		amoniak	18,78	22,61	0	1,014	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0	0,001901	
		odory	764	917	0	71,3	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0	0,01355	
E-5	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0	0,1188	
		amoniak	18,78	22,61	0	1,014	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0	0,001901	
		odory	764	917	0	71,3	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0	0,01355	
E-6	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0	0,1188	
		amoniak	18,78	22,61	0	1,014	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0	0,001901	
		odory	764	917	0	71,3	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0	0,01355	
E-7	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0	0,1188	
		amoniak	18,78	22,61	0	1,014	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0	0,001901	
		odory	764	917	0	71,3	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0	0,01355	
E-8	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0	0,1188	
		amoniak	18,78	22,61	0	1,014	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0	0,001901	
		odory	764	917	0	71,3	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0	0,01355	
E-9	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0	0,1188	
		amoniak	18,78	22,61	0	1,014	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0	0,001901	
		odory	764	917	0	71,3	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0	0,01355	
E-10	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0	0,1188	
		amoniak	18,78	22,61	0	1,014	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0	0,001901	
		odory	764	917	0	71,3	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0	0,01355	
E-11	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0	0,1188	
		amoniak	18,78	22,61	0	1,014	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0	0,001901	
		odory	764	917	0	71,3	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0	0,01355	
E-12	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0	0,1188	
		amoniak	18,78	22,61	0	1,014	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0	0,001901	
		odory	764	917	0	71,3	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0	0,01355	
E-13	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0	0,1188	
		amoniak	18,78	22,61	0	1,014	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0	0,001901	
		odory	764	917	0	71,3	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0	0,01355	
E-14	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0	0,1188	
		amoniak	18,78	22,61	0	1,014	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0	0,001901	
		odory	764	917	0	71,3	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0	0,01355	
E-15	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0	0,1188	
		amoniak	18,78	22,61	0	1,014	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0	0,001901	
		odory	764	917	0	71,3	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0	0,01355	
E-16	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,201	2,650	0	0,1188	
		amoniak	18,78	22,61	0	1,014	
		siarkowodór	0,0352	0,0424	0	0,001901	
		odory	764	917	0	71,3	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2511	0,3024	0	0,01355	
E-17	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-18	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-19	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-20	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-21	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-22	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-23	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-24	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-25	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-26	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-27	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-28	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-29	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-30	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-31	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-32	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-33	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-34	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-35	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-36	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-37	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-38	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-39	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-40	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,548	0,660	0	0,02960	
		amoniak	4,68	5,63	0	0,2526	
		siarkowodór	0,00877	0,01056	0	0,000474	
		odory	190,4	228,5	0	17,77	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0626	0,0753	0	0,00338	
E-41	kocioł węglowy	pył PM-10	0	0	0	43,5	
		dwutlenek siarki	0	0	0	108,7	
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	6,79	
		benzo/a/piren	0	0	0	0,0951	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	
E-41a	kocioł drewno/pellet	pył PM-10	0	0	0	0	
		dwutlenek siarki	0	0	0	19,05	
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	15,50	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	
E-42	silosy_25Mg	pył PM-10	169,2	169,2	0	3,62	
		pył zawieszony PM 2,5	5,83	5,83	0	0,1250	
E-43	agregat prądotwórczy	pył PM-10	2,692	2,692	0	2,692	
		tlenki azotu jako NO2	21,64	21,64	0	21,64	
		pył zawieszony PM 2,5	2,635	2,635	0	2,635	
E-44	pojazdy	pył PM-10	0,0661	0,0665	0,0660	0,0662	
		dwutlenek siarki	0,00616	0,00558	0,00618	0,00616	
		tlenki azotu jako NO2	1,125	1,206	1,116	1,125	
		amoniak	0,02126	0,01129	0,02195	0,02125	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0637	0,0641	0,0635	0,0638	

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa	Emisja średnia	Emisja średnia	Emisja średnia	Emisja średnia	
		zanieczyszczenia	2 okres [mg/s]	3 okres [mg/s]	4 okres [mg/s]	5 okres [mg/s]	
E-1	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,356	0,829	1,174	1,100	
		amoniak	3,041	7,08	10,02	9,39	
		siarkowodór	0,00570	0,01327	0,01878	0,01761	
		odory	142,7	285,3	380	382	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0407	0,0946	0,1339	0,1256	
E-2	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,356	0,829	1,174	1,100	
		amoniak	3,041	7,08	10,02	9,39	
		siarkowodór	0,00570	0,01327	0,01878	0,01761	
		odory	142,7	285,3	380	382	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0407	0,0946	0,1339	0,1256	
E-3	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,356	0,829	1,174	1,100	
		amoniak	3,041	7,08	10,02	9,39	
		siarkowodór	0,00570	0,01327	0,01878	0,01761	
		odory	142,7	285,3	380	382	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0407	0,0946	0,1339	0,1256	
E-4	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,356	0,829	1,174	1,100	
		amoniak	3,041	7,08	10,02	9,39	
		siarkowodór	0,00570	0,01327	0,01878	0,01761	
		odory	142,7	285,3	380	382	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0407	0,0946	0,1339	0,1256	
E-5	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,356	0,829	1,174	1,100	
		amoniak	3,041	7,08	10,02	9,39	
		siarkowodór	0,00570	0,01327	0,01878	0,01761	
		odory	142,7	285,3	380	382	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0407	0,0946	0,1339	0,1256	
E-6	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,356	0,829	1,174	1,100	
		amoniak	3,041	7,08	10,02	9,39	
		siarkowodór	0,00570	0,01327	0,01878	0,01761	
		odory	142,7	285,3	380	382	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0407	0,0946	0,1339	0,1256	
E-7	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,356	0,829	1,174	1,100	
		amoniak	3,041	7,08	10,02	9,39	
		siarkowodór	0,00570	0,01327	0,01878	0,01761	
		odory	142,7	285,3	380	382	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0407	0,0946	0,1339	0,1256	
E-8	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,356	0,829	1,174	1,100	
		amoniak	3,041	7,08	10,02	9,39	
		siarkowodór	0,00570	0,01327	0,01878	0,01761	
		odory	142,7	285,3	380	382	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0407	0,0946	0,1339	0,1256	
E-9	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,356	0,829	1,174	1,100	
		amoniak	3,041	7,08	10,02	9,39	
		siarkowodór	0,00570	0,01327	0,01878	0,01761	
		odory	142,7	285,3	380	382	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0407	0,0946	0,1339	0,1256	
E-10	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,356	0,829	1,174	1,100	
		amoniak	3,041	7,08	10,02	9,39	
		siarkowodór	0,00570	0,01327	0,01878	0,01761	
		odory	142,7	285,3	380	382	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0407	0,0946	0,1339	0,1256	
E-11	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,356	0,829	1,174	1,100	
		amoniak	3,041	7,08	10,02	9,39	
		siarkowodór	0,00570	0,01327	0,01878	0,01761	
		odory	142,7	285,3	380	382	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0407	0,0946	0,1339	0,1256	
E-12	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,356	0,829	1,174	1,100	
		amoniak	3,041	7,08	10,02	9,39	
		siarkowodór	0,00570	0,01327	0,01878	0,01761	
		odory	142,7	285,3	380	382	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0407	0,0946	0,1339	0,1256	
E-13	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,356	0,829	1,174	1,100	
		amoniak	3,041	7,08	10,02	9,39	
		siarkowodór	0,00570	0,01327	0,01878	0,01761	
		odory	142,7	285,3	380	382	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0407	0,0946	0,1339	0,1256	
E-14	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,356	0,829	1,174	1,100	
		amoniak	3,041	7,08	10,02	9,39	
		siarkowodór	0,00570	0,01327	0,01878	0,01761	
		odory	142,7	285,3	380	382	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0407	0,0946	0,1339	0,1256	
E-15	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,356	0,829	1,174	1,100	
		amoniak	3,041	7,08	10,02	9,39	
		siarkowodór	0,00570	0,01327	0,01878	0,01761	
		odory	142,7	285,3	380	382	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0407	0,0946	0,1339	0,1256	
E-16	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,356	0,829	1,174	1,100	
		amoniak	3,041	7,08	10,02	9,39	
		siarkowodór	0,00570	0,01327	0,01878	0,01761	
		odory	142,7	285,3	380	382	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0407	0,0946	0,1339	0,1256	
E-17	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-18	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-19	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-20	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-21	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-22	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-23	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-24	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-25	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-26	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-27	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-28	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-29	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-30	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-31	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-32	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-33	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-34	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-35	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-36	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-37	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-38	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-39	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-40	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,0888	0,2066	0,2925	0,2742	
		amoniak	0,758	1,763	2,496	2,340	
		siarkowodór	0,001421	0,00331	0,00468	0,00439	
		odory	35,5	71,1	94,8	95,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,01013	0,02357	0,0334	0,03129	
E-41	kocioł węglowy	pył PM-10	43,5	43,5	43,5	43,5	
		dwutlenek siarki	108,7	108,7	108,7	108,7	
		tlenki azotu jako NO2	6,79	6,79	6,79	6,79	
		benzo/a/piren	0,0951	0,0951	0,0951	0,0951	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	
E-41a	kocioł drewno/pellet	pył PM-10	0	0	0	0	
		dwutlenek siarki	19,05	19,05	19,05	19,05	
		tlenki azotu jako NO2	15,50	15,50	15,50	15,50	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	
E-42	silosy_25Mg	pył PM-10	0	3,62	3,62	3,62	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,1250	0,1250	0,1250	
E-43	agregat prądotwórczy	pył PM-10	2,692	2,692	2,692	2,692	
		tlenki azotu jako NO2	21,64	21,64	21,64	21,64	
		pył zawieszony PM 2,5	2,635	2,635	2,635	2,635	
E-44	pojazdy	pył PM-10	0,0324	0,0604	0,0656	0,0662	
		dwutlenek siarki	0,00501	0,00607	0,00615	0,00616	
		tlenki azotu jako NO2	0,3029	0,971	1,109	1,125	
		amoniak	0,0436	0,02694	0,02181	0,02125	
		pył zawieszony PM 2,5	0,03119	0,0582	0,0632	0,0638	

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa	Emisja średnia	Emisja średnia	Emisja średnia	Emisja średnia	
		zanieczyszczenia	6 okres [mg/s]	7 okres [mg/s]	8 okres [mg/s]	9 okres [mg/s]	
E-1	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,325	0,2376	0,713	1,451	
		amoniak	11,31	2,027	6,08	12,38	
		siarkowodór	0,02120	0,00380	0,01140	0,02322	
		odory	459	142,7	285,3	499	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1512	0,02711	0,0813	0,1656	
E-2	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,325	0,2376	0,713	1,451	
		amoniak	11,31	2,027	6,08	12,38	
		siarkowodór	0,02120	0,00380	0,01140	0,02322	
		odory	459	142,7	285,3	499	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1512	0,02711	0,0813	0,1656	
E-3	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,325	0,2376	0,713	1,451	
		amoniak	11,31	2,027	6,08	12,38	
		siarkowodór	0,02120	0,00380	0,01140	0,02322	
		odory	459	142,7	285,3	499	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1512	0,02711	0,0813	0,1656	
E-4	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,325	0,2376	0,713	1,451	
		amoniak	11,31	2,027	6,08	12,38	
		siarkowodór	0,02120	0,00380	0,01140	0,02322	
		odory	459	142,7	285,3	499	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1512	0,02711	0,0813	0,1656	
E-5	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,325	0,2376	0,713	1,451	
		amoniak	11,31	2,027	6,08	12,38	
		siarkowodór	0,02120	0,00380	0,01140	0,02322	
		odory	459	142,7	285,3	499	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1512	0,02711	0,0813	0,1656	
E-6	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,325	0,2376	0,713	1,451	
		amoniak	11,31	2,027	6,08	12,38	
		siarkowodór	0,02120	0,00380	0,01140	0,02322	
		odory	459	142,7	285,3	499	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1512	0,02711	0,0813	0,1656	
E-7	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,325	0,2376	0,713	1,451	
		amoniak	11,31	2,027	6,08	12,38	
		siarkowodór	0,02120	0,00380	0,01140	0,02322	
		odory	459	142,7	285,3	499	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1512	0,02711	0,0813	0,1656	
E-8	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,325	0,2376	0,713	1,451	
		amoniak	11,31	2,027	6,08	12,38	
		siarkowodór	0,02120	0,00380	0,01140	0,02322	
		odory	459	142,7	285,3	499	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1512	0,02711	0,0813	0,1656	
E-9	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,325	0,2376	0,713	1,451	
		amoniak	11,31	2,027	6,08	12,38	
		siarkowodór	0,02120	0,00380	0,01140	0,02322	
		odory	459	142,7	285,3	499	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1512	0,02711	0,0813	0,1656	
E-10	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,325	0,2376	0,713	1,451	
		amoniak	11,31	2,027	6,08	12,38	
		siarkowodór	0,02120	0,00380	0,01140	0,02322	
		odory	459	142,7	285,3	499	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1512	0,02711	0,0813	0,1656	
E-11	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,325	0,2376	0,713	1,451	
		amoniak	11,31	2,027	6,08	12,38	
		siarkowodór	0,02120	0,00380	0,01140	0,02322	
		odory	459	142,7	285,3	499	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1512	0,02711	0,0813	0,1656	
E-12	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,325	0,2376	0,713	1,451	
		amoniak	11,31	2,027	6,08	12,38	
		siarkowodór	0,02120	0,00380	0,01140	0,02322	
		odory	459	142,7	285,3	499	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1512	0,02711	0,0813	0,1656	
E-13	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,325	0,2376	0,713	1,451	
		amoniak	11,31	2,027	6,08	12,38	
		siarkowodór	0,02120	0,00380	0,01140	0,02322	
		odory	459	142,7	285,3	499	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1512	0,02711	0,0813	0,1656	
E-14	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,325	0,2376	0,713	1,451	
		amoniak	11,31	2,027	6,08	12,38	
		siarkowodór	0,02120	0,00380	0,01140	0,02322	
		odory	459	142,7	285,3	499	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1512	0,02711	0,0813	0,1656	
E-15	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,325	0,2376	0,713	1,451	
		amoniak	11,31	2,027	6,08	12,38	
		siarkowodór	0,02120	0,00380	0,01140	0,02322	
		odory	459	142,7	285,3	499	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1512	0,02711	0,0813	0,1656	
E-16	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,325	0,2376	0,713	1,451	
		amoniak	11,31	2,027	6,08	12,38	
		siarkowodór	0,02120	0,00380	0,01140	0,02322	
		odory	459	142,7	285,3	499	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1512	0,02711	0,0813	0,1656	
E-17	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-18	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-19	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-20	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-21	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-22	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-23	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-24	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-25	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-26	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-27	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-28	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-29	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-30	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-31	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-32	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-33	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-34	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-35	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-36	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-37	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-38	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-39	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-40	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,330	0,0592	0,1776	0,362	
		amoniak	2,817	0,505	1,515	3,085	
		siarkowodór	0,00528	0,000947	0,002841	0,00578	
		odory	114,2	35,5	71,1	124,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0377	0,00675	0,02026	0,0413	
E-41	kocioł węglowy	pył PM-10	43,5	43,5	43,5	43,5	
		dwutlenek siarki	108,7	108,7	108,7	108,7	
		tlenki azotu jako NO2	6,79	6,79	6,79	6,79	
		benzo/a/piren	0,0951	0,0951	0,0951	0,0951	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	
E-41a	kocioł drewno/pellet	pył PM-10	0	0	0	0	
		dwutlenek siarki	19,05	19,05	19,05	19,05	
		tlenki azotu jako NO2	15,50	15,50	15,50	15,50	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	
E-42	silosy_25Mg	pył PM-10	3,62	3,60	0	3,60	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1250	0,1243	0	0,1243	
E-43	agregat prądotwórczy	pył PM-10	2,692	2,692	2,692	2,692	
		tlenki azotu jako NO2	21,64	21,64	21,64	21,64	
		pył zawieszony PM 2,5	2,635	2,635	2,635	2,635	
E-44	pojazdy	pył PM-10	0,0930	0,0648	0,0324	0,0572	
		dwutlenek siarki	0,00781	0,00607	0,00501	0,00588	
		tlenki azotu jako NO2	1,686	1,096	0,3029	0,904	
		amoniak	0,01578	0,02154	0,0436	0,02759	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0896	0,0624	0,03119	0,0551	

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa	Emisja średnia	Emisja średnia	Emisja średnia	Emisja średnia	
		zanieczyszczenia	10 okres [mg/s]	11 okres [mg/s]	12 okres [mg/s]	13 okres [mg/s]	
E-1	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,054	1,761	2,120	0,396	
		amoniak	17,53	15,02	18,09	3,38	
		siarkowodór	0,0329	0,02817	0,0339	0,00634	
		odory	666	611	734	237,8	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2344	0,2009	0,2419	0,0452	
E-2	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,054	1,761	2,120	0,396	
		amoniak	17,53	15,02	18,09	3,38	
		siarkowodór	0,0329	0,02817	0,0339	0,00634	
		odory	666	611	734	237,8	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2344	0,2009	0,2419	0,0452	
E-3	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,054	1,761	2,120	0,396	
		amoniak	17,53	15,02	18,09	3,38	
		siarkowodór	0,0329	0,02817	0,0339	0,00634	
		odory	666	611	734	237,8	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2344	0,2009	0,2419	0,0452	
E-4	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,054	1,761	2,120	0,396	
		amoniak	17,53	15,02	18,09	3,38	
		siarkowodór	0,0329	0,02817	0,0339	0,00634	
		odory	666	611	734	237,8	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2344	0,2009	0,2419	0,0452	
E-5	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,054	1,761	2,120	0,396	
		amoniak	17,53	15,02	18,09	3,38	
		siarkowodór	0,0329	0,02817	0,0339	0,00634	
		odory	666	611	734	237,8	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2344	0,2009	0,2419	0,0452	
E-6	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,054	1,761	2,120	0,396	
		amoniak	17,53	15,02	18,09	3,38	
		siarkowodór	0,0329	0,02817	0,0339	0,00634	
		odory	666	611	734	237,8	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2344	0,2009	0,2419	0,0452	
E-7	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,054	1,761	2,120	0,396	
		amoniak	17,53	15,02	18,09	3,38	
		siarkowodór	0,0329	0,02817	0,0339	0,00634	
		odory	666	611	734	237,8	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2344	0,2009	0,2419	0,0452	
E-8	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,054	1,761	2,120	0,396	
		amoniak	17,53	15,02	18,09	3,38	
		siarkowodór	0,0329	0,02817	0,0339	0,00634	
		odory	666	611	734	237,8	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2344	0,2009	0,2419	0,0452	
E-9	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,054	1,761	2,120	0,396	
		amoniak	17,53	15,02	18,09	3,38	
		siarkowodór	0,0329	0,02817	0,0339	0,00634	
		odory	666	611	734	237,8	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2344	0,2009	0,2419	0,0452	
E-10	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,054	1,761	2,120	0,396	
		amoniak	17,53	15,02	18,09	3,38	
		siarkowodór	0,0329	0,02817	0,0339	0,00634	
		odory	666	611	734	237,8	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2344	0,2009	0,2419	0,0452	
E-11	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,054	1,761	2,120	0,396	
		amoniak	17,53	15,02	18,09	3,38	
		siarkowodór	0,0329	0,02817	0,0339	0,00634	
		odory	666	611	734	237,8	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2344	0,2009	0,2419	0,0452	
E-12	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,054	1,761	2,120	0,396	
		amoniak	17,53	15,02	18,09	3,38	
		siarkowodór	0,0329	0,02817	0,0339	0,00634	
		odory	666	611	734	237,8	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2344	0,2009	0,2419	0,0452	
E-13	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,054	1,761	2,120	0,396	
		amoniak	17,53	15,02	18,09	3,38	
		siarkowodór	0,0329	0,02817	0,0339	0,00634	
		odory	666	611	734	237,8	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2344	0,2009	0,2419	0,0452	
E-14	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,054	1,761	2,120	0,396	
		amoniak	17,53	15,02	18,09	3,38	
		siarkowodór	0,0329	0,02817	0,0339	0,00634	
		odory	666	611	734	237,8	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2344	0,2009	0,2419	0,0452	
E-15	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,054	1,761	2,120	0,396	
		amoniak	17,53	15,02	18,09	3,38	
		siarkowodór	0,0329	0,02817	0,0339	0,00634	
		odory	666	611	734	237,8	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2344	0,2009	0,2419	0,0452	
E-16	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,054	1,761	2,120	0,396	
		amoniak	17,53	15,02	18,09	3,38	
		siarkowodór	0,0329	0,02817	0,0339	0,00634	
		odory	666	611	734	237,8	
		pył zawieszony PM 2,5	0,2344	0,2009	0,2419	0,0452	
E-17	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-18	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-19	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-20	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-21	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-22	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-23	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-24	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-25	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-26	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-27	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-28	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-29	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-30	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-31	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-32	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-33	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-34	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-35	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-36	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-37	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-38	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-39	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-40	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,512	0,439	0,528	0,0987	
		amoniak	4,37	3,74	4,51	0,842	
		siarkowodór	0,00819	0,00702	0,00845	0,001578	
		odory	165,9	152,3	182,8	59,2	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0584	0,0501	0,0603	0,01126	
E-41	kocioł węglowy	pył PM-10	0	0	0	0	
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	
		benzo/a/piren	0	0	0	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	
E-41a	kocioł drewno/pellet	pył PM-10	0	0	0	0	
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	
E-42	silosy_25Mg	pył PM-10	3,60	3,60	3,60	3,62	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1243	0,1243	0,1243	0,1250	
E-43	agregat prądotwórczy	pył PM-10	2,692	2,692	2,692	2,692	
		tlenki azotu jako NO2	21,64	21,64	21,64	21,64	
		pył zawieszony PM 2,5	2,635	2,635	2,635	2,635	
E-44	pojazdy	pył PM-10	0,0639	0,0662	0,0665	0,0644	
		dwutlenek siarki	0,00613	0,00616	0,00558	0,00613	
		tlenki azotu jako NO2	1,063	1,125	1,206	1,078	
		amoniak	0,02365	0,02125	0,01129	0,02300	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0616	0,0638	0,0641	0,0621	

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa	Emisja średnia	Emisja średnia	Emisja średnia	Emisja średnia	
		zanieczyszczenia	14 okres [mg/s]	15 okres [mg/s]	16 okres [mg/s]	17 okres [mg/s]	
E-1	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,188	2,073	2,935	2,201	
		amoniak	10,14	17,69	25,04	18,78	
		siarkowodór	0,01901	0,0332	0,0470	0,0352	
		odory	476	713	951	764	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1355	0,2365	0,335	0,2511	
E-2	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,188	2,073	2,935	2,201	
		amoniak	10,14	17,69	25,04	18,78	
		siarkowodór	0,01901	0,0332	0,0470	0,0352	
		odory	476	713	951	764	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1355	0,2365	0,335	0,2511	
E-3	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,188	2,073	2,935	2,201	
		amoniak	10,14	17,69	25,04	18,78	
		siarkowodór	0,01901	0,0332	0,0470	0,0352	
		odory	476	713	951	764	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1355	0,2365	0,335	0,2511	
E-4	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,188	2,073	2,935	2,201	
		amoniak	10,14	17,69	25,04	18,78	
		siarkowodór	0,01901	0,0332	0,0470	0,0352	
		odory	476	713	951	764	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1355	0,2365	0,335	0,2511	
E-5	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,188	2,073	2,935	2,201	
		amoniak	10,14	17,69	25,04	18,78	
		siarkowodór	0,01901	0,0332	0,0470	0,0352	
		odory	476	713	951	764	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1355	0,2365	0,335	0,2511	
E-6	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,188	2,073	2,935	2,201	
		amoniak	10,14	17,69	25,04	18,78	
		siarkowodór	0,01901	0,0332	0,0470	0,0352	
		odory	476	713	951	764	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1355	0,2365	0,335	0,2511	
E-7	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,188	2,073	2,935	2,201	
		amoniak	10,14	17,69	25,04	18,78	
		siarkowodór	0,01901	0,0332	0,0470	0,0352	
		odory	476	713	951	764	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1355	0,2365	0,335	0,2511	
E-8	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,188	2,073	2,935	2,201	
		amoniak	10,14	17,69	25,04	18,78	
		siarkowodór	0,01901	0,0332	0,0470	0,0352	
		odory	476	713	951	764	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1355	0,2365	0,335	0,2511	
E-9	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,188	2,073	2,935	2,201	
		amoniak	10,14	17,69	25,04	18,78	
		siarkowodór	0,01901	0,0332	0,0470	0,0352	
		odory	476	713	951	764	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1355	0,2365	0,335	0,2511	
E-10	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,188	2,073	2,935	2,201	
		amoniak	10,14	17,69	25,04	18,78	
		siarkowodór	0,01901	0,0332	0,0470	0,0352	
		odory	476	713	951	764	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1355	0,2365	0,335	0,2511	
E-11	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,188	2,073	2,935	2,201	
		amoniak	10,14	17,69	25,04	18,78	
		siarkowodór	0,01901	0,0332	0,0470	0,0352	
		odory	476	713	951	764	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1355	0,2365	0,335	0,2511	
E-12	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,188	2,073	2,935	2,201	
		amoniak	10,14	17,69	25,04	18,78	
		siarkowodór	0,01901	0,0332	0,0470	0,0352	
		odory	476	713	951	764	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1355	0,2365	0,335	0,2511	
E-13	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,188	2,073	2,935	2,201	
		amoniak	10,14	17,69	25,04	18,78	
		siarkowodór	0,01901	0,0332	0,0470	0,0352	
		odory	476	713	951	764	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1355	0,2365	0,335	0,2511	
E-14	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,188	2,073	2,935	2,201	
		amoniak	10,14	17,69	25,04	18,78	
		siarkowodór	0,01901	0,0332	0,0470	0,0352	
		odory	476	713	951	764	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1355	0,2365	0,335	0,2511	
E-15	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,188	2,073	2,935	2,201	
		amoniak	10,14	17,69	25,04	18,78	
		siarkowodór	0,01901	0,0332	0,0470	0,0352	
		odory	476	713	951	764	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1355	0,2365	0,335	0,2511	
E-16	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	1,188	2,073	2,935	2,201	
		amoniak	10,14	17,69	25,04	18,78	
		siarkowodór	0,01901	0,0332	0,0470	0,0352	
		odory	476	713	951	764	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1355	0,2365	0,335	0,2511	
E-17	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-18	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-19	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-20	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-21	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-22	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-23	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-24	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-25	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-26	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-27	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-28	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-29	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-30	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-31	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-32	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-33	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-34	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-35	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-36	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-37	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-38	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-39	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-40	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,2960	0,516	0,731	0,548	
		amoniak	2,526	4,41	6,24	4,68	
		siarkowodór	0,00474	0,00826	0,01170	0,00877	
		odory	118,5	177,7	237,0	190,4	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0338	0,0589	0,0834	0,0626	
E-41	kocioł węglowy	pył PM-10	0	0	0	0	
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	
		benzo/a/piren	0	0	0	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	
E-41a	kocioł drewno/pellet	pył PM-10	0	0	0	0	
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	
E-42	silosy_25Mg	pył PM-10	0	3,62	3,62	3,62	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,1250	0,1250	0,1250	
E-43	agregat prądotwórczy	pył PM-10	2,692	2,692	2,692	2,692	
		tlenki azotu jako NO2	21,64	21,64	21,64	21,64	
		pył zawieszony PM 2,5	2,635	2,635	2,635	2,635	
E-44	pojazdy	pył PM-10	0,0324	0,0604	0,0639	0,0662	
		dwutlenek siarki	0,00501	0,00607	0,00613	0,00616	
		tlenki azotu jako NO2	0,3029	0,971	1,063	1,125	
		amoniak	0,0436	0,02694	0,02365	0,02125	
		pył zawieszony PM 2,5	0,03119	0,0582	0,0616	0,0638	

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa	Emisja średnia	Emisja średnia	
		zanieczyszczenia	18 okres [mg/s]	19 okres [mg/s]	
E-1	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,650	0	
		amoniak	22,61	0	
		siarkowodór	0,0424	0	
		odory	917	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,3024	0	
E-2	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,650	0	
		amoniak	22,61	0	
		siarkowodór	0,0424	0	
		odory	917	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,3024	0	
E-3	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,650	0	
		amoniak	22,61	0	
		siarkowodór	0,0424	0	
		odory	917	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,3024	0	
E-4	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,650	0	
		amoniak	22,61	0	
		siarkowodór	0,0424	0	
		odory	917	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,3024	0	
E-5	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,650	0	
		amoniak	22,61	0	
		siarkowodór	0,0424	0	
		odory	917	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,3024	0	
E-6	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,650	0	
		amoniak	22,61	0	
		siarkowodór	0,0424	0	
		odory	917	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,3024	0	
E-7	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,650	0	
		amoniak	22,61	0	
		siarkowodór	0,0424	0	
		odory	917	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,3024	0	
E-8	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,650	0	
		amoniak	22,61	0	
		siarkowodór	0,0424	0	
		odory	917	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,3024	0	
E-9	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,650	0	
		amoniak	22,61	0	
		siarkowodór	0,0424	0	
		odory	917	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,3024	0	
E-10	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,650	0	
		amoniak	22,61	0	
		siarkowodór	0,0424	0	
		odory	917	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,3024	0	
E-11	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,650	0	
		amoniak	22,61	0	
		siarkowodór	0,0424	0	
		odory	917	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,3024	0	
E-12	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,650	0	
		amoniak	22,61	0	
		siarkowodór	0,0424	0	
		odory	917	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,3024	0	
E-13	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,650	0	
		amoniak	22,61	0	
		siarkowodór	0,0424	0	
		odory	917	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,3024	0	
E-14	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,650	0	
		amoniak	22,61	0	
		siarkowodór	0,0424	0	
		odory	917	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,3024	0	
E-15	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,650	0	
		amoniak	22,61	0	
		siarkowodór	0,0424	0	
		odory	917	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,3024	0	
E-16	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	2,650	0	
		amoniak	22,61	0	
		siarkowodór	0,0424	0	
		odory	917	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,3024	0	
E-17	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-18	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-19	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-20	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-21	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-22	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-23	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-24	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-25	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-26	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-27	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-28	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-29	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-30	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-31	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-32	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-33	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-34	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-35	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-36	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-37	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-38	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-39	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-40	emitor_wentylacyjny	pył PM-10	0,660	0	
		amoniak	5,63	0	
		siarkowodór	0,01056	0	
		odory	228,5	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0753	0	
E-41	kocioł węglowy	pył PM-10	0	0	
		dwutlenek siarki	0	0	
		tlenki azotu jako NO2	0	0	
		benzo/a/piren	0	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	
E-41a	kocioł drewno/pellet	pył PM-10	0	0	
		dwutlenek siarki	0	0	
		tlenki azotu jako NO2	0	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	
E-42	silosy_25Mg	pył PM-10	3,62	0	
		pył zawieszony PM 2,5	0,1250	0	
E-43	agregat prądotwórczy	pył PM-10	2,692	0	
		tlenki azotu jako NO2	21,64	0	
		pył zawieszony PM 2,5	2,635	0	
E-44	pojazdy	pył PM-10	0,0665	0,0660	
		dwutlenek siarki	0,00558	0,00618	
		tlenki azotu jako NO2	1,206	1,116	
		amoniak	0,01129	0,02194	
		pył zawieszony PM 2,5	0,0641	0,0636	

Emisję odorów podano w ou/s
 
Wyniki obliczeń stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
na wysokości   1,7 m

X	Y	Stęż. maksym.	Stęż. średnie	Kryt.	Kryt.	Kryt.	Częst. przekr.,%	
m	m	µg/m3	µg/m3	stan.r.	pręd.w.	kier.w.	280 µg/m3	
    900  	    600  	      34,1	     0,091	6	1	NNE	   0,00	
    910  	    600  	      34,6	     0,095	6	1	NNE	   0,00	
    920  	    600  	      35,1	     0,098	6	1	NNE	   0,00	
    930  	    600  	      36,7	     0,103	6	1	NNE	   0,00	
    940  	    600  	      36,4	     0,107	6	1	NNE	   0,00	
    950  	    600  	      38,0	     0,112	6	1	NNE	   0,00	
    960  	    600  	      38,0	     0,117	6	1	NNE	   0,00	
    970  	    600  	      39,4	     0,122	6	1	NNE	   0,00	
    980  	    600  	      39,5	     0,126	6	1	NNE	   0,00	
    990  	    600  	      40,8	     0,131	6	1	NNE	   0,00	
   1000  	    600  	      41,0	     0,136	6	1	NNE	   0,00	
   1010  	    600  	      41,8	     0,140	6	1	NNE	   0,00	
   1020  	    600  	      42,4	     0,144	6	1	NNE	   0,00	
   1030  	    600  	      43,1	     0,149	6	1	NNE	   0,00	
   1040  	    600  	      44,1	     0,153	6	1	NNE	   0,00	
   1050  	    600  	      44,8	     0,157	6	1	NNE	   0,00	
   1060  	    600  	      45,2	     0,160	6	1	NNE	   0,00	
   1070  	    600  	      46,1	     0,163	6	1	NNE	   0,00	
   1080  	    600  	      46,8	     0,165	6	1	NNE	   0,00	
   1090  	    600  	      46,5	     0,167	6	1	NNE	   0,00	
   1100  	    600  	      47,7	     0,168	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    600  	      48,5	     0,169	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    600  	      48,9	     0,169	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    600  	      48,8	     0,169	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    600  	      49,2	     0,168	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    600  	      49,6	     0,166	6	1	 N 	   0,00	
   1160  	    600  	      49,1	     0,165	6	1	 N 	   0,00	
   1170  	    600  	      49,2	     0,164	6	1	 N 	   0,00	
   1180  	    600  	      49,5	     0,162	6	1	 N 	   0,00	
   1190  	    600  	      49,7	     0,160	6	1	 N 	   0,00	
   1200  	    600  	      49,8	     0,158	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    600  	      49,0	     0,157	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    600  	      48,3	     0,155	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    600  	      48,3	     0,153	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    600  	      48,3	     0,151	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    600  	      48,0	     0,149	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    600  	      47,9	     0,146	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    600  	      46,1	     0,143	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    600  	      46,0	     0,140	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    600  	      45,8	     0,136	6	1	 N 	   0,00	
   1300  	    600  	      45,6	     0,133	6	1	 N 	   0,00	
   1310  	    600  	      44,5	     0,129	6	1	 N 	   0,00	
   1320  	    600  	      44,2	     0,125	6	1	 N 	   0,00	
   1330  	    600  	      43,3	     0,122	6	1	 N 	   0,00	
   1340  	    600  	      43,2	     0,119	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    600  	      42,5	     0,115	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    600  	      42,2	     0,112	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    600  	      42,0	     0,109	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    600  	      41,1	     0,106	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    600  	      40,4	     0,103	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    600  	      40,3	     0,101	6	1	NNW	   0,00	
   1410  	    600  	      39,4	     0,099	6	1	NNW	   0,00	
   1420  	    600  	      38,8	     0,097	6	1	NNW	   0,00	
   1430  	    600  	      38,7	     0,095	6	1	NNW	   0,00	
   1440  	    600  	      38,3	     0,093	6	1	NNW	   0,00	
   1450  	    600  	      37,2	     0,091	6	1	NNW	   0,00	
   1460  	    600  	      37,0	     0,090	6	1	NNW	   0,00	
   1470  	    600  	      36,0	     0,088	6	1	NNW	   0,00	
   1480  	    600  	      35,8	     0,087	6	1	NNW	   0,00	
   1490  	    600  	      35,0	     0,085	6	1	NNW	   0,00	
   1500  	    600  	      34,7	     0,084	6	1	NNW	   0,00	
    900  	    610  	      34,6	     0,092	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    610  	      35,3	     0,096	6	1	NNE	   0,00	
    920  	    610  	      36,0	     0,100	6	1	NNE	   0,00	
    930  	    610  	      36,4	     0,104	6	1	NNE	   0,00	
    940  	    610  	      37,4	     0,109	6	1	NNE	   0,00	
    950  	    610  	      37,8	     0,114	6	1	NNE	   0,00	
    960  	    610  	      39,6	     0,119	6	1	NNE	   0,00	
    970  	    610  	      39,5	     0,124	6	1	NNE	   0,00	
    980  	    610  	      40,3	     0,129	6	1	NNE	   0,00	
    990  	    610  	      41,3	     0,134	6	1	NNE	   0,00	
   1000  	    610  	      41,9	     0,139	6	1	NNE	   0,00	
   1010  	    610  	      42,8	     0,144	6	1	NNE	   0,00	
   1020  	    610  	      43,7	     0,149	6	1	NNE	   0,00	
   1030  	    610  	      44,4	     0,154	6	1	NNE	   0,00	
   1040  	    610  	      45,0	     0,158	6	1	NNE	   0,00	
   1050  	    610  	      45,8	     0,163	6	1	NNE	   0,00	
   1060  	    610  	      46,8	     0,167	6	1	NNE	   0,00	
   1070  	    610  	      47,4	     0,170	6	1	NNE	   0,00	
   1080  	    610  	      47,1	     0,173	6	1	NNE	   0,00	
   1090  	    610  	      48,5	     0,175	6	1	NNE	   0,00	
   1100  	    610  	      49,2	     0,176	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    610  	      49,9	     0,177	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    610  	      49,9	     0,178	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    610  	      50,4	     0,178	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    610  	      51,0	     0,177	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    610  	      50,5	     0,176	6	1	 N 	   0,00	
   1160  	    610  	      50,9	     0,175	6	1	 N 	   0,00	
   1170  	    610  	      51,0	     0,173	6	1	 N 	   0,00	
   1180  	    610  	      51,3	     0,171	6	1	 N 	   0,00	
   1190  	    610  	      51,6	     0,169	6	1	 N 	   0,00	
   1200  	    610  	      50,7	     0,168	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    610  	      50,1	     0,166	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    610  	      50,0	     0,164	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    610  	      49,9	     0,161	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    610  	      49,4	     0,159	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    610  	      49,3	     0,156	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    610  	      49,2	     0,153	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    610  	      47,5	     0,150	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    610  	      47,4	     0,147	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    610  	      47,2	     0,143	6	1	 N 	   0,00	
   1300  	    610  	      47,0	     0,139	6	1	 N 	   0,00	
   1310  	    610  	      46,6	     0,135	6	1	 N 	   0,00	
   1320  	    610  	      45,7	     0,131	6	1	 N 	   0,00	
   1330  	    610  	      45,3	     0,127	6	1	 N 	   0,00	
   1340  	    610  	      44,2	     0,124	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    610  	      43,9	     0,120	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    610  	      43,0	     0,117	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    610  	      42,7	     0,113	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    610  	      42,5	     0,110	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    610  	      41,5	     0,108	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    610  	      41,0	     0,105	6	1	NNW	   0,00	
   1410  	    610  	      40,5	     0,103	6	1	NNW	   0,00	
   1420  	    610  	      39,7	     0,101	6	1	NNW	   0,00	
   1430  	    610  	      39,1	     0,099	6	1	NNW	   0,00	
   1440  	    610  	      39,0	     0,097	6	1	NNW	   0,00	
   1450  	    610  	      38,7	     0,095	6	1	NNW	   0,00	
   1460  	    610  	      37,6	     0,093	6	1	NNW	   0,00	
   1470  	    610  	      37,2	     0,092	6	1	NNW	   0,00	
   1480  	    610  	      36,2	     0,090	6	1	NNW	   0,00	
   1490  	    610  	      36,0	     0,088	6	1	NNW	   0,00	
   1500  	    610  	      35,1	     0,087	6	1	NNW	   0,00	
    900  	    620  	      35,3	     0,092	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    620  	      36,0	     0,097	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    620  	      36,7	     0,101	6	1	NNE	   0,00	
    930  	    620  	      37,4	     0,106	6	1	NNE	   0,00	
    940  	    620  	      37,9	     0,110	6	1	NNE	   0,00	
    950  	    620  	      38,9	     0,116	6	1	NNE	   0,00	
    960  	    620  	      39,4	     0,120	6	1	NNE	   0,00	
    970  	    620  	      40,4	     0,126	6	1	NNE	   0,00	
    980  	    620  	      41,2	     0,131	6	1	NNE	   0,00	
    990  	    620  	      42,0	     0,137	6	1	NNE	   0,00	
   1000  	    620  	      43,1	     0,143	6	1	NNE	   0,00	
   1010  	    620  	      43,6	     0,148	6	1	NNE	   0,00	
   1020  	    620  	      44,7	     0,153	6	1	NNE	   0,00	
   1030  	    620  	      45,5	     0,159	6	1	NNE	   0,00	
   1040  	    620  	      46,2	     0,164	6	1	NNE	   0,00	
   1050  	    620  	      47,1	     0,169	6	1	NNE	   0,00	
   1060  	    620  	      48,0	     0,174	6	1	NNE	   0,00	
   1070  	    620  	      47,9	     0,177	6	1	NNE	   0,00	
   1080  	    620  	      49,6	     0,181	6	1	NNE	   0,00	
   1090  	    620  	      50,4	     0,184	6	1	NNE	   0,00	
   1100  	    620  	      50,0	     0,186	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    620  	      51,4	     0,188	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    620  	      52,1	     0,188	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    620  	      52,4	     0,188	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    620  	      52,1	     0,188	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    620  	      52,5	     0,186	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    620  	      52,8	     0,185	6	1	 N 	   0,00	
   1170  	    620  	      53,2	     0,183	6	1	 N 	   0,00	
   1180  	    620  	      53,2	     0,181	6	1	 N 	   0,00	
   1190  	    620  	      52,6	     0,180	6	1	 N 	   0,00	
   1200  	    620  	      52,5	     0,177	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    620  	      52,1	     0,175	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    620  	      51,5	     0,173	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    620  	      51,5	     0,170	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    620  	      51,2	     0,168	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    620  	      50,9	     0,165	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    620  	      50,7	     0,161	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    620  	      48,9	     0,158	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    620  	      48,2	     0,154	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    620  	      47,8	     0,150	6	1	 N 	   0,00	
   1300  	    620  	      47,5	     0,146	6	1	 N 	   0,00	
   1310  	    620  	      47,2	     0,142	6	1	 N 	   0,00	
   1320  	    620  	      46,7	     0,138	6	1	 N 	   0,00	
   1330  	    620  	      45,9	     0,133	6	1	 N 	   0,00	
   1340  	    620  	      45,6	     0,129	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    620  	      44,7	     0,126	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    620  	      44,3	     0,122	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    620  	      43,6	     0,119	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    620  	      43,4	     0,115	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    620  	      43,0	     0,113	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    620  	      41,9	     0,110	6	1	NNW	   0,00	
   1410  	    620  	      41,2	     0,108	6	1	NNW	   0,00	
   1420  	    620  	      41,1	     0,105	6	1	NNW	   0,00	
   1430  	    620  	      40,8	     0,103	6	1	NNW	   0,00	
   1440  	    620  	      39,4	     0,101	6	1	NNW	   0,00	
   1450  	    620  	      39,3	     0,099	6	1	NNW	   0,00	
   1460  	    620  	      38,9	     0,098	6	1	NNW	   0,00	
   1470  	    620  	      37,8	     0,095	6	1	NNW	   0,00	
   1480  	    620  	      37,5	     0,094	6	1	NNW	   0,00	
   1490  	    620  	      36,3	     0,092	6	1	NNW	   0,00	
   1500  	    620  	      36,1	     0,090	6	1	NNW	   0,00	
    900  	    630  	      35,7	     0,093	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    630  	      36,7	     0,097	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    630  	      37,3	     0,102	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    630  	      38,2	     0,107	6	1	NNE	   0,00	
    940  	    630  	      38,7	     0,112	6	1	NNE	   0,00	
    950  	    630  	      39,5	     0,116	6	1	NNE	   0,00	
    960  	    630  	      40,6	     0,123	6	1	NNE	   0,00	
    970  	    630  	      41,1	     0,128	6	1	NNE	   0,00	
    980  	    630  	      42,2	     0,134	6	1	NNE	   0,00	
    990  	    630  	      43,0	     0,140	6	1	NNE	   0,00	
   1000  	    630  	      43,8	     0,146	6	1	NNE	   0,00	
   1010  	    630  	      45,0	     0,152	6	1	NNE	   0,00	
   1020  	    630  	      45,7	     0,158	6	1	NNE	   0,00	
   1030  	    630  	      46,6	     0,164	6	1	NNE	   0,00	
   1040  	    630  	      47,7	     0,170	6	1	NNE	   0,00	
   1050  	    630  	      48,6	     0,176	6	1	NNE	   0,00	
   1060  	    630  	      48,6	     0,181	6	1	NNE	   0,00	
   1070  	    630  	      50,4	     0,185	6	1	NNE	   0,00	
   1080  	    630  	      51,1	     0,190	6	1	NNE	   0,00	
   1090  	    630  	      50,8	     0,193	6	1	NNE	   0,00	
   1100  	    630  	      52,6	     0,196	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    630  	      53,3	     0,198	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    630  	      53,9	     0,199	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    630  	      53,5	     0,199	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    630  	      54,4	     0,199	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    630  	      54,8	     0,197	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    630  	      54,9	     0,196	6	1	 N 	   0,00	
   1170  	    630  	      55,2	     0,194	6	1	 N 	   0,00	
   1180  	    630  	      54,4	     0,193	6	1	 N 	   0,00	
   1190  	    630  	      54,6	     0,190	6	1	 N 	   0,00	
   1200  	    630  	      54,0	     0,188	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    630  	      53,7	     0,186	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    630  	      53,4	     0,183	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    630  	      53,1	     0,180	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    630  	      53,0	     0,177	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    630  	      52,7	     0,174	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    630  	      52,2	     0,170	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    630  	      50,7	     0,166	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    630  	      49,8	     0,162	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    630  	      49,6	     0,158	6	1	 N 	   0,00	
   1300  	    630  	      49,2	     0,153	6	1	 N 	   0,00	
   1310  	    630  	      48,8	     0,149	6	1	 N 	   0,00	
   1320  	    630  	      48,4	     0,145	6	1	 N 	   0,00	
   1330  	    630  	      47,9	     0,140	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    630  	      46,9	     0,136	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    630  	      46,4	     0,132	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    630  	      45,3	     0,128	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    630  	      44,8	     0,125	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    630  	      44,5	     0,121	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    630  	      43,7	     0,118	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    630  	      43,4	     0,115	6	1	NNW	   0,00	
   1410  	    630  	      42,4	     0,113	6	1	NNW	   0,00	
   1420  	    630  	      41,7	     0,110	6	1	NNW	   0,00	
   1430  	    630  	      41,3	     0,108	6	1	NNW	   0,00	
   1440  	    630  	      41,0	     0,106	6	1	NNW	   0,00	
   1450  	    630  	      39,7	     0,104	6	1	NNW	   0,00	
   1460  	    630  	      39,2	     0,102	6	1	NNW	   0,00	
   1470  	    630  	      39,2	     0,100	6	1	NNW	   0,00	
   1480  	    630  	      37,9	     0,098	6	1	NNW	   0,00	
   1490  	    630  	      37,7	     0,096	6	1	NNW	   0,00	
   1500  	    630  	      36,6	     0,094	6	1	NNW	   0,00	
    900  	    640  	      36,5	     0,094	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    640  	      36,9	     0,098	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    640  	      38,2	     0,103	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    640  	      38,6	     0,108	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    640  	      39,5	     0,112	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    640  	      40,4	     0,118	6	1	NNE	   0,00	
    960  	    640  	      41,2	     0,123	6	1	NNE	   0,00	
    970  	    640  	      42,1	     0,130	6	1	NNE	   0,00	
    980  	    640  	      42,9	     0,136	6	1	NNE	   0,00	
    990  	    640  	      44,0	     0,143	6	1	NNE	   0,00	
   1000  	    640  	      45,1	     0,149	6	1	NNE	   0,00	
   1010  	    640  	      45,8	     0,156	6	1	NNE	   0,00	
   1020  	    640  	      46,9	     0,163	6	1	NNE	   0,00	
   1030  	    640  	      47,9	     0,169	6	1	NNE	   0,00	
   1040  	    640  	      48,7	     0,176	6	1	NNE	   0,00	
   1050  	    640  	      49,9	     0,182	6	1	NNE	   0,00	
   1060  	    640  	      50,8	     0,188	6	1	NNE	   0,00	
   1070  	    640  	      51,5	     0,194	6	1	NNE	   0,00	
   1080  	    640  	      51,8	     0,199	6	1	NNE	   0,00	
   1090  	    640  	      53,6	     0,203	6	1	NNE	   0,00	
   1100  	    640  	      54,4	     0,206	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    640  	      54,3	     0,209	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    640  	      54,9	     0,210	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    640  	      56,2	     0,211	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    640  	      56,4	     0,210	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    640  	      56,9	     0,209	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    640  	      56,3	     0,209	6	1	 N 	   0,00	
   1170  	    640  	      56,6	     0,207	6	1	 N 	   0,00	
   1180  	    640  	      56,9	     0,204	6	1	 N 	   0,00	
   1190  	    640  	      56,3	     0,202	6	1	 N 	   0,00	
   1200  	    640  	      56,2	     0,200	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    640  	      55,7	     0,197	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    640  	      55,3	     0,194	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    640  	      55,3	     0,191	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    640  	      54,8	     0,188	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    640  	      54,5	     0,184	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    640  	      53,6	     0,179	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    640  	      52,2	     0,176	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    640  	      51,8	     0,171	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    640  	      50,7	     0,166	6	1	 N 	   0,00	
   1300  	    640  	      50,0	     0,161	6	1	 N 	   0,00	
   1310  	    640  	      49,4	     0,157	6	1	 N 	   0,00	
   1320  	    640  	      49,0	     0,152	6	1	 N 	   0,00	
   1330  	    640  	      48,5	     0,147	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    640  	      48,1	     0,143	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    640  	      47,2	     0,138	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    640  	      46,9	     0,134	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    640  	      46,4	     0,130	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    640  	      45,4	     0,127	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    640  	      45,0	     0,124	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    640  	      44,0	     0,121	6	1	NNW	   0,00	
   1410  	    640  	      43,8	     0,118	6	1	NNW	   0,00	
   1420  	    640  	      43,2	     0,116	6	1	NNW	   0,00	
   1430  	    640  	      41,9	     0,113	6	1	NNW	   0,00	
   1440  	    640  	      41,6	     0,111	6	1	NNW	   0,00	
   1450  	    640  	      41,1	     0,109	6	1	NNW	   0,00	
   1460  	    640  	      39,9	     0,106	6	1	NNW	   0,00	
   1470  	    640  	      39,5	     0,104	6	1	NNW	   0,00	
   1480  	    640  	      39,2	     0,102	6	1	NNW	   0,00	
   1490  	    640  	      38,0	     0,100	6	1	NNW	   0,00	
   1500  	    640  	      37,7	     0,098	6	1	NNW	   0,00	
    900  	    650  	      36,6	     0,095	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    650  	      38,0	     0,099	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    650  	      38,1	     0,103	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    650  	      39,7	     0,109	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    650  	      39,9	     0,114	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    650  	      41,2	     0,119	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    650  	      41,8	     0,125	6	1	NNE	   0,00	
    970  	    650  	      43,0	     0,132	6	1	NNE	   0,00	
    980  	    650  	      44,0	     0,139	6	1	NNE	   0,00	
    990  	    650  	      44,9	     0,145	6	1	NNE	   0,00	
   1000  	    650  	      46,0	     0,153	6	1	NNE	   0,00	
   1010  	    650  	      46,4	     0,159	6	1	NNE	   0,00	
   1020  	    650  	      47,9	     0,167	6	1	NNE	   0,00	
   1030  	    650  	      49,1	     0,175	6	1	NNE	   0,00	
   1040  	    650  	      50,5	     0,182	6	1	NNE	   0,00	
   1050  	    650  	      51,3	     0,189	6	1	NNE	   0,00	
   1060  	    650  	      52,1	     0,196	6	1	NNE	   0,00	
   1070  	    650  	      53,6	     0,202	6	1	NNE	   0,00	
   1080  	    650  	      54,5	     0,208	6	1	NNE	   0,00	
   1090  	    650  	      55,4	     0,213	6	1	NNE	   0,00	
   1100  	    650  	      55,1	     0,217	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    650  	      56,9	     0,221	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    650  	      57,6	     0,223	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    650  	      58,4	     0,224	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    650  	      58,0	     0,224	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    650  	      58,3	     0,223	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    650  	      58,7	     0,222	6	1	 N 	   0,00	
   1170  	    650  	      58,8	     0,220	6	1	 N 	   0,00	
   1180  	    650  	      59,1	     0,218	6	1	 N 	   0,00	
   1190  	    650  	      58,8	     0,215	6	1	 N 	   0,00	
   1200  	    650  	      58,7	     0,213	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    650  	      58,0	     0,210	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    650  	      57,6	     0,207	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    650  	      57,4	     0,203	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    650  	      56,5	     0,199	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    650  	      56,1	     0,195	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    650  	      55,5	     0,190	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    650  	      53,9	     0,186	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    650  	      53,1	     0,181	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    650  	      52,5	     0,175	6	1	 N 	   0,00	
   1300  	    650  	      51,7	     0,170	6	1	 N 	   0,00	
   1310  	    650  	      51,2	     0,165	6	1	 N 	   0,00	
   1320  	    650  	      50,7	     0,160	6	1	 N 	   0,00	
   1330  	    650  	      50,2	     0,155	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    650  	      49,5	     0,150	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    650  	      48,8	     0,146	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    650  	      48,4	     0,141	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    650  	      47,5	     0,137	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    650  	      46,9	     0,133	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    650  	      46,3	     0,130	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    650  	      45,2	     0,127	6	1	NNW	   0,00	
   1410  	    650  	      44,4	     0,124	6	1	NNW	   0,00	
   1420  	    650  	      44,0	     0,121	6	1	NNW	   0,00	
   1430  	    650  	      43,5	     0,118	6	1	NNW	   0,00	
   1440  	    650  	      42,1	     0,116	6	1	NNW	   0,00	
   1450  	    650  	      41,8	     0,113	6	1	NNW	   0,00	
   1460  	    650  	      41,3	     0,111	6	1	NNW	   0,00	
   1470  	    650  	      40,1	     0,109	6	1	NNW	   0,00	
   1480  	    650  	      39,7	     0,106	6	1	NNW	   0,00	
   1490  	    650  	      39,3	     0,105	6	1	NNW	   0,00	
   1500  	    650  	      38,2	     0,102	6	1	NNW	   0,00	
    900  	    660  	      37,1	     0,096	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    660  	      37,8	     0,100	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    660  	      39,6	     0,105	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    660  	      39,6	     0,109	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    660  	      41,4	     0,116	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    660  	      41,7	     0,121	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    660  	      43,0	     0,127	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    660  	      43,6	     0,134	6	1	NNE	   0,00	
    980  	    660  	      45,0	     0,140	6	1	NNE	   0,00	
    990  	    660  	      45,8	     0,147	6	1	NNE	   0,00	
   1000  	    660  	      47,1	     0,155	6	1	NNE	   0,00	
   1010  	    660  	      48,2	     0,164	6	1	NNE	   0,00	
   1020  	    660  	      49,3	     0,172	6	1	NNE	   0,00	
   1030  	    660  	      50,3	     0,179	6	1	NNE	   0,00	
   1040  	    660  	      51,5	     0,188	6	1	NNE	   0,00	
   1050  	    660  	      52,0	     0,196	6	1	NNE	   0,00	
   1060  	    660  	      53,9	     0,204	6	1	NNE	   0,00	
   1070  	    660  	      54,8	     0,211	6	1	NNE	   0,00	
   1080  	    660  	      55,0	     0,218	6	1	NNE	   0,00	
   1090  	    660  	      56,2	     0,224	6	1	NNE	   0,00	
   1100  	    660  	      58,2	     0,230	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    660  	      59,3	     0,234	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    660  	      58,9	     0,237	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    660  	      59,6	     0,238	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    660  	      60,4	     0,239	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    660  	      61,1	     0,239	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    660  	      61,3	     0,237	6	1	NNE	   0,00	
   1170  	    660  	      61,7	     0,235	6	1	 N 	   0,00	
   1180  	    660  	      61,6	     0,233	6	1	 N 	   0,00	
   1190  	    660  	      61,2	     0,230	6	1	 N 	   0,00	
   1200  	    660  	      60,9	     0,227	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    660  	      60,5	     0,224	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    660  	      58,8	     0,221	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    660  	      58,1	     0,217	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    660  	      57,8	     0,213	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    660  	      56,9	     0,208	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    660  	      56,1	     0,202	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    660  	      56,4	     0,196	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    660  	      55,8	     0,191	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    660  	      55,1	     0,185	6	1	 N 	   0,00	
   1300  	    660  	      54,2	     0,180	6	1	 N 	   0,00	
   1310  	    660  	      53,4	     0,174	6	1	 N 	   0,00	
   1320  	    660  	      51,6	     0,169	6	1	 N 	   0,00	
   1330  	    660  	      51,1	     0,164	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    660  	      50,5	     0,159	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    660  	      49,9	     0,154	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    660  	      49,3	     0,149	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    660  	      48,7	     0,145	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    660  	      48,0	     0,141	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    660  	      47,3	     0,137	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    660  	      46,7	     0,133	6	1	NNW	   0,00	
   1410  	    660  	      46,2	     0,130	6	1	NNW	   0,00	
   1420  	    660  	      45,0	     0,127	6	1	NNW	   0,00	
   1430  	    660  	      44,1	     0,124	6	1	NNW	   0,00	
   1440  	    660  	      43,7	     0,122	6	1	NNW	   0,00	
   1450  	    660  	      43,2	     0,119	6	1	NNW	   0,00	
   1460  	    660  	      41,8	     0,116	6	1	NNW	   0,00	
   1470  	    660  	      41,4	     0,114	6	1	NNW	   0,00	
   1480  	    660  	      40,3	     0,112	6	1	NNW	   0,00	
   1490  	    660  	      39,8	     0,109	6	1	NNW	   0,00	
   1500  	    660  	      39,3	     0,107	6	1	NNW	   0,00	
    900  	    670  	      37,6	     0,097	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    670  	      39,1	     0,101	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    670  	      39,5	     0,105	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    670  	      41,0	     0,111	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    670  	      41,3	     0,116	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    670  	      42,5	     0,122	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    670  	      43,3	     0,128	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    670  	      44,7	     0,135	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    670  	      45,7	     0,143	6	1	NNE	   0,00	
    990  	    670  	      47,2	     0,150	6	1	NNE	   0,00	
   1000  	    670  	      47,9	     0,158	6	1	NNE	   0,00	
   1010  	    670  	      48,5	     0,166	6	1	NNE	   0,00	
   1020  	    670  	      50,6	     0,176	6	1	NNE	   0,00	
   1030  	    670  	      51,8	     0,185	6	1	NNE	   0,00	
   1040  	    670  	      53,2	     0,194	6	1	NNE	   0,00	
   1050  	    670  	      54,1	     0,203	6	1	NNE	   0,00	
   1060  	    670  	      55,3	     0,212	6	1	NNE	   0,00	
   1070  	    670  	      56,0	     0,220	6	1	NNE	   0,00	
   1080  	    670  	      58,2	     0,229	6	1	NNE	   0,00	
   1090  	    670  	      59,2	     0,236	6	1	NNE	   0,00	
   1100  	    670  	      59,1	     0,242	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    670  	      60,2	     0,247	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    670  	      61,1	     0,252	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    670  	      62,8	     0,254	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    670  	      63,3	     0,255	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    670  	      64,1	     0,255	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    670  	      63,0	     0,255	6	1	NNE	   0,00	
   1170  	    670  	      63,1	     0,253	6	1	 N 	   0,00	
   1180  	    670  	      63,4	     0,250	6	1	 N 	   0,00	
   1190  	    670  	      62,6	     0,247	6	1	 N 	   0,00	
   1200  	    670  	      62,5	     0,244	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    670  	      61,7	     0,240	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    670  	      61,4	     0,236	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    670  	      60,5	     0,232	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    670  	      59,8	     0,227	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    670  	      58,8	     0,221	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    670  	      58,0	     0,215	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    670  	      58,4	     0,209	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    670  	      57,6	     0,203	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    670  	      56,6	     0,197	6	1	 N 	   0,00	
   1300  	    670  	      55,9	     0,190	6	1	 N 	   0,00	
   1310  	    670  	      55,4	     0,184	6	1	 N 	   0,00	
   1320  	    670  	      54,4	     0,179	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    670  	      53,5	     0,173	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    670  	      52,6	     0,167	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    670  	      51,9	     0,162	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    670  	      51,2	     0,157	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    670  	      50,5	     0,152	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    670  	      49,1	     0,148	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    670  	      48,4	     0,144	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    670  	      47,7	     0,140	6	1	NNW	   0,00	
   1410  	    670  	      47,1	     0,137	6	1	NNW	   0,00	
   1420  	    670  	      46,4	     0,134	6	1	NNW	   0,00	
   1430  	    670  	      45,9	     0,131	6	1	NNW	   0,00	
   1440  	    670  	      44,4	     0,127	6	1	NNW	   0,00	
   1450  	    670  	      43,8	     0,125	6	1	NNW	   0,00	
   1460  	    670  	      43,2	     0,122	6	1	NNW	   0,00	
   1470  	    670  	      41,9	     0,119	6	1	NNW	   0,00	
   1480  	    670  	      41,5	     0,116	6	1	NNW	   0,00	
   1490  	    670  	      40,5	     0,114	6	1	NNW	   0,00	
   1500  	    670  	      39,8	     0,111	6	1	NNW	   0,00	
    900  	    680  	      37,8	     0,098	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    680  	      39,3	     0,102	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    680  	      40,3	     0,107	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    680  	      41,2	     0,112	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    680  	      42,1	     0,117	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    680  	      43,2	     0,123	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    680  	      44,3	     0,130	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    680  	      45,4	     0,137	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    680  	      46,7	     0,144	6	1	ENE	   0,00	
    990  	    680  	      47,8	     0,152	6	1	NNE	   0,00	
   1000  	    680  	      49,4	     0,161	6	1	NNE	   0,00	
   1010  	    680  	      50,3	     0,170	6	1	NNE	   0,00	
   1020  	    680  	      51,5	     0,180	6	1	NNE	   0,00	
   1030  	    680  	      53,1	     0,189	6	1	NNE	   0,00	
   1040  	    680  	      54,4	     0,200	6	1	NNE	   0,00	
   1050  	    680  	      55,0	     0,209	6	1	NNE	   0,00	
   1060  	    680  	      57,3	     0,220	6	1	NNE	   0,00	
   1070  	    680  	      58,5	     0,230	6	1	NNE	   0,00	
   1080  	    680  	      58,8	     0,239	6	1	NNE	   0,00	
   1090  	    680  	      60,1	     0,248	6	1	NNE	   0,00	
   1100  	    680  	      61,4	     0,256	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    680  	      63,3	     0,262	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    680  	      64,3	     0,267	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    680  	      64,5	     0,271	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    680  	      65,1	     0,274	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    680  	      65,6	     0,274	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    680  	      66,0	     0,273	6	1	NNE	   0,00	
   1170  	    680  	      66,1	     0,271	6	1	 N 	   0,00	
   1180  	    680  	      66,4	     0,269	6	1	 N 	   0,00	
   1190  	    680  	      65,9	     0,266	6	1	 N 	   0,00	
   1200  	    680  	      65,7	     0,262	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    680  	      64,5	     0,258	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    680  	      63,8	     0,253	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    680  	      62,9	     0,248	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    680  	      61,6	     0,242	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    680  	      60,9	     0,236	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    680  	      59,7	     0,229	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    680  	      59,9	     0,222	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    680  	      59,0	     0,216	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    680  	      58,3	     0,209	6	1	 N 	   0,00	
   1300  	    680  	      57,2	     0,202	6	1	 N 	   0,00	
   1310  	    680  	      56,6	     0,196	6	1	 N 	   0,00	
   1320  	    680  	      55,9	     0,189	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    680  	      55,2	     0,183	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    680  	      54,3	     0,177	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    680  	      53,4	     0,171	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    680  	      52,4	     0,166	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    680  	      51,8	     0,161	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    680  	      51,1	     0,156	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    680  	      50,3	     0,152	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    680  	      49,6	     0,148	6	1	NNW	   0,00	
   1410  	    680  	      48,0	     0,144	6	1	NNW	   0,00	
   1420  	    680  	      47,2	     0,141	6	1	NNW	   0,00	
   1430  	    680  	      46,6	     0,137	6	1	NNW	   0,00	
   1440  	    680  	      45,9	     0,134	6	1	NNW	   0,00	
   1450  	    680  	      45,3	     0,131	6	1	NNW	   0,00	
   1460  	    680  	      44,0	     0,127	6	1	NNW	   0,00	
   1470  	    680  	      43,2	     0,125	6	1	NNW	   0,00	
   1480  	    680  	      42,3	     0,122	6	1	NNW	   0,00	
   1490  	    680  	      41,4	     0,119	6	1	NNW	   0,00	
   1500  	    680  	      41,1	     0,116	6	1	NNW	   0,00	
    900  	    690  	      38,9	     0,099	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    690  	      40,0	     0,103	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    690  	      40,7	     0,108	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    690  	      42,0	     0,113	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    690  	      42,8	     0,119	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    690  	      44,0	     0,125	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    690  	      44,8	     0,131	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    690  	      46,4	     0,138	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    690  	      47,5	     0,146	6	1	ENE	   0,00	
    990  	    690  	      48,9	     0,154	6	1	ENE	   0,00	
   1000  	    690  	      50,3	     0,164	6	1	NNE	   0,00	
   1010  	    690  	      50,6	     0,173	6	1	NNE	   0,00	
   1020  	    690  	      52,9	     0,183	6	1	NNE	   0,00	
   1030  	    690  	      54,2	     0,195	6	1	NNE	   0,00	
   1040  	    690  	      54,9	     0,205	6	1	NNE	   0,00	
   1050  	    690  	      57,4	     0,217	6	1	NNE	   0,00	
   1060  	    690  	      57,7	     0,228	6	1	NNE	   0,00	
   1070  	    690  	      59,4	     0,239	6	1	NNE	   0,00	
   1080  	    690  	      61,8	     0,250	6	1	NNE	   0,00	
   1090  	    690  	      63,3	     0,261	6	1	NNE	   0,00	
   1100  	    690  	      63,4	     0,270	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    690  	      64,6	     0,278	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    690  	      66,3	     0,285	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    690  	      66,9	     0,290	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    690  	      68,2	     0,294	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    690  	      68,8	     0,294	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    690  	      69,6	     0,294	6	1	NNE	   0,00	
   1170  	    690  	      69,8	     0,293	6	1	 N 	   0,00	
   1180  	    690  	      69,7	     0,289	6	1	 N 	   0,00	
   1190  	    690  	      69,2	     0,286	6	1	 N 	   0,00	
   1200  	    690  	      68,8	     0,283	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    690  	      67,7	     0,278	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    690  	      66,9	     0,273	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    690  	      65,9	     0,267	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    690  	      64,1	     0,260	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    690  	      63,3	     0,253	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    690  	      62,0	     0,246	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    690  	      62,0	     0,238	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    690  	      60,9	     0,230	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    690  	      60,0	     0,223	6	1	 N 	   0,00	
   1300  	    690  	      59,1	     0,216	6	1	 N 	   0,00	
   1310  	    690  	      57,9	     0,209	6	1	 N 	   0,00	
   1320  	    690  	      57,2	     0,202	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    690  	      56,5	     0,195	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    690  	      55,7	     0,188	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    690  	      54,9	     0,182	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    690  	      54,0	     0,176	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    690  	      53,1	     0,171	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    690  	      52,3	     0,165	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    690  	      51,4	     0,161	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    690  	      50,6	     0,156	6	1	NNW	   0,00	
   1410  	    690  	      49,7	     0,152	6	1	NNW	   0,00	
   1420  	    690  	      49,0	     0,148	6	1	NNW	   0,00	
   1430  	    690  	      48,2	     0,145	6	1	NNW	   0,00	
   1440  	    690  	      46,7	     0,141	6	1	NNW	   0,00	
   1450  	    690  	      46,1	     0,137	6	1	NNW	   0,00	
   1460  	    690  	      45,4	     0,134	6	1	NNW	   0,00	
   1470  	    690  	      44,1	     0,131	6	1	NNW	   0,00	
   1480  	    690  	      43,4	     0,127	6	1	NNW	   0,00	
   1490  	    690  	      42,8	     0,124	6	1	NNW	   0,00	
   1500  	    690  	      41,4	     0,121	6	1	NNW	   0,00	
    900  	    700  	      38,8	     0,101	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    700  	      40,0	     0,105	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    700  	      41,7	     0,110	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    700  	      42,0	     0,115	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    700  	      43,7	     0,120	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    700  	      44,4	     0,126	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    700  	      45,9	     0,133	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    700  	      46,8	     0,141	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    700  	      48,6	     0,148	6	1	ENE	   0,00	
    990  	    700  	      49,6	     0,157	6	1	ENE	   0,00	
   1000  	    700  	      51,5	     0,166	6	1	ENE	   0,00	
   1010  	    700  	      52,6	     0,176	6	1	NNE	   0,00	
   1020  	    700  	      53,1	     0,187	6	1	NNE	   0,00	
   1030  	    700  	      55,7	     0,198	6	1	NNE	   0,00	
   1040  	    700  	      57,2	     0,211	6	1	NNE	   0,00	
   1050  	    700  	      58,0	     0,223	6	1	NNE	   0,00	
   1060  	    700  	      60,6	     0,236	6	1	NNE	   0,00	
   1070  	    700  	      62,0	     0,249	6	1	NNE	   0,00	
   1080  	    700  	      62,5	     0,261	6	1	NNE	   0,00	
   1090  	    700  	      64,3	     0,274	6	1	NNE	   0,00	
   1100  	    700  	      66,0	     0,286	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    700  	      68,6	     0,296	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    700  	      69,7	     0,305	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    700  	      70,2	     0,312	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    700  	      70,8	     0,316	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    700  	      71,3	     0,318	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    700  	      71,9	     0,319	6	1	NNE	   0,00	
   1170  	    700  	      71,7	     0,318	6	1	NNE	   0,00	
   1180  	    700  	      71,8	     0,315	6	1	 N 	   0,00	
   1190  	    700  	      70,7	     0,312	6	1	 N 	   0,00	
   1200  	    700  	      71,4	     0,306	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    700  	      70,8	     0,300	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    700  	      69,8	     0,294	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    700  	      68,4	     0,288	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    700  	      67,1	     0,280	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    700  	      65,2	     0,272	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    700  	      63,8	     0,263	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    700  	      64,0	     0,255	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    700  	      63,0	     0,247	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    700  	      62,1	     0,239	6	1	 N 	   0,00	
   1300  	    700  	      61,1	     0,231	6	1	 N 	   0,00	
   1310  	    700  	      59,7	     0,223	6	1	NNW	   0,00	
   1320  	    700  	      58,6	     0,215	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    700  	      57,8	     0,208	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    700  	      58,1	     0,199	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    700  	      57,2	     0,193	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    700  	      56,3	     0,186	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    700  	      55,3	     0,181	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    700  	      54,3	     0,175	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    700  	      53,5	     0,170	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    700  	      52,4	     0,166	6	1	NNW	   0,00	
   1410  	    700  	      50,7	     0,161	6	1	NNW	   0,00	
   1420  	    700  	      50,0	     0,156	6	1	NNW	   0,00	
   1430  	    700  	      49,1	     0,152	6	1	NNW	   0,00	
   1440  	    700  	      48,2	     0,148	6	1	NNW	   0,00	
   1450  	    700  	      47,6	     0,144	6	1	NNW	   0,00	
   1460  	    700  	      46,0	     0,140	6	1	NNW	   0,00	
   1470  	    700  	      45,4	     0,136	6	1	NNW	   0,00	
   1480  	    700  	      44,0	     0,134	6	1	NNW	   0,00	
   1490  	    700  	      43,4	     0,129	6	1	NNW	   0,00	
   1500  	    700  	      42,4	     0,127	6	1	WNW	   0,00	
    900  	    710  	      39,3	     0,102	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    710  	      41,4	     0,107	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    710  	      41,5	     0,111	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    710  	      43,2	     0,116	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    710  	      43,7	     0,122	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    710  	      45,2	     0,128	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    710  	      46,2	     0,135	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    710  	      47,8	     0,142	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    710  	      49,0	     0,150	6	1	ENE	   0,00	
    990  	    710  	      50,6	     0,158	6	1	ENE	   0,00	
   1000  	    710  	      51,9	     0,169	6	1	ENE	   0,00	
   1010  	    710  	      54,0	     0,178	6	1	ENE	   0,00	
   1020  	    710  	      55,3	     0,191	6	1	NNE	   0,00	
   1030  	    710  	      56,2	     0,202	6	1	NNE	   0,00	
   1040  	    710  	      59,0	     0,215	6	1	NNE	   0,00	
   1050  	    710  	      60,4	     0,230	6	1	NNE	   0,00	
   1060  	    710  	      61,3	     0,243	6	1	NNE	   0,00	
   1070  	    710  	      63,1	     0,259	6	1	NNE	   0,00	
   1080  	    710  	      65,9	     0,274	6	1	NNE	   0,00	
   1090  	    710  	      67,8	     0,289	6	1	NNE	   0,00	
   1100  	    710  	      68,4	     0,301	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    710  	      69,8	     0,314	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    710  	      71,5	     0,325	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    710  	      72,8	     0,334	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    710  	      74,2	     0,340	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    710  	      75,1	     0,344	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    710  	      75,7	     0,345	6	1	NNE	   0,00	
   1170  	    710  	      75,8	     0,345	6	1	NNE	   0,00	
   1180  	    710  	      75,6	     0,342	6	1	 N 	   0,00	
   1190  	    710  	      75,0	     0,339	6	1	 N 	   0,00	
   1200  	    710  	      73,9	     0,334	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    710  	      72,3	     0,328	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    710  	      72,8	     0,319	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    710  	      71,0	     0,311	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    710  	      69,7	     0,303	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    710  	      68,0	     0,293	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    710  	      66,4	     0,284	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    710  	      66,5	     0,274	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    710  	      65,1	     0,265	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    710  	      64,0	     0,256	6	1	 N 	   0,00	
   1300  	    710  	      62,7	     0,247	6	1	 N 	   0,00	
   1310  	    710  	      61,8	     0,238	6	1	NNW	   0,00	
   1320  	    710  	      61,6	     0,230	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    710  	      60,6	     0,221	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    710  	      59,7	     0,213	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    710  	      58,7	     0,206	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    710  	      57,7	     0,199	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    710  	      56,6	     0,192	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    710  	      55,6	     0,186	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    710  	      54,5	     0,180	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    710  	      53,7	     0,175	6	1	NNW	   0,00	
   1410  	    710  	      52,7	     0,170	6	1	NNW	   0,00	
   1420  	    710  	      51,8	     0,165	6	1	NNW	   0,00	
   1430  	    710  	      50,8	     0,160	6	1	NNW	   0,00	
   1440  	    710  	      49,2	     0,155	6	1	NNW	   0,00	
   1450  	    710  	      48,4	     0,151	6	1	NNW	   0,00	
   1460  	    710  	      47,3	     0,147	6	1	NNW	   0,00	
   1470  	    710  	      46,3	     0,144	6	1	NNW	   0,00	
   1480  	    710  	      45,1	     0,139	6	1	NNW	   0,00	
   1490  	    710  	      44,5	     0,136	6	1	WNW	   0,00	
   1500  	    710  	      43,6	     0,132	6	1	WNW	   0,00	
    900  	    720  	      40,7	     0,104	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    720  	      41,1	     0,108	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    720  	      42,1	     0,113	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    720  	      43,5	     0,118	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    720  	      44,5	     0,124	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    720  	      45,5	     0,130	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    720  	      47,3	     0,137	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    720  	      47,9	     0,144	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    720  	      50,0	     0,152	6	1	ENE	   0,00	
    990  	    720  	      51,2	     0,162	6	1	ENE	   0,00	
   1000  	    720  	      53,1	     0,171	6	1	ENE	   0,00	
   1010  	    720  	      54,6	     0,182	6	1	ENE	   0,00	
   1020  	    720  	      55,2	     0,194	6	1	NNE	   0,00	
   1030  	    720  	      58,4	     0,207	6	1	NNE	   0,00	
   1040  	    720  	      59,1	     0,220	6	1	NNE	   0,00	
   1050  	    720  	      60,7	     0,235	6	1	NNE	   0,00	
   1060  	    720  	      64,3	     0,252	6	1	NNE	   0,00	
   1070  	    720  	      64,9	     0,267	6	1	NNE	   0,00	
   1080  	    720  	      66,9	     0,285	6	1	NNE	   0,00	
   1090  	    720  	      69,0	     0,302	6	1	NNE	   0,00	
   1100  	    720  	      70,9	     0,319	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    720  	      73,0	     0,334	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    720  	      74,1	     0,347	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    720  	      75,8	     0,359	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    720  	      77,2	     0,368	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    720  	      77,9	     0,374	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    720  	      78,3	     0,377	6	1	NNE	   0,00	
   1170  	    720  	      78,7	     0,377	6	1	NNE	   0,00	
   1180  	    720  	      79,8	     0,374	6	1	 N 	   0,00	
   1190  	    720  	      79,2	     0,370	6	1	 N 	   0,00	
   1200  	    720  	      77,8	     0,365	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    720  	      76,3	     0,358	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    720  	      74,3	     0,350	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    720  	      74,3	     0,339	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    720  	      72,4	     0,328	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    720  	      70,3	     0,317	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    720  	      68,8	     0,307	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    720  	      68,7	     0,296	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    720  	      67,3	     0,286	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    720  	      66,1	     0,276	6	1	 N 	   0,00	
   1300  	    720  	      64,7	     0,266	6	1	 N 	   0,00	
   1310  	    720  	      65,0	     0,256	6	1	NNW	   0,00	
   1320  	    720  	      63,8	     0,246	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    720  	      62,7	     0,237	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    720  	      61,7	     0,228	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    720  	      60,6	     0,220	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    720  	      60,3	     0,212	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    720  	      59,1	     0,205	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    720  	      58,0	     0,198	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    720  	      56,8	     0,191	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    720  	      55,7	     0,185	6	1	NNW	   0,00	
   1410  	    720  	      54,7	     0,180	6	1	NNW	   0,00	
   1420  	    720  	      52,7	     0,174	6	1	NNW	   0,00	
   1430  	    720  	      51,8	     0,169	6	1	NNW	   0,00	
   1440  	    720  	      50,9	     0,164	6	1	NNW	   0,00	
   1450  	    720  	      49,9	     0,159	6	1	NNW	   0,00	
   1460  	    720  	      48,6	     0,155	6	1	NNW	   0,00	
   1470  	    720  	      47,4	     0,150	6	1	NNW	   0,00	
   1480  	    720  	      46,7	     0,146	6	1	WNW	   0,00	
   1490  	    720  	      45,3	     0,143	6	1	WNW	   0,00	
   1500  	    720  	      44,3	     0,138	6	1	WNW	   0,00	
    900  	    730  	      40,7	     0,106	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    730  	      41,6	     0,110	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    730  	      42,4	     0,115	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    730  	      44,0	     0,120	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    730  	      44,6	     0,126	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    730  	      46,6	     0,132	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    730  	      48,2	     0,139	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    730  	      49,3	     0,146	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    730  	      49,6	     0,154	6	1	ENE	   0,00	
    990  	    730  	      52,3	     0,164	6	1	ENE	   0,00	
   1000  	    730  	      52,6	     0,173	6	1	ENE	   0,00	
   1010  	    730  	      56,1	     0,185	6	1	ENE	   0,00	
   1020  	    730  	      57,3	     0,197	6	1	ENE	   0,00	
   1030  	    730  	      58,3	     0,211	6	1	NNE	   0,00	
   1040  	    730  	      61,8	     0,226	6	1	NNE	   0,00	
   1050  	    730  	      62,6	     0,241	6	1	NNE	   0,00	
   1060  	    730  	      64,3	     0,259	6	1	NNE	   0,00	
   1070  	    730  	      66,5	     0,278	6	1	NNE	   0,00	
   1080  	    730  	      69,8	     0,297	6	1	NNE	   0,00	
   1090  	    730  	      71,6	     0,316	6	1	NNE	   0,00	
   1100  	    730  	      73,7	     0,336	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    730  	      75,7	     0,355	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    730  	      77,4	     0,372	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    730  	      79,0	     0,387	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    730  	      81,2	     0,399	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    730  	      82,5	     0,408	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    730  	      83,5	     0,413	6	1	NNE	   0,00	
   1170  	    730  	      83,4	     0,414	6	1	NNE	   0,00	
   1180  	    730  	      82,6	     0,412	6	1	NNE	   0,00	
   1190  	    730  	      82,0	     0,407	6	1	 N 	   0,00	
   1200  	    730  	      82,4	     0,401	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    730  	      80,6	     0,393	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    730  	      78,3	     0,383	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    730  	      76,0	     0,371	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    730  	      75,6	     0,358	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    730  	      73,4	     0,346	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    730  	      71,6	     0,334	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    730  	      71,3	     0,321	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    730  	      69,8	     0,310	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    730  	      68,3	     0,299	6	1	 N 	   0,00	
   1300  	    730  	      68,5	     0,287	6	1	 N 	   0,00	
   1310  	    730  	      67,5	     0,276	6	1	NNW	   0,00	
   1320  	    730  	      65,3	     0,266	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    730  	      64,3	     0,255	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    730  	      64,3	     0,244	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    730  	      63,1	     0,235	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    730  	      62,0	     0,226	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    730  	      60,7	     0,218	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    730  	      59,4	     0,210	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    730  	      58,1	     0,203	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    730  	      56,9	     0,196	6	1	NNW	   0,00	
   1410  	    730  	      55,9	     0,190	6	1	NNW	   0,00	
   1420  	    730  	      54,7	     0,184	6	1	NNW	   0,00	
   1430  	    730  	      53,5	     0,178	6	1	NNW	   0,00	
   1440  	    730  	      52,5	     0,173	6	1	NNW	   0,00	
   1450  	    730  	      50,7	     0,168	6	1	NNW	   0,00	
   1460  	    730  	      50,0	     0,162	6	1	NNW	   0,00	
   1470  	    730  	      48,7	     0,158	6	1	WNW	   0,00	
   1480  	    730  	      47,6	     0,154	6	1	WNW	   0,00	
   1490  	    730  	      46,1	     0,149	6	1	WNW	   0,00	
   1500  	    730  	      45,0	     0,145	6	1	WNW	   0,00	
    900  	    740  	      41,4	     0,108	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    740  	      41,3	     0,113	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    740  	      43,4	     0,117	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    740  	      44,9	     0,123	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    740  	      45,4	     0,128	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    740  	      47,4	     0,134	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    740  	      48,1	     0,141	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    740  	      50,3	     0,149	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    740  	      51,3	     0,157	6	1	ENE	   0,00	
    990  	    740  	      53,6	     0,166	6	1	ENE	   0,00	
   1000  	    740  	      54,5	     0,177	6	1	ENE	   0,00	
   1010  	    740  	      55,4	     0,188	6	1	ENE	   0,00	
   1020  	    740  	      58,9	     0,201	6	1	ENE	   0,00	
   1030  	    740  	      59,8	     0,214	6	1	ENE	   0,00	
   1040  	    740  	      61,2	     0,230	6	1	NNE	   0,00	
   1050  	    740  	      65,1	     0,247	6	1	NNE	   0,00	
   1060  	    740  	      66,6	     0,265	6	1	NNE	   0,00	
   1070  	    740  	      68,7	     0,286	6	1	NNE	   0,00	
   1080  	    740  	      70,9	     0,308	6	1	NNE	   0,00	
   1090  	    740  	      73,2	     0,331	6	1	NNE	   0,00	
   1100  	    740  	      76,1	     0,353	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    740  	      78,3	     0,376	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    740  	      80,4	     0,397	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    740  	      82,8	     0,417	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    740  	      83,3	     0,433	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    740  	      85,1	     0,445	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    740  	      86,5	     0,453	6	1	NNE	   0,00	
   1170  	    740  	      86,9	     0,457	6	1	NNE	   0,00	
   1180  	    740  	      88,5	     0,456	6	1	NNE	   0,00	
   1190  	    740  	      86,7	     0,452	6	1	 N 	   0,00	
   1200  	    740  	      85,5	     0,445	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    740  	      83,2	     0,435	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    740  	      82,5	     0,422	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    740  	      79,8	     0,409	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    740  	      77,2	     0,394	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    740  	      76,5	     0,378	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    740  	      74,2	     0,364	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    740  	      74,0	     0,350	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    740  	      72,5	     0,338	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    740  	      72,5	     0,324	6	1	 N 	   0,00	
   1300  	    740  	      70,4	     0,311	6	1	NNW	   0,00	
   1310  	    740  	      69,3	     0,299	6	1	NNW	   0,00	
   1320  	    740  	      69,2	     0,286	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    740  	      68,1	     0,274	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    740  	      66,6	     0,263	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    740  	      65,5	     0,252	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    740  	      64,9	     0,242	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    740  	      63,5	     0,233	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    740  	      62,1	     0,224	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    740  	      60,6	     0,216	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    740  	      59,3	     0,209	6	1	NNW	   0,00	
   1410  	    740  	      57,8	     0,202	6	1	NNW	   0,00	
   1420  	    740  	      56,7	     0,195	6	1	NNW	   0,00	
   1430  	    740  	      55,2	     0,189	6	1	NNW	   0,00	
   1440  	    740  	      53,6	     0,182	6	1	NNW	   0,00	
   1450  	    740  	      52,3	     0,177	6	1	NNW	   0,00	
   1460  	    740  	      51,3	     0,171	6	1	WNW	   0,00	
   1470  	    740  	      49,8	     0,167	6	1	WNW	   0,00	
   1480  	    740  	      48,5	     0,161	6	1	WNW	   0,00	
   1490  	    740  	      47,2	     0,156	6	1	WNW	   0,00	
   1500  	    740  	      46,2	     0,152	6	1	WNW	   0,00	
    900  	    750  	      40,8	     0,110	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    750  	      42,2	     0,115	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    750  	      44,4	     0,120	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    750  	      44,4	     0,125	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    750  	      46,3	     0,131	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    750  	      47,2	     0,137	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    750  	      48,9	     0,144	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    750  	      50,1	     0,152	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    750  	      52,3	     0,160	6	1	ENE	   0,00	
    990  	    750  	      53,5	     0,170	6	1	ENE	   0,00	
   1000  	    750  	      55,9	     0,180	6	1	ENE	   0,00	
   1010  	    750  	      57,1	     0,192	6	1	ENE	   0,00	
   1020  	    750  	      58,0	     0,204	6	1	ENE	   0,00	
   1030  	    750  	      61,9	     0,219	6	1	ENE	   0,00	
   1040  	    750  	      63,0	     0,234	6	1	ENE	   0,00	
   1050  	    750  	      65,1	     0,253	6	1	NNE	   0,00	
   1060  	    750  	      69,4	     0,273	6	1	NNE	   0,00	
   1070  	    750  	      71,3	     0,295	6	1	NNE	   0,00	
   1080  	    750  	      73,7	     0,319	6	1	NNE	   0,00	
   1090  	    750  	      76,2	     0,345	6	1	NNE	   0,00	
   1100  	    750  	      79,0	     0,372	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    750  	      82,1	     0,400	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    750  	      84,3	     0,426	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    750  	      86,5	     0,450	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    750  	      89,3	     0,472	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    750  	      91,5	     0,490	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    750  	      92,5	     0,501	6	1	NNE	   0,00	
   1170  	    750  	      92,4	     0,507	6	1	NNE	   0,00	
   1180  	    750  	      92,4	     0,509	6	1	NNE	   0,00	
   1190  	    750  	      91,4	     0,505	6	1	 N 	   0,00	
   1200  	    750  	      90,6	     0,496	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    750  	      88,3	     0,485	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    750  	      84,9	     0,470	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    750  	      83,0	     0,452	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    750  	      80,6	     0,435	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    750  	      79,8	     0,416	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    750  	      76,8	     0,400	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    750  	      77,3	     0,384	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    750  	      75,4	     0,370	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    750  	      74,8	     0,354	6	1	 N 	   0,00	
   1300  	    750  	      73,4	     0,339	6	1	NNW	   0,00	
   1310  	    750  	      73,3	     0,325	6	1	NNW	   0,00	
   1320  	    750  	      72,2	     0,310	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    750  	      69,8	     0,296	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    750  	      69,6	     0,282	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    750  	      68,1	     0,270	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    750  	      66,6	     0,259	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    750  	      65,0	     0,249	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    750  	      63,5	     0,239	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    750  	      62,1	     0,229	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    750  	      60,5	     0,221	6	1	NNW	   0,00	
   1410  	    750  	      59,0	     0,214	6	1	NNW	   0,00	
   1420  	    750  	      58,0	     0,206	6	1	NNW	   0,00	
   1430  	    750  	      56,5	     0,200	6	1	NNW	   0,00	
   1440  	    750  	      55,3	     0,192	6	1	NNW	   0,00	
   1450  	    750  	      53,8	     0,187	6	1	WNW	   0,00	
   1460  	    750  	      52,4	     0,181	6	1	WNW	   0,00	
   1470  	    750  	      50,9	     0,175	6	1	WNW	   0,00	
   1480  	    750  	      49,8	     0,169	6	1	WNW	   0,00	
   1490  	    750  	      48,6	     0,164	6	1	WNW	   0,00	
   1500  	    750  	      47,1	     0,158	6	1	WNW	   0,00	
    900  	    760  	      41,2	     0,113	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    760  	      43,3	     0,118	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    760  	      43,8	     0,123	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    760  	      45,0	     0,128	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    760  	      46,3	     0,134	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    760  	      47,9	     0,140	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    760  	      48,1	     0,147	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    760  	      51,1	     0,155	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    760  	      51,3	     0,163	6	1	ENE	   0,00	
    990  	    760  	      54,6	     0,173	6	1	ENE	   0,00	
   1000  	    760  	      55,1	     0,184	6	1	ENE	   0,00	
   1010  	    760  	      58,5	     0,195	6	1	ENE	   0,00	
   1020  	    760  	      59,2	     0,208	6	1	ENE	   0,00	
   1030  	    760  	      61,1	     0,224	6	1	ENE	   0,00	
   1040  	    760  	      65,5	     0,241	6	1	ENE	   0,00	
   1050  	    760  	      66,7	     0,259	6	1	ENE	   0,00	
   1060  	    760  	      69,1	     0,281	6	1	NNE	   0,00	
   1070  	    760  	      71,6	     0,305	6	1	NNE	   0,00	
   1080  	    760  	      75,8	     0,330	6	1	NNE	   0,00	
   1090  	    760  	      79,0	     0,358	6	1	NNE	   0,00	
   1100  	    760  	      81,7	     0,389	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    760  	      85,1	     0,422	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    760  	      88,2	     0,455	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    760  	      90,8	     0,487	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    760  	      92,9	     0,514	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    760  	      94,3	     0,539	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    760  	      95,8	     0,557	6	1	NNE	   0,00	
   1170  	    760  	      97,4	     0,568	6	1	NNE	   0,00	
   1180  	    760  	      98,6	     0,571	6	1	NNE	   0,00	
   1190  	    760  	      98,2	     0,570	6	1	 N 	   0,00	
   1200  	    760  	      95,3	     0,560	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    760  	      94,0	     0,544	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    760  	      90,2	     0,528	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    760  	      87,3	     0,505	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    760  	      83,9	     0,483	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    760  	      83,1	     0,462	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    760  	      80,1	     0,443	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    760  	      80,5	     0,424	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    760  	      77,4	     0,408	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    760  	      78,0	     0,389	6	1	 N 	   0,00	
   1300  	    760  	      76,7	     0,372	6	1	NNW	   0,00	
   1310  	    760  	      75,6	     0,354	6	1	NNW	   0,00	
   1320  	    760  	      74,2	     0,337	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    760  	      74,0	     0,320	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    760  	      72,4	     0,305	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    760  	      70,8	     0,291	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    760  	      69,5	     0,278	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    760  	      67,8	     0,266	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    760  	      66,0	     0,255	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    760  	      64,3	     0,246	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    760  	      63,3	     0,235	6	1	NNW	   0,00	
   1410  	    760  	      61,5	     0,228	6	1	NNW	   0,00	
   1420  	    760  	      60,1	     0,219	6	1	NNW	   0,00	
   1430  	    760  	      58,4	     0,212	6	1	NNW	   0,00	
   1440  	    760  	      57,0	     0,204	6	1	WNW	   0,00	
   1450  	    760  	      55,2	     0,198	6	1	WNW	   0,00	
   1460  	    760  	      53,7	     0,190	6	1	WNW	   0,00	
   1470  	    760  	      52,3	     0,184	6	1	WNW	   0,00	
   1480  	    760  	      50,8	     0,178	6	1	WNW	   0,00	
   1490  	    760  	      49,5	     0,171	6	1	WNW	   0,00	
   1500  	    760  	      48,1	     0,166	6	1	WNW	   0,00	
    900  	    770  	      42,0	     0,116	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    770  	      43,2	     0,120	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    770  	      44,4	     0,126	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    770  	      44,8	     0,131	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    770  	      47,1	     0,137	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    770  	      48,7	     0,144	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    770  	      49,6	     0,151	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    770  	      51,8	     0,159	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    770  	      53,0	     0,168	6	1	ENE	   0,00	
    990  	    770  	      55,3	     0,177	6	1	ENE	   0,00	
   1000  	    770  	      56,8	     0,188	6	1	ENE	   0,00	
   1010  	    770  	      59,3	     0,200	6	1	ENE	   0,00	
   1020  	    770  	      61,4	     0,214	6	1	ENE	   0,00	
   1030  	    770  	      62,2	     0,229	6	1	ENE	   0,00	
   1040  	    770  	      66,4	     0,246	6	1	ENE	   0,00	
   1050  	    770  	      68,0	     0,264	6	1	ENE	   0,00	
   1060  	    770  	      70,6	     0,287	6	1	ENE	   0,00	
   1070  	    770  	      73,3	     0,313	6	1	NNE	   0,00	
   1080  	    770  	      76,5	     0,342	6	1	NNE	   0,00	
   1090  	    770  	      78,7	     0,372	6	1	NNE	   0,00	
   1100  	    770  	      84,4	     0,406	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    770  	      88,0	     0,445	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    770  	      89,5	     0,484	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    770  	      93,8	     0,525	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    770  	      96,7	     0,562	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    770  	      99,3	     0,596	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    770  	     101,3	     0,622	6	1	NNE	   0,00	
   1170  	    770  	     102,8	     0,640	6	1	NNE	   0,00	
   1180  	    770  	     104,0	     0,649	6	1	NNE	   0,00	
   1190  	    770  	     103,1	     0,648	6	1	NNE	   0,00	
   1200  	    770  	     102,6	     0,638	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    770  	      98,4	     0,621	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    770  	      95,8	     0,597	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    770  	      90,2	     0,571	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    770  	      88,1	     0,543	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    770  	      86,8	     0,516	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    770  	      83,6	     0,494	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    770  	      83,9	     0,473	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    770  	      81,3	     0,451	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    770  	      81,9	     0,430	6	1	 N 	   0,00	
   1300  	    770  	      80,7	     0,408	6	1	NNW	   0,00	
   1310  	    770  	      79,2	     0,387	6	1	NNW	   0,00	
   1320  	    770  	      79,2	     0,366	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    770  	      76,2	     0,347	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    770  	      75,7	     0,329	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    770  	      74,0	     0,313	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    770  	      72,2	     0,299	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    770  	      71,2	     0,286	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    770  	      69,3	     0,273	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    770  	      67,4	     0,263	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    770  	      65,6	     0,251	6	1	NNW	   0,00	
   1410  	    770  	      63,7	     0,242	6	1	NNW	   0,00	
   1420  	    770  	      61,9	     0,233	6	1	NNW	   0,00	
   1430  	    770  	      60,2	     0,225	6	1	WNW	   0,00	
   1440  	    770  	      58,4	     0,217	6	1	WNW	   0,00	
   1450  	    770  	      56,6	     0,208	6	1	WNW	   0,00	
   1460  	    770  	      55,1	     0,201	6	1	WNW	   0,00	
   1470  	    770  	      53,5	     0,194	6	1	WNW	   0,00	
   1480  	    770  	      52,2	     0,187	6	1	WNW	   0,00	
   1490  	    770  	      50,6	     0,180	6	1	WNW	   0,00	
   1500  	    770  	      49,3	     0,173	6	1	WNW	   0,00	
    900  	    780  	      42,0	     0,118	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    780  	      43,7	     0,123	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    780  	      45,2	     0,129	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    780  	      45,4	     0,135	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    780  	      47,7	     0,141	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    780  	      48,3	     0,148	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    780  	      50,3	     0,155	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    780  	      50,6	     0,163	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    780  	      53,8	     0,172	6	1	ENE	   0,00	
    990  	    780  	      53,9	     0,182	6	1	ENE	   0,00	
   1000  	    780  	      57,7	     0,193	6	1	ENE	   0,00	
   1010  	    780  	      58,4	     0,205	6	1	ENE	   0,00	
   1020  	    780  	      62,6	     0,219	6	1	ENE	   0,00	
   1030  	    780  	      63,3	     0,234	6	1	ENE	   0,00	
   1040  	    780  	      64,9	     0,252	6	1	ENE	   0,00	
   1050  	    780  	      70,0	     0,272	6	1	ENE	   0,00	
   1060  	    780  	      72,5	     0,294	6	1	ENE	   0,00	
   1070  	    780  	      75,0	     0,321	6	1	ENE	   0,00	
   1080  	    780  	      78,7	     0,352	6	1	NNE	   0,00	
   1090  	    780  	      80,7	     0,385	6	1	NNE	   0,00	
   1100  	    780  	      85,3	     0,425	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    780  	      89,6	     0,469	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    780  	      93,5	     0,516	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    780  	      97,6	     0,565	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    780  	     101,2	     0,615	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    780  	     105,0	     0,661	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    780  	     107,7	     0,700	6	1	NNE	   0,00	
   1170  	    780  	     109,4	     0,729	6	1	NNE	   0,00	
   1180  	    780  	     110,9	     0,746	6	1	NNE	   0,00	
   1190  	    780  	     111,9	     0,749	6	1	NNE	   0,00	
   1200  	    780  	     107,8	     0,738	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    780  	     105,5	     0,715	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    780  	      99,0	     0,686	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    780  	      94,9	     0,652	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    780  	      92,5	     0,617	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    780  	      88,8	     0,586	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    780  	      87,9	     0,557	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    780  	      86,7	     0,529	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    780  	      87,6	     0,504	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    780  	      84,2	     0,477	6	1	 N 	   0,00	
   1300  	    780  	      84,9	     0,451	6	1	NNW	   0,00	
   1310  	    780  	      83,4	     0,423	6	1	NNW	   0,00	
   1320  	    780  	      81,6	     0,399	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    780  	      81,4	     0,376	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    780  	      78,0	     0,356	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    780  	      77,4	     0,338	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    780  	      75,3	     0,321	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    780  	      73,1	     0,307	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    780  	      72,1	     0,294	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    780  	      70,0	     0,281	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    780  	      67,9	     0,270	6	1	NNW	   0,00	
   1410  	    780  	      65,9	     0,259	6	1	NNW	   0,00	
   1420  	    780  	      63,9	     0,249	6	1	WNW	   0,00	
   1430  	    780  	      62,0	     0,240	6	1	WNW	   0,00	
   1440  	    780  	      60,3	     0,230	6	1	WNW	   0,00	
   1450  	    780  	      58,2	     0,220	6	1	WNW	   0,00	
   1460  	    780  	      56,6	     0,212	6	1	WNW	   0,00	
   1470  	    780  	      55,0	     0,204	6	1	WNW	   0,00	
   1480  	    780  	      53,1	     0,195	6	1	WNW	   0,00	
   1490  	    780  	      51,7	     0,188	6	1	WNW	   0,00	
   1500  	    780  	      50,4	     0,182	6	1	WNW	   0,00	
    900  	    790  	      42,6	     0,121	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    790  	      44,4	     0,126	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    790  	      44,5	     0,132	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    790  	      45,9	     0,138	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    790  	      47,4	     0,144	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    790  	      49,0	     0,152	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    790  	      51,0	     0,159	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    790  	      52,3	     0,167	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    790  	      54,5	     0,177	6	1	ENE	   0,00	
    990  	    790  	      55,7	     0,187	6	1	ENE	   0,00	
   1000  	    790  	      58,6	     0,198	6	1	ENE	   0,00	
   1010  	    790  	      59,1	     0,211	6	1	ENE	   0,00	
   1020  	    790  	      60,8	     0,225	6	1	ENE	   0,00	
   1030  	    790  	      65,3	     0,241	6	1	ENE	   0,00	
   1040  	    790  	      66,7	     0,259	6	1	ENE	   0,00	
   1050  	    790  	      69,0	     0,280	6	1	ENE	   0,00	
   1060  	    790  	      73,2	     0,303	6	1	ENE	   0,00	
   1070  	    790  	      76,5	     0,330	6	1	ENE	   0,00	
   1080  	    790  	      80,2	     0,363	6	1	ENE	   0,00	
   1090  	    790  	      84,3	     0,401	6	1	NNE	   0,00	
   1100  	    790  	      87,2	     0,442	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    790  	      92,5	     0,493	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    790  	      97,0	     0,548	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    790  	     101,9	     0,610	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    790  	     106,2	     0,672	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    790  	     111,6	     0,737	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    790  	     113,3	     0,791	6	1	NNE	   0,00	
   1170  	    790  	     117,2	     0,838	6	1	NNE	   0,00	
   1180  	    790  	     116,8	     0,868	6	1	NNE	   0,00	
   1190  	    790  	     118,8	     0,880	6	1	NNE	   0,00	
   1200  	    790  	     116,0	     0,870	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    790  	     113,2	     0,843	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    790  	     105,4	     0,802	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    790  	     100,8	     0,757	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    790  	      95,1	     0,713	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    790  	      92,1	     0,671	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    790  	      92,4	     0,635	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    790  	      91,7	     0,601	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    790  	      90,6	     0,566	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    790  	      91,3	     0,532	6	1	NNW	   0,00	
   1300  	    790  	      87,8	     0,499	6	1	NNW	   0,00	
   1310  	    790  	      87,9	     0,466	6	1	NNW	   0,00	
   1320  	    790  	      86,0	     0,436	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    790  	      85,5	     0,409	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    790  	      83,2	     0,386	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    790  	      81,1	     0,367	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    790  	      78,6	     0,349	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    790  	      76,4	     0,330	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    790  	      74,0	     0,315	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    790  	      72,6	     0,302	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    790  	      70,3	     0,290	6	1	NNW	   0,00	
   1410  	    790  	      68,1	     0,277	6	1	WNW	   0,00	
   1420  	    790  	      65,9	     0,266	6	1	WNW	   0,00	
   1430  	    790  	      64,0	     0,255	6	1	WNW	   0,00	
   1440  	    790  	      61,7	     0,243	6	1	WNW	   0,00	
   1450  	    790  	      59,8	     0,233	6	1	WNW	   0,00	
   1460  	    790  	      58,0	     0,224	6	1	WNW	   0,00	
   1470  	    790  	      56,4	     0,215	6	1	WNW	   0,00	
   1480  	    790  	      54,5	     0,205	6	1	WNW	   0,00	
   1490  	    790  	      52,9	     0,197	6	1	WNW	   0,00	
   1500  	    790  	      51,1	     0,189	6	1	WNW	   0,00	
    900  	    800  	      43,5	     0,124	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    800  	      43,8	     0,130	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    800  	      45,0	     0,136	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    800  	      46,8	     0,142	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    800  	      48,1	     0,148	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    800  	      49,6	     0,156	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    800  	      50,4	     0,164	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    800  	      52,7	     0,173	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    800  	      53,2	     0,182	6	1	ENE	   0,00	
    990  	    800  	      56,5	     0,192	6	1	ENE	   0,00	
   1000  	    800  	      56,7	     0,204	6	1	ENE	   0,00	
   1010  	    800  	      60,9	     0,217	6	1	ENE	   0,00	
   1020  	    800  	      61,5	     0,232	6	1	ENE	   0,00	
   1030  	    800  	      66,0	     0,248	6	1	ENE	   0,00	
   1040  	    800  	      66,9	     0,267	6	1	ENE	   0,00	
   1050  	    800  	      69,5	     0,289	6	1	ENE	   0,00	
   1060  	    800  	      74,2	     0,313	6	1	ENE	   0,00	
   1070  	    800  	      77,4	     0,342	6	1	ENE	   0,00	
   1080  	    800  	      81,2	     0,375	6	1	ENE	   0,00	
   1090  	    800  	      85,4	     0,415	6	1	ENE	   0,00	
   1100  	    800  	      89,0	     0,461	6	1	NNE	   0,00	
   1110  	    800  	      94,5	     0,518	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    800  	     100,8	     0,583	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    800  	     106,4	     0,655	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    800  	     109,2	     0,735	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    800  	     116,1	     0,819	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    800  	     119,8	     0,900	6	1	NNE	   0,00	
   1170  	    800  	     121,8	     0,970	6	1	NNE	   0,00	
   1180  	    800  	     128,0	     1,029	6	1	NNE	   0,00	
   1190  	    800  	     128,3	     1,054	6	1	NNE	   0,00	
   1200  	    800  	     127,9	     1,049	6	1	 N 	   0,00	
   1210  	    800  	     120,2	     1,016	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    800  	     112,4	     0,963	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    800  	     104,3	     0,898	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    800  	      99,0	     0,836	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    800  	      97,4	     0,782	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    800  	      97,8	     0,733	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    800  	      96,8	     0,686	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    800  	      96,3	     0,639	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    800  	      94,8	     0,594	6	1	NNW	   0,00	
   1300  	    800  	      95,0	     0,553	6	1	NNW	   0,00	
   1310  	    800  	      92,7	     0,514	6	1	NNW	   0,00	
   1320  	    800  	      92,2	     0,478	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    800  	      88,4	     0,448	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    800  	      87,3	     0,422	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    800  	      84,6	     0,397	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    800  	      82,2	     0,377	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    800  	      79,4	     0,358	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    800  	      76,9	     0,340	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    800  	      75,4	     0,326	6	1	NNW	   0,00	
   1400  	    800  	      72,8	     0,311	6	1	WNW	   0,00	
   1410  	    800  	      70,4	     0,297	6	1	WNW	   0,00	
   1420  	    800  	      68,1	     0,283	6	1	WNW	   0,00	
   1430  	    800  	      65,9	     0,271	6	1	WNW	   0,00	
   1440  	    800  	      63,4	     0,257	6	1	WNW	   0,00	
   1450  	    800  	      61,4	     0,247	6	1	WNW	   0,00	
   1460  	    800  	      59,5	     0,236	6	1	WNW	   0,00	
   1470  	    800  	      57,7	     0,226	6	1	WNW	   0,00	
   1480  	    800  	      55,6	     0,215	6	1	WNW	   0,00	
   1490  	    800  	      54,1	     0,207	6	1	WNW	   0,00	
   1500  	    800  	      52,2	     0,197	6	1	WNW	   0,00	
    900  	    810  	      42,8	     0,127	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    810  	      44,2	     0,133	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    810  	      45,7	     0,139	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    810  	      46,3	     0,146	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    810  	      48,3	     0,153	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    810  	      50,4	     0,160	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    810  	      51,0	     0,169	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    810  	      53,4	     0,178	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    810  	      54,6	     0,187	6	1	ENE	   0,00	
    990  	    810  	      57,1	     0,198	6	1	ENE	   0,00	
   1000  	    810  	      57,6	     0,211	6	1	ENE	   0,00	
   1010  	    810  	      61,3	     0,224	6	1	ENE	   0,00	
   1020  	    810  	      62,1	     0,240	6	1	ENE	   0,00	
   1030  	    810  	      66,6	     0,257	6	1	ENE	   0,00	
   1040  	    810  	      67,9	     0,276	6	1	ENE	   0,00	
   1050  	    810  	      70,1	     0,299	6	1	ENE	   0,00	
   1060  	    810  	      71,9	     0,324	6	1	ENE	   0,00	
   1070  	    810  	      78,0	     0,354	6	1	ENE	   0,00	
   1080  	    810  	      81,4	     0,390	6	1	ENE	   0,00	
   1090  	    810  	      86,2	     0,432	6	1	ENE	   0,00	
   1100  	    810  	      90,2	     0,482	6	1	ENE	   0,00	
   1110  	    810  	      95,9	     0,542	6	1	NNE	   0,00	
   1120  	    810  	     102,7	     0,616	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    810  	     111,3	     0,705	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    810  	     115,1	     0,806	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    810  	     122,2	     0,917	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    810  	     125,5	     1,032	6	1	NNE	   0,00	
   1170  	    810  	     129,6	     1,141	6	1	NNE	   0,00	
   1180  	    810  	     134,3	     1,235	6	1	NNE	   0,00	
   1190  	    810  	     138,2	     1,299	6	1	NNE	   0,00	
   1200  	    810  	     138,9	     1,310	6	1	NNE	   0,00	
   1210  	    810  	     135,3	     1,269	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    810  	     122,7	     1,189	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    810  	     110,9	     1,095	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    810  	     104,3	     1,004	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    810  	     103,1	     0,927	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    810  	     102,9	     0,859	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    810  	     101,9	     0,792	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    810  	     102,1	     0,728	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    810  	     100,8	     0,669	6	1	NNW	   0,00	
   1300  	    810  	      98,9	     0,616	6	1	NNW	   0,00	
   1310  	    810  	      96,6	     0,568	6	1	NNW	   0,00	
   1320  	    810  	      95,7	     0,527	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    810  	      93,3	     0,491	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    810  	      91,8	     0,461	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    810  	      88,9	     0,434	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    810  	      87,0	     0,409	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    810  	      82,9	     0,388	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    810  	      80,1	     0,367	6	1	NNW	   0,00	
   1390  	    810  	      78,2	     0,351	6	1	WNW	   0,00	
   1400  	    810  	      75,4	     0,334	6	1	WNW	   0,00	
   1410  	    810  	      72,8	     0,317	6	1	WNW	   0,00	
   1420  	    810  	      70,2	     0,303	6	1	WNW	   0,00	
   1430  	    810  	      67,9	     0,288	6	1	WNW	   0,00	
   1440  	    810  	      65,2	     0,272	6	1	WNW	   0,00	
   1450  	    810  	      62,9	     0,260	6	1	WNW	   0,00	
   1460  	    810  	      61,0	     0,248	6	1	WNW	   0,00	
   1470  	    810  	      59,0	     0,237	6	1	WNW	   0,00	
   1480  	    810  	      56,9	     0,225	6	1	WNW	   0,00	
   1490  	    810  	      55,3	     0,216	6	1	WNW	   0,00	
   1500  	    810  	      53,3	     0,205	6	1	WNW	   0,00	
    900  	    820  	      43,1	     0,131	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    820  	      44,9	     0,136	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    820  	      45,1	     0,143	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    820  	      46,7	     0,150	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    820  	      48,8	     0,157	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    820  	      50,1	     0,164	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    820  	      51,7	     0,173	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    820  	      53,6	     0,183	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    820  	      55,0	     0,193	6	1	ENE	   0,00	
    990  	    820  	      57,6	     0,205	6	1	ENE	   0,00	
   1000  	    820  	      58,2	     0,218	6	1	ENE	   0,00	
   1010  	    820  	      61,9	     0,232	6	1	ENE	   0,00	
   1020  	    820  	      62,5	     0,248	6	1	ENE	   0,00	
   1030  	    820  	      66,8	     0,266	6	1	ENE	   0,00	
   1040  	    820  	      68,6	     0,286	6	1	ENE	   0,00	
   1050  	    820  	      70,7	     0,310	6	1	ENE	   0,00	
   1060  	    820  	      72,1	     0,338	6	1	ENE	   0,00	
   1070  	    820  	      78,4	     0,368	6	1	ENE	   0,00	
   1080  	    820  	      82,0	     0,406	6	1	ENE	   0,00	
   1090  	    820  	      86,9	     0,451	6	1	ENE	   0,00	
   1100  	    820  	      90,6	     0,505	6	1	ENE	   0,00	
   1110  	    820  	      97,3	     0,572	6	1	ENE	   0,00	
   1120  	    820  	     105,0	     0,654	6	1	NNE	   0,00	
   1130  	    820  	     113,9	     0,758	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    820  	     119,5	     0,885	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    820  	     127,4	     1,031	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    820  	     134,7	     1,197	6	1	NNE	   0,00	
   1170  	    820  	     138,9	     1,362	6	1	NNE	   0,00	
   1180  	    820  	     143,5	     1,518	6	1	NNE	   0,00	
   1190  	    820  	     147,7	     1,646	6	1	NNE	   0,00	
   1200  	    820  	     152,7	     1,711	6	1	NNE	   0,00	
   1210  	    820  	     151,1	     1,675	6	1	 N 	   0,00	
   1220  	    820  	     132,1	     1,552	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    820  	     113,3	     1,393	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    820  	     107,9	     1,248	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    820  	     109,9	     1,127	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    820  	     109,6	     1,014	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    820  	     108,6	     0,918	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    820  	     107,6	     0,832	6	1	 N 	   0,00	
   1290  	    820  	     107,7	     0,753	6	1	NNW	   0,00	
   1300  	    820  	     105,1	     0,686	6	1	NNW	   0,00	
   1310  	    820  	     104,5	     0,631	6	1	NNW	   0,00	
   1320  	    820  	     101,3	     0,582	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    820  	      98,5	     0,539	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    820  	      96,6	     0,505	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    820  	      93,2	     0,473	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    820  	      91,0	     0,447	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    820  	      86,5	     0,420	6	1	NNW	   0,00	
   1380  	    820  	      84,3	     0,399	6	1	WNW	   0,00	
   1390  	    820  	      81,1	     0,378	6	1	WNW	   0,00	
   1400  	    820  	      78,0	     0,357	6	1	WNW	   0,00	
   1410  	    820  	      75,2	     0,339	6	1	WNW	   0,00	
   1420  	    820  	      72,5	     0,321	6	1	WNW	   0,00	
   1430  	    820  	      69,9	     0,305	6	1	WNW	   0,00	
   1440  	    820  	      66,9	     0,288	6	1	WNW	   0,00	
   1450  	    820  	      64,6	     0,274	6	1	WNW	   0,00	
   1460  	    820  	      62,5	     0,261	6	1	WNW	   0,00	
   1470  	    820  	      60,3	     0,249	6	1	WNW	   0,00	
   1480  	    820  	      58,1	     0,236	6	1	WNW	   0,00	
   1490  	    820  	      56,3	     0,225	6	1	WNW	   0,00	
   1500  	    820  	      54,3	     0,214	6	1	WNW	   0,00	
    900  	    830  	      43,7	     0,133	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    830  	      45,3	     0,139	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    830  	      45,8	     0,146	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    830  	      47,2	     0,153	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    830  	      49,1	     0,161	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    830  	      50,1	     0,169	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    830  	      52,3	     0,178	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    830  	      52,5	     0,188	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    830  	      55,2	     0,199	6	1	ENE	   0,00	
    990  	    830  	      58,1	     0,211	6	1	ENE	   0,00	
   1000  	    830  	      59,2	     0,225	6	1	ENE	   0,00	
   1010  	    830  	      62,2	     0,240	6	1	ENE	   0,00	
   1020  	    830  	      63,2	     0,257	6	1	ENE	   0,00	
   1030  	    830  	      65,4	     0,275	6	1	ENE	   0,00	
   1040  	    830  	      68,7	     0,297	6	1	ENE	   0,00	
   1050  	    830  	      71,1	     0,322	6	1	ENE	   0,00	
   1060  	    830  	      72,7	     0,351	6	1	ENE	   0,00	
   1070  	    830  	      78,2	     0,384	6	1	ENE	   0,00	
   1080  	    830  	      82,0	     0,425	6	1	ENE	   0,00	
   1090  	    830  	      85,4	     0,472	6	1	ENE	   0,00	
   1100  	    830  	      90,6	     0,531	6	1	ENE	   0,00	
   1110  	    830  	      96,5	     0,603	6	1	ENE	   0,00	
   1120  	    830  	     105,2	     0,694	6	1	ENE	   0,00	
   1130  	    830  	     115,8	     0,816	6	1	NNE	   0,00	
   1140  	    830  	     122,7	     0,970	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    830  	     134,5	     1,170	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    830  	     143,6	     1,407	6	1	NNE	   0,00	
   1170  	    830  	     148,5	     1,663	6	1	NNE	   0,00	
   1180  	    830  	     153,3	     1,926	6	1	NNE	   0,00	
   1190  	    830  	     161,1	     2,183	6	1	NNE	   0,00	
   1200  	    830  	     170,2	     2,383	6	1	NNE	   0,00	
   1210  	    830  	     175,9	     2,427	6	1	 N 	   0,00	
   1230  	    830  	     115,7	     1,895	6	1	 N 	   0,00	
   1240  	    830  	     115,8	     1,619	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    830  	     115,8	     1,395	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    830  	     117,7	     1,216	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    830  	     116,4	     1,069	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    830  	     114,9	     0,952	6	1	NNW	   0,00	
   1290  	    830  	     112,8	     0,851	6	1	NNW	   0,00	
   1300  	    830  	     114,1	     0,770	6	1	NNW	   0,00	
   1310  	    830  	     111,0	     0,701	6	1	NNW	   0,00	
   1320  	    830  	     107,2	     0,643	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    830  	     104,1	     0,596	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    830  	     101,6	     0,554	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    830  	      97,8	     0,517	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    830  	      94,0	     0,486	6	1	NNW	   0,00	
   1370  	    830  	      90,3	     0,456	6	1	WNW	   0,00	
   1380  	    830  	      87,6	     0,431	6	1	WNW	   0,00	
   1390  	    830  	      84,1	     0,406	6	1	WNW	   0,00	
   1400  	    830  	      80,8	     0,382	6	1	WNW	   0,00	
   1410  	    830  	      77,5	     0,361	6	1	WNW	   0,00	
   1420  	    830  	      74,7	     0,340	6	1	WNW	   0,00	
   1430  	    830  	      71,8	     0,322	6	1	WNW	   0,00	
   1440  	    830  	      68,9	     0,305	6	1	WNW	   0,00	
   1450  	    830  	      66,3	     0,287	6	1	WNW	   0,00	
   1460  	    830  	      63,9	     0,273	6	1	WNW	   0,00	
   1470  	    830  	      61,0	     0,259	6	1	WNW	   0,00	
   1480  	    830  	      59,4	     0,246	6	1	WNW	   0,00	
   1490  	    830  	      56,8	     0,234	6	1	WNW	   0,00	
   1500  	    830  	      55,4	     0,223	6	1	WNW	   0,00	
    900  	    840  	      44,0	     0,136	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    840  	      44,7	     0,143	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    840  	      46,1	     0,150	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    840  	      47,8	     0,157	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    840  	      48,6	     0,165	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    840  	      50,2	     0,174	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    840  	      52,5	     0,183	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    840  	      54,0	     0,193	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    840  	      55,9	     0,205	6	1	ENE	   0,00	
    990  	    840  	      58,1	     0,218	6	1	ENE	   0,00	
   1000  	    840  	      59,7	     0,232	6	1	ENE	   0,00	
   1010  	    840  	      62,5	     0,247	6	1	ENE	   0,00	
   1020  	    840  	      63,5	     0,266	6	1	ENE	   0,00	
   1030  	    840  	      65,7	     0,285	6	1	ENE	   0,00	
   1040  	    840  	      69,2	     0,308	6	1	ENE	   0,00	
   1050  	    840  	      71,7	     0,334	6	1	ENE	   0,00	
   1060  	    840  	      75,2	     0,366	6	1	ENE	   0,00	
   1070  	    840  	      78,7	     0,401	6	1	ENE	   0,00	
   1080  	    840  	      82,2	     0,444	6	1	ENE	   0,00	
   1090  	    840  	      85,0	     0,496	6	1	ENE	   0,00	
   1100  	    840  	      89,9	     0,559	6	1	ENE	   0,00	
   1110  	    840  	      95,5	     0,639	6	1	ENE	   0,00	
   1120  	    840  	     103,8	     0,741	6	1	ENE	   0,00	
   1130  	    840  	     113,6	     0,876	6	1	ENE	   0,00	
   1140  	    840  	     124,3	     1,069	6	1	NNE	   0,00	
   1150  	    840  	     140,9	     1,332	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    840  	     154,2	     1,688	6	1	NNE	   0,00	
   1170  	    840  	     161,7	     2,108	6	1	NNE	   0,00	
   1180  	    840  	     164,2	     2,568	6	1	NNE	   0,00	
   1190  	    840  	     171,9	     3,072	6	1	NNE	   0,00	
   1230  	    840  	     147,4	     2,891	6	1	WNW	   0,00	
   1240  	    840  	     122,3	     2,204	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    840  	     124,5	     1,750	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    840  	     124,6	     1,458	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    840  	     122,7	     1,252	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    840  	     123,3	     1,091	6	1	NNW	   0,00	
   1290  	    840  	     122,8	     0,964	6	1	NNW	   0,00	
   1300  	    840  	     119,7	     0,865	6	1	NNW	   0,00	
   1310  	    840  	     118,3	     0,778	6	1	NNW	   0,00	
   1320  	    840  	     114,0	     0,713	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    840  	     110,1	     0,655	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    840  	     107,2	     0,608	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    840  	     103,9	     0,567	6	1	NNW	   0,00	
   1360  	    840  	      98,4	     0,528	6	1	WNW	   0,00	
   1370  	    840  	      95,2	     0,495	6	1	WNW	   0,00	
   1380  	    840  	      91,1	     0,463	6	1	WNW	   0,00	
   1390  	    840  	      87,1	     0,434	6	1	WNW	   0,00	
   1400  	    840  	      83,4	     0,407	6	1	WNW	   0,00	
   1410  	    840  	      79,9	     0,383	6	1	WNW	   0,00	
   1420  	    840  	      76,7	     0,360	6	1	WNW	   0,00	
   1430  	    840  	      73,8	     0,339	6	1	WNW	   0,00	
   1440  	    840  	      70,7	     0,320	6	1	WNW	   0,00	
   1450  	    840  	      67,9	     0,301	6	1	WNW	   0,00	
   1460  	    840  	      65,3	     0,286	6	1	WNW	   0,00	
   1470  	    840  	      62,3	     0,270	6	1	WNW	   0,00	
   1480  	    840  	      60,5	     0,256	6	1	WNW	   0,00	
   1490  	    840  	      57,8	     0,244	6	1	WNW	   0,00	
   1500  	    840  	      56,4	     0,232	6	1	WNW	   0,00	
    900  	    850  	      43,5	     0,139	6	1	ENE	   0,00	
    910  	    850  	      45,0	     0,146	6	1	ENE	   0,00	
    920  	    850  	      46,8	     0,153	6	1	ENE	   0,00	
    930  	    850  	      48,4	     0,160	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    850  	      49,1	     0,169	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    850  	      50,8	     0,178	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    850  	      52,6	     0,188	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    850  	      53,8	     0,199	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    850  	      56,2	     0,210	6	1	ENE	   0,00	
    990  	    850  	      57,3	     0,224	6	1	ENE	   0,00	
   1000  	    850  	      60,3	     0,238	6	1	ENE	   0,00	
   1010  	    850  	      62,9	     0,255	6	1	ENE	   0,00	
   1020  	    850  	      64,0	     0,274	6	1	ENE	   0,00	
   1030  	    850  	      67,8	     0,295	6	1	ENE	   0,00	
   1040  	    850  	      69,5	     0,319	6	1	ENE	   0,00	
   1050  	    850  	      72,1	     0,347	6	1	ENE	   0,00	
   1060  	    850  	      75,5	     0,380	6	1	ENE	   0,00	
   1070  	    850  	      79,3	     0,418	6	1	ENE	   0,00	
   1080  	    850  	      81,4	     0,464	6	1	ENE	   0,00	
   1090  	    850  	      85,4	     0,520	6	1	ENE	   0,00	
   1100  	    850  	      89,6	     0,589	6	1	ENE	   0,00	
   1110  	    850  	      92,9	     0,677	6	1	ENE	   0,00	
   1120  	    850  	      99,5	     0,792	6	1	ENE	   0,00	
   1130  	    850  	     108,7	     0,946	6	1	ENE	   0,00	
   1140  	    850  	     123,5	     1,169	6	1	ENE	   0,00	
   1150  	    850  	     140,8	     1,512	6	1	NNE	   0,00	
   1160  	    850  	     169,9	     2,064	6	1	NNE	   0,00	
   1170  	    850  	     179,6	     2,837	6	1	NNE	   0,00	
   1240  	    850  	     134,4	     3,046	6	1	WNW	   0,00	
   1250  	    850  	     131,6	     2,186	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    850  	     131,7	     1,732	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    850  	     132,9	     1,440	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    850  	     132,9	     1,237	6	1	NNW	   0,00	
   1290  	    850  	     132,0	     1,082	6	1	NNW	   0,00	
   1300  	    850  	     128,2	     0,959	6	1	NNW	   0,00	
   1310  	    850  	     126,2	     0,864	6	1	NNW	   0,00	
   1320  	    850  	     121,0	     0,785	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    850  	     116,1	     0,718	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    850  	     112,9	     0,664	6	1	NNW	   0,00	
   1350  	    850  	     107,7	     0,617	6	1	WNW	   0,00	
   1360  	    850  	     104,0	     0,574	6	1	WNW	   0,00	
   1370  	    850  	      99,3	     0,533	6	1	WNW	   0,00	
   1380  	    850  	      95,1	     0,499	6	1	WNW	   0,00	
   1390  	    850  	      90,8	     0,465	6	1	WNW	   0,00	
   1400  	    850  	      86,6	     0,435	6	1	WNW	   0,00	
   1410  	    850  	      82,7	     0,406	6	1	WNW	   0,00	
   1420  	    850  	      79,0	     0,382	6	1	WNW	   0,00	
   1430  	    850  	      75,7	     0,356	6	1	WNW	   0,00	
   1440  	    850  	      72,5	     0,336	6	1	WNW	   0,00	
   1450  	    850  	      69,1	     0,316	6	1	WNW	   0,00	
   1460  	    850  	      66,7	     0,298	6	1	WNW	   0,00	
   1470  	    850  	      63,6	     0,282	6	1	WNW	   0,00	
   1480  	    850  	      61,6	     0,267	6	1	WNW	   0,00	
   1490  	    850  	      58,9	     0,253	6	1	WNW	   0,00	
   1500  	    850  	      57,3	     0,241	6	1	WNW	   0,00	
    900  	    860  	      43,8	     0,142	6	1	 E 	   0,00	
    910  	    860  	      45,5	     0,148	6	1	 E 	   0,00	
    920  	    860  	      47,2	     0,156	6	1	 E 	   0,00	
    930  	    860  	      47,9	     0,164	6	1	ENE	   0,00	
    940  	    860  	      49,4	     0,173	6	1	ENE	   0,00	
    950  	    860  	      51,1	     0,182	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    860  	      52,4	     0,192	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    860  	      54,4	     0,203	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    860  	      56,4	     0,216	6	1	ENE	   0,00	
    990  	    860  	      57,2	     0,230	6	1	ENE	   0,00	
   1000  	    860  	      60,3	     0,245	6	1	ENE	   0,00	
   1010  	    860  	      63,2	     0,262	6	1	ENE	   0,00	
   1020  	    860  	      64,5	     0,282	6	1	ENE	   0,00	
   1030  	    860  	      68,3	     0,304	6	1	ENE	   0,00	
   1040  	    860  	      70,0	     0,329	6	1	ENE	   0,00	
   1050  	    860  	      73,9	     0,358	6	1	ENE	   0,00	
   1060  	    860  	      76,4	     0,393	6	1	ENE	   0,00	
   1070  	    860  	      80,0	     0,433	6	1	ENE	   0,00	
   1080  	    860  	      81,7	     0,483	6	1	ENE	   0,00	
   1090  	    860  	      87,5	     0,543	6	1	ENE	   0,00	
   1100  	    860  	      90,8	     0,618	6	1	ENE	   0,00	
   1110  	    860  	      95,7	     0,715	6	1	ENE	   0,00	
   1120  	    860  	     101,3	     0,843	6	1	ENE	   0,00	
   1130  	    860  	     105,3	     1,022	6	1	ENE	   0,00	
   1140  	    860  	     114,8	     1,285	6	1	ENE	   0,00	
   1150  	    860  	     135,1	     1,714	6	1	ENE	   0,00	
   1240  	    860  	     140,9	     3,610	6	1	 N 	   0,00	
   1250  	    860  	     140,7	     2,509	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    860  	     140,1	     1,959	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    860  	     143,8	     1,618	6	1	 N 	   0,00	
   1280  	    860  	     140,8	     1,379	6	1	NNW	   0,00	
   1290  	    860  	     139,5	     1,200	6	1	NNW	   0,00	
   1300  	    860  	     135,4	     1,062	6	1	NNW	   0,00	
   1310  	    860  	     132,7	     0,952	6	1	NNW	   0,00	
   1320  	    860  	     129,1	     0,865	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    860  	     124,9	     0,791	6	1	NNW	   0,00	
   1340  	    860  	     118,8	     0,728	6	1	WNW	   0,00	
   1350  	    860  	     114,2	     0,673	6	1	WNW	   0,00	
   1360  	    860  	     108,6	     0,620	6	1	WNW	   0,00	
   1370  	    860  	     103,3	     0,576	6	1	WNW	   0,00	
   1380  	    860  	      98,2	     0,533	6	1	WNW	   0,00	
   1390  	    860  	      93,6	     0,494	6	1	WNW	   0,00	
   1400  	    860  	      89,3	     0,459	6	1	WNW	   0,00	
   1410  	    860  	      85,1	     0,429	6	1	WNW	   0,00	
   1420  	    860  	      81,3	     0,402	6	1	WNW	   0,00	
   1430  	    860  	      77,1	     0,375	6	1	WNW	   0,00	
   1440  	    860  	      74,2	     0,351	6	1	WNW	   0,00	
   1450  	    860  	      70,8	     0,330	6	1	WNW	   0,00	
   1460  	    860  	      68,0	     0,311	6	1	WNW	   0,00	
   1470  	    860  	      65,2	     0,294	6	1	WNW	   0,00	
   1480  	    860  	      62,7	     0,278	6	1	WNW	   0,00	
   1490  	    860  	      59,8	     0,263	6	1	WNW	   0,00	
   1500  	    860  	      58,1	     0,250	6	1	WNW	   0,00	
    900  	    870  	      44,3	     0,144	6	1	 E 	   0,00	
    910  	    870  	      45,9	     0,151	6	1	 E 	   0,00	
    920  	    870  	      46,4	     0,159	6	1	 E 	   0,00	
    930  	    870  	      48,1	     0,167	6	1	 E 	   0,00	
    940  	    870  	      49,6	     0,176	6	1	 E 	   0,00	
    950  	    870  	      51,8	     0,185	6	1	ENE	   0,00	
    960  	    870  	      52,9	     0,196	6	1	ENE	   0,00	
    970  	    870  	      54,8	     0,208	6	1	ENE	   0,00	
    980  	    870  	      57,0	     0,221	6	1	ENE	   0,00	
    990  	    870  	      58,0	     0,235	6	1	ENE	   0,00	
   1000  	    870  	      61,1	     0,251	6	1	ENE	   0,00	
   1010  	    870  	      63,9	     0,269	6	1	ENE	   0,00	
   1020  	    870  	      65,0	     0,289	6	1	ENE	   0,00	
   1030  	    870  	      69,1	     0,312	6	1	ENE	   0,00	
   1040  	    870  	      70,6	     0,338	6	1	ENE	   0,00	
   1050  	    870  	      74,2	     0,369	6	1	ENE	   0,00	
   1060  	    870  	      77,3	     0,405	6	1	ENE	   0,00	
   1070  	    870  	      80,7	     0,448	6	1	ENE	   0,00	
   1080  	    870  	      84,6	     0,499	6	1	ENE	   0,00	
   1090  	    870  	      87,6	     0,563	6	1	ENE	   0,00	
   1100  	    870  	      92,1	     0,642	6	1	ENE	   0,00	
   1110  	    870  	      96,7	     0,746	6	1	ENE	   0,00	
   1120  	    870  	     100,4	     0,884	6	1	ENE	   0,00	
   1130  	    870  	     105,6	     1,083	6	1	ENE	   0,00	
   1140  	    870  	     111,9	     1,385	6	1	ENE	   0,00	
   1150  	    870  	     117,1	     1,907	6	1	ENE	   0,00	
   1250  	    870  	     150,3	     2,627	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    870  	     152,9	     2,113	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    870  	     153,9	     1,765	6	1	NNW	   0,00	
   1280  	    870  	     153,2	     1,512	6	1	NNW	   0,00	
   1290  	    870  	     148,5	     1,318	6	1	NNW	   0,00	
   1300  	    870  	     148,3	     1,167	6	1	NNW	   0,00	
   1310  	    870  	     143,7	     1,048	6	1	NNW	   0,00	
   1320  	    870  	     136,9	     0,948	6	1	NNW	   0,00	
   1330  	    870  	     131,9	     0,868	6	1	WNW	   0,00	
   1340  	    870  	     126,3	     0,795	6	1	WNW	   0,00	
   1350  	    870  	     119,8	     0,731	6	1	WNW	   0,00	
   1360  	    870  	     113,3	     0,668	6	1	WNW	   0,00	
   1370  	    870  	     107,8	     0,618	6	1	WNW	   0,00	
   1380  	    870  	     102,2	     0,569	6	1	WNW	   0,00	
   1390  	    870  	      96,9	     0,526	6	1	WNW	   0,00	
   1400  	    870  	      91,9	     0,488	6	1	WNW	   0,00	
   1410  	    870  	      87,0	     0,453	6	1	WNW	   0,00	
   1420  	    870  	      83,3	     0,421	6	1	WNW	   0,00	
   1430  	    870  	      79,3	     0,394	6	1	WNW	   0,00	
   1440  	    870  	      75,3	     0,369	6	1	WNW	   0,00	
   1450  	    870  	      72,4	     0,346	6	1	WNW	   0,00	
   1460  	    870  	      68,9	     0,326	6	1	WNW	   0,00	
   1470  	    870  	      66,4	     0,307	6	1	WNW	   0,00	
   1480  	    870  	      63,3	     0,291	6	1	WNW	   0,00	
   1490  	    870  	      60,6	     0,274	6	1	WNW	   0,00	
   1500  	    870  	      58,9	     0,260	6	1	WNW	   0,00	
    900  	    880  	      44,4	     0,147	6	1	 E 	   0,00	
    910  	    880  	      45,0	     0,154	6	1	 E 	   0,00	
    920  	    880  	      46,6	     0,162	6	1	 E 	   0,00	
    930  	    880  	      48,2	     0,170	6	1	 E 	   0,00	
    940  	    880  	      49,8	     0,180	6	1	 E 	   0,00	
    950  	    880  	      52,1	     0,189	6	1	 E 	   0,00	
    960  	    880  	      53,0	     0,200	6	1	 E 	   0,00	
    970  	    880  	      54,9	     0,212	6	1	 E 	   0,00	
    980  	    880  	      57,0	     0,226	6	1	 E 	   0,00	
    990  	    880  	      58,1	     0,241	6	1	ENE	   0,00	
   1000  	    880  	      61,3	     0,257	6	1	ENE	   0,00	
   1010  	    880  	      64,0	     0,275	6	1	ENE	   0,00	
   1020  	    880  	      65,6	     0,296	6	1	ENE	   0,00	
   1030  	    880  	      69,5	     0,319	6	1	ENE	   0,00	
   1040  	    880  	      72,9	     0,347	6	1	ENE	   0,00	
   1050  	    880  	      75,1	     0,379	6	1	ENE	   0,00	
   1060  	    880  	      78,5	     0,415	6	1	ENE	   0,00	
   1070  	    880  	      82,4	     0,460	6	1	ENE	   0,00	
   1080  	    880  	      85,2	     0,513	6	1	ENE	   0,00	
   1090  	    880  	      89,6	     0,578	6	1	ENE	   0,00	
   1100  	    880  	      94,1	     0,661	6	1	ENE	   0,00	
   1110  	    880  	      99,6	     0,766	6	1	ENE	   0,00	
   1120  	    880  	     105,1	     0,911	6	1	ENE	   0,00	
   1130  	    880  	     111,0	     1,112	6	1	ENE	   0,00	
   1140  	    880  	     113,4	     1,425	6	1	ENE	   0,00	
   1150  	    880  	     119,9	     1,964	6	1	ENE	   0,00	
   1250  	    880  	     162,4	     2,605	6	1	 N 	   0,00	
   1260  	    880  	     164,3	     2,209	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    880  	     164,6	     1,896	6	1	NNW	   0,00	
   1280  	    880  	     166,7	     1,643	6	1	NNW	   0,00	
   1290  	    880  	     163,7	     1,444	6	1	NNW	   0,00	
   1300  	    880  	     159,4	     1,287	6	1	NNW	   0,00	
   1310  	    880  	     153,8	     1,159	6	1	NNW	   0,00	
   1320  	    880  	     147,4	     1,051	6	1	WNW	   0,00	
   1330  	    880  	     139,1	     0,953	6	1	WNW	   0,00	
   1340  	    880  	     132,7	     0,867	6	1	WNW	   0,00	
   1350  	    880  	     125,5	     0,794	6	1	WNW	   0,00	
   1360  	    880  	     118,0	     0,722	6	1	WNW	   0,00	
   1370  	    880  	     111,7	     0,664	6	1	WNW	   0,00	
   1380  	    880  	     105,4	     0,608	6	1	WNW	   0,00	
   1390  	    880  	      99,4	     0,560	6	1	WNW	   0,00	
   1400  	    880  	      94,5	     0,514	6	1	WNW	   0,00	
   1410  	    880  	      89,8	     0,478	6	1	WNW	   0,00	
   1420  	    880  	      84,7	     0,443	6	1	WNW	   0,00	
   1430  	    880  	      80,7	     0,416	6	1	WNW	   0,00	
   1440  	    880  	      76,7	     0,385	6	1	WNW	   0,00	
   1450  	    880  	      73,4	     0,364	6	1	WNW	   0,00	
   1460  	    880  	      70,0	     0,339	6	1	WNW	   0,00	
   1470  	    880  	      67,5	     0,319	6	1	WNW	   0,00	
   1480  	    880  	      64,3	     0,302	6	1	WNW	   0,00	
   1490  	    880  	      61,5	     0,284	6	1	WNW	   0,00	
   1500  	    880  	      59,7	     0,269	6	1	WNW	   0,00	
    900  	    890  	      43,7	     0,149	6	1	 E 	   0,00	
    910  	    890  	      45,3	     0,156	6	1	 E 	   0,00	
    920  	    890  	      46,9	     0,164	6	1	 E 	   0,00	
    930  	    890  	      48,4	     0,173	6	1	 E 	   0,00	
    940  	    890  	      50,5	     0,182	6	1	 E 	   0,00	
    950  	    890  	      52,3	     0,192	6	1	 E 	   0,00	
    960  	    890  	      53,3	     0,204	6	1	 E 	   0,00	
    970  	    890  	      55,2	     0,216	6	1	 E 	   0,00	
    980  	    890  	      57,3	     0,230	6	1	 E 	   0,00	
    990  	    890  	      59,9	     0,245	6	1	 E 	   0,00	
   1000  	    890  	      61,9	     0,262	6	1	 E 	   0,00	
   1010  	    890  	      64,4	     0,281	6	1	ENE	   0,00	
   1020  	    890  	      67,4	     0,303	6	1	ENE	   0,00	
   1030  	    890  	      69,1	     0,327	6	1	ENE	   0,00	
   1040  	    890  	      73,8	     0,354	6	1	ENE	   0,00	
   1050  	    890  	      75,8	     0,387	6	1	ENE	   0,00	
   1060  	    890  	      79,6	     0,426	6	1	ENE	   0,00	
   1070  	    890  	      83,9	     0,469	6	1	ENE	   0,00	
   1080  	    890  	      88,2	     0,523	6	1	ENE	   0,00	
   1090  	    890  	      91,5	     0,590	6	1	ENE	   0,00	
   1100  	    890  	      96,7	     0,672	6	1	ENE	   0,00	
   1110  	    890  	     100,6	     0,777	6	1	ENE	   0,00	
   1120  	    890  	     108,6	     0,914	6	1	ENE	   0,00	
   1130  	    890  	     113,9	     1,105	6	1	ENE	   0,00	
   1140  	    890  	     118,5	     1,379	6	1	ENE	   0,00	
   1150  	    890  	     125,5	     1,789	6	1	ENE	   0,00	
   1160  	    890  	     132,2	     2,412	6	1	ESE	   0,00	
   1260  	    890  	     174,7	     2,301	6	1	 N 	   0,00	
   1270  	    890  	     177,8	     2,028	6	1	NNW	   0,00	
   1280  	    890  	     178,4	     1,788	6	1	NNW	   0,00	
   1290  	    890  	     177,9	     1,589	6	1	NNW	   0,00	
   1300  	    890  	     171,8	     1,427	6	1	NNW	   0,00	
   1310  	    890  	     164,2	     1,285	6	1	NNW	   0,00	
   1320  	    890  	     156,4	     1,160	6	1	WNW	   0,00	
   1330  	    890  	     146,8	     1,046	6	1	WNW	   0,00	
   1340  	    890  	     139,0	     0,944	6	1	WNW	   0,00	
   1350  	    890  	     131,1	     0,857	6	1	WNW	   0,00	
   1360  	    890  	     123,1	     0,775	6	1	WNW	   0,00	
   1370  	    890  	     115,2	     0,709	6	1	WNW	   0,00	
   1380  	    890  	     108,5	     0,648	6	1	WNW	   0,00	
   1390  	    890  	     102,3	     0,596	6	1	WNW	   0,00	
   1400  	    890  	      96,7	     0,543	6	1	WNW	   0,00	
   1410  	    890  	      91,3	     0,504	6	1	WNW	   0,00	
   1420  	    890  	      86,6	     0,469	6	1	WNW	   0,00	
   1430  	    890  	      82,2	     0,433	6	1	WNW	   0,00	
   1440  	    890  	      78,3	     0,406	6	1	WNW	   0,00	
   1450  	    890  	      74,5	     0,378	6	1	WNW	   0,00	
   1460  	    890  	      70,8	     0,353	6	1	WNW	   0,00	
   1470  	    890  	      68,1	     0,334	6	1	WNW	   0,00	
   1480  	    890  	      65,1	     0,313	6	1	WNW	   0,00	
   1490  	    890  	      62,2	     0,294	6	1	WNW	   0,00	
   1500  	    890  	      60,1	     0,280	6	1	 W 	   0,00	
    900  	    900  	      43,9	     0,151	6	1	 E 	   0,00	
    910  	    900  	      45,4	     0,158	6	1	 E 	   0,00	
    920  	    900  	      47,3	     0,166	6	1	 E 	   0,00	
    930  	    900  	      49,0	     0,175	6	1	 E 	   0,00	
    940  	    900  	      50,7	     0,185	6	1	 E 	   0,00	
    950  	    900  	      51,6	     0,195	6	1	 E 	   0,00	
    960  	    900  	      53,6	     0,207	6	1	 E 	   0,00	
    970  	    900  	      55,4	     0,219	6	1	 E 	   0,00	
    980  	    900  	      57,6	     0,233	6	1	 E 	   0,00	
    990  	    900  	      60,1	     0,250	6	1	 E 	   0,00	
   1000  	    900  	      62,4	     0,266	6	1	 E 	   0,00	
   1010  	    900  	      65,1	     0,286	6	1	 E 	   0,00	
   1020  	    900  	      68,0	     0,308	6	1	 E 	   0,00	
   1030  	    900  	      69,9	     0,333	6	1	 E 	   0,00	
   1040  	    900  	      73,2	     0,362	6	1	 E 	   0,00	
   1050  	    900  	      78,4	     0,394	6	1	ENE	   0,00	
   1060  	    900  	      80,8	     0,432	6	1	ENE	   0,00	
   1070  	    900  	      85,4	     0,478	6	1	ENE	   0,00	
   1080  	    900  	      90,3	     0,531	6	1	ENE	   0,00	
   1090  	    900  	      95,4	     0,596	6	1	ENE	   0,00	
   1100  	    900  	      99,3	     0,676	6	1	ENE	   0,00	
   1110  	    900  	     105,6	     0,774	6	1	ENE	   0,00	
   1120  	    900  	     110,6	     0,901	6	1	ENE	   0,00	
   1130  	    900  	     118,0	     1,061	6	1	ENE	   0,00	
   1140  	    900  	     123,7	     1,270	6	1	ENE	   0,00	
   1150  	    900  	     131,4	     1,528	6	1	ENE	   0,00	
   1160  	    900  	     138,2	     1,830	6	1	ENE	   0,00	
   1260  	    900  	     190,3	     2,441	6	1	NNW	   0,00	
   1270  	    900  	     191,7	     2,196	6	1	NNW	   0,00	
   1280  	    900  	     194,3	     1,967	6	1	NNW	   0,00	
   1290  	    900  	     191,9	     1,770	6	1	NNW	   0,00	
   1300  	    900  	     185,8	     1,602	6	1	NNW	   0,00	
   1310  	    900  	     176,6	     1,437	6	1	WNW	   0,00	
   1320  	    900  	     166,7	     1,290	6	1	WNW	   0,00	
   1330  	    900  	     155,6	     1,153	6	1	WNW	   0,00	
   1340  	    900  	     145,8	     1,033	6	1	WNW	   0,00	
   1350  	    900  	     135,8	     0,931	6	1	WNW	   0,00	
   1360  	    900  	     126,9	     0,837	6	1	WNW	   0,00	
   1370  	    900  	     118,8	     0,758	6	1	WNW	   0,00	
   1380  	    900  	     111,5	     0,691	6	1	WNW	   0,00	
   1390  	    900  	     104,5	     0,631	6	1	WNW	   0,00	
   1400  	    900  	      98,8	     0,576	6	1	WNW	   0,00	
   1410  	    900  	      93,2	     0,532	6	1	WNW	   0,00	
   1420  	    900  	      88,2	     0,489	6	1	WNW	   0,00	
   1430  	    900  	      83,7	     0,456	6	1	WNW	   0,00	
   1440  	    900  	      79,4	     0,423	6	1	WNW	   0,00	
   1450  	    900  	      75,4	     0,392	6	1	WNW	   0,00	
   1460  	    900  	      72,2	     0,369	6	1	 W 	   0,00	
   1470  	    900  	      68,9	     0,345	6	1	 W 	   0,00	
   1480  	    900  	      65,8	     0,323	6	1	 W 	   0,00	
   1490  	    900  	      63,3	     0,307	6	1	 W 	   0,00	
   1500  	    900  	      60,6	     0,288	6	1	 W 	   0,00	
    900  	    910  	      44,4	     0,152	6	1	 E 	   0,00	
    910  	    910  	      45,9	     0,160	6	1	 E 	   0,00	
    920  	    910  	      47,5	     0,168	6	1	 E 	   0,00	
    930  	    910  	      49,3	     0,177	6	1	 E 	   0,00	
    940  	    910  	      50,9	     0,187	6	1	 E 	   0,00	
    950  	    910  	      51,9	     0,197	6	1	 E 	   0,00	
    960  	    910  	      53,6	     0,210	6	1	 E 	   0,00	
    970  	    910  	      55,8	     0,222	6	1	 E 	   0,00	
    980  	    910  	      57,9	     0,237	6	1	 E 	   0,00	
    990  	    910  	      60,4	     0,253	6	1	 E 	   0,00	
   1000  	    910  	      62,6	     0,270	6	1	 E 	   0,00	
   1010  	    910  	      65,5	     0,290	6	1	 E 	   0,00	
   1020  	    910  	      68,6	     0,312	6	1	 E 	   0,00	
   1030  	    910  	      72,0	     0,338	6	1	 E 	   0,00	
   1040  	    910  	      74,2	     0,367	6	1	 E 	   0,00	
   1050  	    910  	      77,8	     0,400	6	1	 E 	   0,00	
   1060  	    910  	      83,7	     0,437	6	1	 E 	   0,00	
   1070  	    910  	      86,7	     0,482	6	1	ENE	   0,00	
   1080  	    910  	      91,6	     0,536	6	1	ENE	   0,00	
   1090  	    910  	      95,9	     0,598	6	1	ENE	   0,00	
   1100  	    910  	     103,4	     0,672	6	1	ENE	   0,00	
   1110  	    910  	     108,3	     0,762	6	1	ENE	   0,00	
   1120  	    910  	     113,8	     0,871	6	1	ENE	   0,00	
   1130  	    910  	     123,5	     1,001	6	1	ENE	   0,00	
   1140  	    910  	     129,8	     1,150	6	1	ENE	   0,00	
   1150  	    910  	     137,3	     1,315	6	1	ENE	   0,00	
   1160  	    910  	     148,0	     1,508	6	1	ENE	   0,00	
   1170  	    910  	     155,7	     1,724	6	1	ENE	   0,00	
   1270  	    910  	     206,8	     2,403	6	1	NNW	   0,00	
   1280  	    910  	     210,2	     2,186	6	1	NNW	   0,00	
   1290  	    910  	     209,2	     2,009	6	1	NNW	   0,00	
   1300  	    910  	     198,9	     1,813	6	1	WNW	   0,00	
   1310  	    910  	     188,2	     1,624	6	1	WNW	   0,00	
   1320  	    910  	     175,6	     1,446	6	1	WNW	   0,00	
   1330  	    910  	     162,8	     1,279	6	1	WNW	   0,00	
   1340  	    910  	     151,1	     1,126	6	1	WNW	   0,00	
   1350  	    910  	     140,4	     1,001	6	1	WNW	   0,00	
   1360  	    910  	     130,7	     0,897	6	1	WNW	   0,00	
   1370  	    910  	     122,0	     0,809	6	1	WNW	   0,00	
   1380  	    910  	     114,0	     0,733	6	1	WNW	   0,00	
   1390  	    910  	     105,8	     0,668	6	1	WNW	   0,00	
   1400  	    910  	     100,6	     0,608	6	1	WNW	   0,00	
   1410  	    910  	      93,7	     0,560	6	1	WNW	   0,00	
   1420  	    910  	      89,6	     0,514	6	1	 W 	   0,00	
   1430  	    910  	      84,9	     0,473	6	1	 W 	   0,00	
   1440  	    910  	      79,3	     0,441	6	1	 W 	   0,00	
   1450  	    910  	      76,6	     0,410	6	1	 W 	   0,00	
   1460  	    910  	      73,0	     0,381	6	1	 W 	   0,00	
   1470  	    910  	      69,6	     0,356	6	1	 W 	   0,00	
   1480  	    910  	      65,7	     0,336	6	1	 W 	   0,00	
   1490  	    910  	      63,9	     0,315	6	1	 W 	   0,00	
   1500  	    910  	      61,2	     0,296	6	1	 W 	   0,00	
    900  	    920  	      44,6	     0,153	6	1	 E 	   0,00	
    910  	    920  	      46,0	     0,161	6	1	 E 	   0,00	
    920  	    920  	      47,8	     0,169	6	1	 E 	   0,00	
    930  	    920  	      49,4	     0,179	6	1	 E 	   0,00	
    940  	    920  	      50,1	     0,188	6	1	 E 	   0,00	
    950  	    920  	      52,0	     0,199	6	1	 E 	   0,00	
    960  	    920  	      53,9	     0,211	6	1	 E 	   0,00	
    970  	    920  	      55,9	     0,225	6	1	 E 	   0,00	
    980  	    920  	      58,1	     0,239	6	1	 E 	   0,00	
    990  	    920  	      60,6	     0,255	6	1	 E 	   0,00	
   1000  	    920  	      63,3	     0,273	6	1	 E 	   0,00	
   1010  	    920  	      65,7	     0,293	6	1	 E 	   0,00	
   1020  	    920  	      69,0	     0,315	6	1	 E 	   0,00	
   1030  	    920  	      72,3	     0,341	6	1	 E 	   0,00	
   1040  	    920  	      76,2	     0,370	6	1	 E 	   0,00	
   1050  	    920  	      80,3	     0,403	6	1	 E 	   0,00	
   1060  	    920  	      83,0	     0,441	6	1	 E 	   0,00	
   1070  	    920  	      88,2	     0,485	6	1	 E 	   0,00	
   1080  	    920  	      94,7	     0,535	6	1	 E 	   0,00	
   1090  	    920  	      99,3	     0,594	6	1	 E 	   0,00	
   1100  	    920  	     105,3	     0,663	6	1	 E 	   0,00	
   1110  	    920  	     110,9	     0,743	6	1	ENE	   0,00	
   1120  	    920  	     118,6	     0,833	6	1	ENE	   0,00	
   1130  	    920  	     127,3	     0,936	6	1	ENE	   0,00	
   1140  	    920  	     134,6	     1,051	6	1	ENE	   0,00	
   1150  	    920  	     144,8	     1,179	6	1	ENE	   0,00	
   1160  	    920  	     153,8	     1,336	6	1	ENE	   0,00	
   1170  	    920  	     164,0	     1,514	6	1	ENE	   0,00	
   1270  	    920  	     228,2	     2,588	6	1	NNW	   0,00	
   1280  	    920  	     232,7	     2,438	6	1	NNW	   0,00	
   1290  	    920  	     227,1	     2,306	6	1	WNW	   0,00	
   1300  	    920  	     213,4	     2,082	6	1	WNW	   0,00	
   1310  	    920  	     198,2	     1,833	6	1	WNW	   0,00	
   1320  	    920  	     181,7	     1,609	6	1	WNW	   0,00	
   1330  	    920  	     168,4	     1,399	6	1	WNW	   0,00	
   1340  	    920  	     155,8	     1,226	6	1	WNW	   0,00	
   1350  	    920  	     144,2	     1,083	6	1	WNW	   0,00	
   1360  	    920  	     132,6	     0,963	6	1	WNW	   0,00	
   1370  	    920  	     123,3	     0,864	6	1	WNW	   0,00	
   1380  	    920  	     116,4	     0,775	6	1	 W 	   0,00	
   1390  	    920  	     107,7	     0,703	6	1	 W 	   0,00	
   1400  	    920  	     100,8	     0,638	6	1	 W 	   0,00	
   1410  	    920  	      96,2	     0,581	6	1	 W 	   0,00	
   1420  	    920  	      89,7	     0,536	6	1	 W 	   0,00	
   1430  	    920  	      84,7	     0,493	6	1	 W 	   0,00	
   1440  	    920  	      81,4	     0,455	6	1	 W 	   0,00	
   1450  	    920  	      77,3	     0,422	6	1	 W 	   0,00	
   1460  	    920  	      72,5	     0,394	6	1	 W 	   0,00	
   1470  	    920  	      69,4	     0,368	6	1	 W 	   0,00	
   1480  	    920  	      67,4	     0,344	6	1	 W 	   0,00	
   1490  	    920  	      64,3	     0,322	6	1	 W 	   0,00	
   1500  	    920  	      61,6	     0,303	6	1	 W 	   0,00	
    900  	    930  	      44,7	     0,154	6	1	 E 	   0,00	
    910  	    930  	      46,2	     0,162	6	1	 E 	   0,00	
    920  	    930  	      47,9	     0,171	6	1	 E 	   0,00	
    930  	    930  	      49,6	     0,180	6	1	 E 	   0,00	
    940  	    930  	      50,1	     0,190	6	1	 E 	   0,00	
    950  	    930  	      52,1	     0,201	6	1	 E 	   0,00	
    960  	    930  	      54,2	     0,213	6	1	 E 	   0,00	
    970  	    930  	      56,2	     0,226	6	1	 E 	   0,00	
    980  	    930  	      58,3	     0,241	6	1	 E 	   0,00	
    990  	    930  	      60,9	     0,257	6	1	 E 	   0,00	
   1000  	    930  	      63,5	     0,275	6	1	 E 	   0,00	
   1010  	    930  	      66,5	     0,295	6	1	 E 	   0,00	
   1020  	    930  	      70,5	     0,317	6	1	 E 	   0,00	
   1030  	    930  	      72,9	     0,342	6	1	 E 	   0,00	
   1040  	    930  	      76,7	     0,371	6	1	 E 	   0,00	
   1050  	    930  	      80,8	     0,403	6	1	 E 	   0,00	
   1060  	    930  	      85,5	     0,441	6	1	 E 	   0,00	
   1070  	    930  	      90,4	     0,483	6	1	 E 	   0,00	
   1080  	    930  	      94,4	     0,531	6	1	 E 	   0,00	
   1090  	    930  	     100,5	     0,586	6	1	 E 	   0,00	
   1100  	    930  	     107,1	     0,647	6	1	 E 	   0,00	
   1110  	    930  	     112,8	     0,717	6	1	 E 	   0,00	
   1120  	    930  	     123,3	     0,796	6	1	 E 	   0,00	
   1130  	    930  	     130,6	     0,883	6	1	 E 	   0,00	
   1140  	    930  	     140,9	     0,982	6	1	 E 	   0,00	
   1150  	    930  	     149,6	     1,101	6	1	ENE	   0,00	
   1160  	    930  	     163,4	     1,241	6	1	ENE	   0,00	
   1170  	    930  	     172,6	     1,414	6	1	ENE	   0,00	
   1180  	    930  	     182,8	     1,631	6	1	ENE	   0,00	
   1280  	    930  	     251,5	     2,670	6	1	WNW	   0,00	
   1290  	    930  	     238,9	     2,650	6	1	WNW	   0,00	
   1300  	    930  	     221,6	     2,412	6	1	WNW	   0,00	
   1310  	    930  	     202,8	     2,088	6	1	WNW	   0,00	
   1320  	    930  	     187,6	     1,784	6	1	WNW	   0,00	
   1330  	    930  	     172,3	     1,534	6	1	WNW	   0,00	
   1340  	    930  	     156,4	     1,330	6	1	 W 	   0,00	
   1350  	    930  	     144,0	     1,164	6	1	 W 	   0,00	
   1360  	    930  	     135,2	     1,025	6	1	 W 	   0,00	
   1370  	    930  	     125,4	     0,905	6	1	 W 	   0,00	
   1380  	    930  	     116,9	     0,816	6	1	 W 	   0,00	
   1390  	    930  	     109,1	     0,732	6	1	 W 	   0,00	
   1400  	    930  	     102,2	     0,663	6	1	 W 	   0,00	
   1410  	    930  	      96,0	     0,603	6	1	 W 	   0,00	
   1420  	    930  	      90,7	     0,554	6	1	 W 	   0,00	
   1430  	    930  	      85,6	     0,509	6	1	 W 	   0,00	
   1440  	    930  	      81,0	     0,469	6	1	 W 	   0,00	
   1450  	    930  	      76,8	     0,434	6	1	 W 	   0,00	
   1460  	    930  	      73,2	     0,403	6	1	 W 	   0,00	
   1470  	    930  	      71,0	     0,375	6	1	 W 	   0,00	
   1480  	    930  	      67,7	     0,350	6	1	 W 	   0,00	
   1490  	    930  	      64,6	     0,328	6	1	 W 	   0,00	
   1500  	    930  	      61,9	     0,308	6	1	 W 	   0,00	
    900  	    940  	      44,9	     0,155	6	1	 E 	   0,00	
    910  	    940  	      46,4	     0,163	6	1	 E 	   0,00	
    920  	    940  	      47,0	     0,171	6	1	 E 	   0,00	
    930  	    940  	      48,6	     0,181	6	1	 E 	   0,00	
    940  	    940  	      50,2	     0,191	6	1	 E 	   0,00	
    950  	    940  	      52,1	     0,202	6	1	 E 	   0,00	
    960  	    940  	      54,1	     0,214	6	1	 E 	   0,00	
    970  	    940  	      56,1	     0,227	6	1	 E 	   0,00	
    980  	    940  	      58,4	     0,242	6	1	 E 	   0,00	
    990  	    940  	      60,9	     0,258	6	1	 E 	   0,00	
   1000  	    940  	      63,6	     0,276	6	1	 E 	   0,00	
   1010  	    940  	      66,6	     0,296	6	1	 E 	   0,00	
   1020  	    940  	      69,8	     0,318	6	1	 E 	   0,00	
   1030  	    940  	      73,4	     0,343	6	1	 E 	   0,00	
   1040  	    940  	      77,2	     0,371	6	1	 E 	   0,00	
   1050  	    940  	      80,0	     0,402	6	1	 E 	   0,00	
   1060  	    940  	      84,5	     0,438	6	1	 E 	   0,00	
   1070  	    940  	      89,6	     0,477	6	1	 E 	   0,00	
   1080  	    940  	      95,4	     0,522	6	1	 E 	   0,00	
   1090  	    940  	     101,7	     0,573	6	1	 E 	   0,00	
   1100  	    940  	     110,0	     0,629	6	1	 E 	   0,00	
   1110  	    940  	     116,7	     0,690	6	1	 E 	   0,00	
   1120  	    940  	     125,0	     0,762	6	1	 E 	   0,00	
   1130  	    940  	     134,8	     0,841	6	1	 E 	   0,00	
   1140  	    940  	     144,3	     0,936	6	1	 E 	   0,00	
   1150  	    940  	     156,7	     1,051	6	1	 E 	   0,00	
   1160  	    940  	     168,2	     1,193	6	1	 E 	   0,00	
   1170  	    940  	     180,7	     1,369	6	1	 E 	   0,00	
   1180  	    940  	     194,8	     1,597	6	1	ENE	   0,00	
   1280  	    940  	     271,0	     3,116	6	1	WNW	   0,00	
   1290  	    940  	     241,6	     3,095	6	1	WNW	   0,00	
   1300  	    940  	     221,2	     2,757	6	1	WNW	   0,00	
   1310  	    940  	     202,8	     2,322	6	1	 W 	   0,00	
   1320  	    940  	     187,3	     1,943	6	1	 W 	   0,00	
   1330  	    940  	     170,7	     1,652	6	1	 W 	   0,00	
   1340  	    940  	     156,5	     1,414	6	1	 W 	   0,00	
   1350  	    940  	     146,1	     1,224	6	1	 W 	   0,00	
   1360  	    940  	     134,8	     1,070	6	1	 W 	   0,00	
   1370  	    940  	     124,9	     0,944	6	1	 W 	   0,00	
   1380  	    940  	     118,0	     0,842	6	1	 W 	   0,00	
   1390  	    940  	     110,2	     0,755	6	1	 W 	   0,00	
   1400  	    940  	     103,1	     0,681	6	1	 W 	   0,00	
   1410  	    940  	      96,7	     0,619	6	1	 W 	   0,00	
   1420  	    940  	      91,1	     0,566	6	1	 W 	   0,00	
   1430  	    940  	      86,1	     0,518	6	1	 W 	   0,00	
   1440  	    940  	      81,9	     0,480	6	1	 W 	   0,00	
   1450  	    940  	      77,5	     0,444	6	1	 W 	   0,00	
   1460  	    940  	      73,7	     0,411	6	1	 W 	   0,00	
   1470  	    940  	      70,3	     0,382	6	1	 W 	   0,00	
   1480  	    940  	      67,0	     0,357	6	1	 W 	   0,00	
   1490  	    940  	      64,0	     0,334	6	1	 W 	   0,00	
   1500  	    940  	      61,5	     0,314	6	1	 W 	   0,00	
    900  	    950  	      44,0	     0,156	6	1	 E 	   0,00	
    910  	    950  	      45,5	     0,163	6	1	 E 	   0,00	
    920  	    950  	      47,1	     0,172	6	1	 E 	   0,00	
    930  	    950  	      48,6	     0,181	6	1	 E 	   0,00	
    940  	    950  	      50,3	     0,191	6	1	 E 	   0,00	
    950  	    950  	      52,1	     0,202	6	1	 E 	   0,00	
    960  	    950  	      54,0	     0,214	6	1	 E 	   0,00	
    970  	    950  	      56,2	     0,227	6	1	 E 	   0,00	
    980  	    950  	      58,5	     0,242	6	1	 E 	   0,00	
    990  	    950  	      60,9	     0,258	6	1	 E 	   0,00	
   1000  	    950  	      63,7	     0,275	6	1	 E 	   0,00	
   1010  	    950  	      66,7	     0,295	6	1	 E 	   0,00	
   1020  	    950  	      69,9	     0,316	6	1	 E 	   0,00	
   1030  	    950  	      73,5	     0,340	6	1	 E 	   0,00	
   1040  	    950  	      77,4	     0,367	6	1	 E 	   0,00	
   1050  	    950  	      81,5	     0,397	6	1	 E 	   0,00	
   1060  	    950  	      86,3	     0,431	6	1	 E 	   0,00	
   1070  	    950  	      91,6	     0,468	6	1	 E 	   0,00	
   1080  	    950  	      97,4	     0,510	6	1	 E 	   0,00	
   1090  	    950  	     103,8	     0,557	6	1	 E 	   0,00	
   1100  	    950  	     110,6	     0,607	6	1	 E 	   0,00	
   1110  	    950  	     117,4	     0,664	6	1	 E 	   0,00	
   1120  	    950  	     126,7	     0,732	6	1	 E 	   0,00	
   1130  	    950  	     136,8	     0,808	6	1	 E 	   0,00	
   1140  	    950  	     146,4	     0,905	6	1	 E 	   0,00	
   1150  	    950  	     159,2	     1,020	6	1	 E 	   0,00	
   1160  	    950  	     174,2	     1,165	6	1	 E 	   0,00	
   1170  	    950  	     189,6	     1,351	6	1	 E 	   0,00	
   1180  	    950  	     207,6	     1,600	6	1	 E 	   0,00	
   1290  	    950  	     234,8	     3,546	6	1	 W 	   0,00	
   1300  	    950  	     214,3	     3,008	6	1	 W 	   0,00	
   1310  	    950  	     198,7	     2,476	6	1	 W 	   0,00	
   1320  	    950  	     180,3	     2,050	6	1	 W 	   0,00	
   1330  	    950  	     169,5	     1,718	6	1	 W 	   0,00	
   1340  	    950  	     155,0	     1,463	6	1	 W 	   0,00	
   1350  	    950  	     144,7	     1,256	6	1	 W 	   0,00	
   1360  	    950  	     133,7	     1,097	6	1	 W 	   0,00	
   1370  	    950  	     123,9	     0,968	6	1	 W 	   0,00	
   1380  	    950  	     116,8	     0,862	6	1	 W 	   0,00	
   1390  	    950  	     108,8	     0,772	6	1	 W 	   0,00	
   1400  	    950  	     103,6	     0,693	6	1	 W 	   0,00	
   1410  	    950  	      97,4	     0,629	6	1	 W 	   0,00	
   1420  	    950  	      91,6	     0,574	6	1	 W 	   0,00	
   1430  	    950  	      86,5	     0,526	6	1	 W 	   0,00	
   1440  	    950  	      81,8	     0,484	6	1	 W 	   0,00	
   1450  	    950  	      77,5	     0,448	6	1	 W 	   0,00	
   1460  	    950  	      73,8	     0,415	6	1	 W 	   0,00	
   1470  	    950  	      70,5	     0,386	6	1	 W 	   0,00	
   1480  	    950  	      67,4	     0,361	6	1	 W 	   0,00	
   1490  	    950  	      64,3	     0,338	6	1	 W 	   0,00	
   1500  	    950  	      61,8	     0,316	6	1	 W 	   0,00	
    900  	    960  	      44,2	     0,155	6	1	 E 	   0,00	
    910  	    960  	      45,8	     0,163	6	1	 E 	   0,00	
    920  	    960  	      47,3	     0,172	6	1	 E 	   0,00	
    930  	    960  	      48,9	     0,181	6	1	 E 	   0,00	
    940  	    960  	      50,7	     0,191	6	1	 E 	   0,00	
    950  	    960  	      52,0	     0,202	6	1	 E 	   0,00	
    960  	    960  	      53,9	     0,214	6	1	 E 	   0,00	
    970  	    960  	      56,2	     0,227	6	1	 E 	   0,00	
    980  	    960  	      58,3	     0,241	6	1	 E 	   0,00	
    990  	    960  	      61,0	     0,257	6	1	 E 	   0,00	
   1000  	    960  	      63,6	     0,274	6	1	 E 	   0,00	
   1010  	    960  	      66,6	     0,293	6	1	 E 	   0,00	
   1020  	    960  	      69,8	     0,314	6	1	 E 	   0,00	
   1030  	    960  	      73,4	     0,337	6	1	 E 	   0,00	
   1040  	    960  	      77,4	     0,362	6	1	 E 	   0,00	
   1050  	    960  	      81,7	     0,391	6	1	 E 	   0,00	
   1060  	    960  	      86,4	     0,422	6	1	 E 	   0,00	
   1070  	    960  	      92,5	     0,457	6	1	 E 	   0,00	
   1080  	    960  	      97,4	     0,496	6	1	 E 	   0,00	
   1090  	    960  	     103,9	     0,539	6	1	 E 	   0,00	
   1100  	    960  	     111,2	     0,585	6	1	 E 	   0,00	
   1110  	    960  	     119,5	     0,640	6	1	 E 	   0,00	
   1120  	    960  	     128,2	     0,703	6	1	 E 	   0,00	
   1130  	    960  	     137,2	     0,782	6	1	 E 	   0,00	
   1140  	    960  	     149,3	     0,875	6	1	 E 	   0,00	
   1150  	    960  	     163,3	     0,990	6	1	 E 	   0,00	
   1160  	    960  	     176,8	     1,140	6	1	 E 	   0,00	
   1170  	    960  	     196,3	     1,334	6	1	 E 	   0,00	
   1180  	    960  	     213,8	     1,604	6	1	 E 	   0,00	
   1190  	    960  	     240,2	     2,010	6	1	 E 	   0,00	
   1290  	    960  	     226,1	     3,646	6	1	 W 	   0,00	
   1300  	    960  	     205,2	     3,016	6	1	 W 	   0,00	
   1310  	    960  	     191,9	     2,481	6	1	 W 	   0,00	
   1320  	    960  	     175,4	     2,057	6	1	 W 	   0,00	
   1330  	    960  	     165,4	     1,725	6	1	 W 	   0,00	
   1340  	    960  	     154,5	     1,469	6	1	 W 	   0,00	
   1350  	    960  	     141,9	     1,270	6	1	 W 	   0,00	
   1360  	    960  	     133,3	     1,106	6	1	 W 	   0,00	
   1370  	    960  	     123,2	     0,976	6	1	 W 	   0,00	
   1380  	    960  	     116,6	     0,866	6	1	 W 	   0,00	
   1390  	    960  	     108,9	     0,776	6	1	 W 	   0,00	
   1400  	    960  	     101,9	     0,701	6	1	 W 	   0,00	
   1410  	    960  	      97,6	     0,634	6	1	 W 	   0,00	
   1420  	    960  	      90,4	     0,579	6	1	 W 	   0,00	
   1430  	    960  	      85,5	     0,531	6	1	 W 	   0,00	
   1440  	    960  	      81,0	     0,489	6	1	 W 	   0,00	
   1450  	    960  	      76,8	     0,452	6	1	 W 	   0,00	
   1460  	    960  	      74,1	     0,417	6	1	 W 	   0,00	
   1470  	    960  	      70,7	     0,388	6	1	 W 	   0,00	
   1480  	    960  	      67,3	     0,363	6	1	 W 	   0,00	
   1490  	    960  	      64,5	     0,339	6	1	 W 	   0,00	
   1500  	    960  	      62,0	     0,318	6	1	 W 	   0,00	
    900  	    970  	      44,4	     0,155	6	1	 E 	   0,00	
    910  	    970  	      45,8	     0,163	6	1	 E 	   0,00	
    920  	    970  	      47,4	     0,171	6	1	 E 	   0,00	
    930  	    970  	      48,8	     0,181	6	1	 E 	   0,00	
    940  	    970  	      50,6	     0,190	6	1	 E 	   0,00	
    950  	    970  	      52,5	     0,201	6	1	 E 	   0,00	
    960  	    970  	      53,8	     0,213	6	1	 E 	   0,00	
    970  	    970  	      56,1	     0,226	6	1	 E 	   0,00	
    980  	    970  	      58,3	     0,240	6	1	 E 	   0,00	
    990  	    970  	      60,9	     0,255	6	1	 E 	   0,00	
   1000  	    970  	      64,6	     0,272	6	1	 E 	   0,00	
   1010  	    970  	      67,6	     0,290	6	1	 E 	   0,00	
   1020  	    970  	      70,8	     0,310	6	1	 E 	   0,00	
   1030  	    970  	      74,4	     0,332	6	1	 E 	   0,00	
   1040  	    970  	      78,1	     0,356	6	1	 E 	   0,00	
   1050  	    970  	      81,5	     0,383	6	1	 E 	   0,00	
   1060  	    970  	      86,2	     0,413	6	1	 E 	   0,00	
   1070  	    970  	      91,4	     0,445	6	1	 E 	   0,00	
   1080  	    970  	      97,2	     0,481	6	1	 E 	   0,00	
   1090  	    970  	     103,6	     0,518	6	1	 E 	   0,00	
   1100  	    970  	     110,9	     0,567	6	1	 E 	   0,00	
   1110  	    970  	     119,1	     0,618	6	1	 E 	   0,00	
   1120  	    970  	     128,2	     0,678	6	1	 E 	   0,00	
   1130  	    970  	     137,0	     0,754	6	1	 E 	   0,00	
   1140  	    970  	     150,3	     0,845	6	1	 E 	   0,00	
   1150  	    970  	     163,1	     0,960	6	1	 E 	   0,00	
   1160  	    970  	     180,5	     1,104	6	1	 E 	   0,00	
   1170  	    970  	     198,3	     1,298	6	1	 E 	   0,00	
   1180  	    970  	     221,3	     1,569	6	1	 E 	   0,00	
   1190  	    970  	     249,9	     1,980	6	1	 E 	   0,00	
   1250  	    970  	     170,8	     7,938	6	1	 S 	   0,00	
   1300  	    970  	     196,1	     2,775	6	1	 W 	   0,00	
   1310  	    970  	     183,9	     2,341	6	1	 W 	   0,00	
   1320  	    970  	     172,0	     1,973	6	1	 W 	   0,00	
   1330  	    970  	     160,1	     1,676	6	1	 W 	   0,00	
   1340  	    970  	     149,5	     1,440	6	1	 W 	   0,00	
   1350  	    970  	     137,9	     1,249	6	1	 W 	   0,00	
   1360  	    970  	     130,2	     1,094	6	1	 W 	   0,00	
   1370  	    970  	     122,8	     0,967	6	1	 W 	   0,00	
   1380  	    970  	     114,2	     0,863	6	1	 W 	   0,00	
   1390  	    970  	     106,8	     0,773	6	1	 W 	   0,00	
   1400  	    970  	     100,1	     0,699	6	1	 W 	   0,00	
   1410  	    970  	      95,7	     0,634	6	1	 W 	   0,00	
   1420  	    970  	      90,2	     0,579	6	1	 W 	   0,00	
   1430  	    970  	      85,5	     0,532	6	1	 W 	   0,00	
   1440  	    970  	      82,1	     0,488	6	1	 W 	   0,00	
   1450  	    970  	      77,8	     0,452	6	1	 W 	   0,00	
   1460  	    970  	      74,4	     0,419	6	1	 W 	   0,00	
   1470  	    970  	      71,0	     0,390	6	1	 W 	   0,00	
   1480  	    970  	      67,4	     0,364	6	1	 W 	   0,00	
   1490  	    970  	      64,6	     0,340	6	1	 W 	   0,00	
   1500  	    970  	      61,9	     0,319	6	1	 W 	   0,00	
    900  	    980  	      44,4	     0,155	6	1	 E 	   0,00	
    910  	    980  	      45,7	     0,163	6	1	 E 	   0,00	
    920  	    980  	      47,4	     0,171	6	1	 E 	   0,00	
    930  	    980  	      48,7	     0,180	6	1	 E 	   0,00	
    940  	    980  	      50,5	     0,190	6	1	 E 	   0,00	
    950  	    980  	      52,4	     0,200	6	1	 E 	   0,00	
    960  	    980  	      54,3	     0,211	6	1	 E 	   0,00	
    970  	    980  	      56,0	     0,224	6	1	 E 	   0,00	
    980  	    980  	      59,2	     0,238	6	1	 E 	   0,00	
    990  	    980  	      61,6	     0,252	6	1	 E 	   0,00	
   1000  	    980  	      64,3	     0,268	6	1	 E 	   0,00	
   1010  	    980  	      67,2	     0,285	6	1	 E 	   0,00	
   1020  	    980  	      70,4	     0,305	6	1	 E 	   0,00	
   1030  	    980  	      73,9	     0,325	6	1	 E 	   0,00	
   1040  	    980  	      76,8	     0,349	6	1	 E 	   0,00	
   1050  	    980  	      81,0	     0,374	6	1	 E 	   0,00	
   1060  	    980  	      86,6	     0,401	6	1	 E 	   0,00	
   1070  	    980  	      91,9	     0,430	6	1	 E 	   0,00	
   1080  	    980  	      96,6	     0,464	6	1	 E 	   0,00	
   1090  	    980  	     102,9	     0,502	6	1	 E 	   0,00	
   1100  	    980  	     111,0	     0,545	6	1	 E 	   0,00	
   1110  	    980  	     118,1	     0,595	6	1	 E 	   0,00	
   1120  	    980  	     127,0	     0,654	6	1	 E 	   0,00	
   1130  	    980  	     137,2	     0,726	6	1	 E 	   0,00	
   1140  	    980  	     149,1	     0,813	6	1	 E 	   0,00	
   1150  	    980  	     162,5	     0,921	6	1	 E 	   0,00	
   1160  	    980  	     178,2	     1,059	6	1	ESE	   0,00	
   1170  	    980  	     196,6	     1,237	6	1	ESE	   0,00	
   1180  	    980  	     219,0	     1,479	6	1	ESE	   0,00	
   1190  	    980  	     246,5	     1,822	6	1	ESE	   0,00	
   1200  	    980  	     278,9	     2,334	6	1	ESE	   0,00	
   1230  	    980  	     239,9	     4,923	5	1	SSE	   0,00	
   1240  	    980  	     189,0	     5,046	4	1	 S 	   0,00	
   1250  	    980  	     192,2	     4,592	5	1	SSW	   0,00	
   1260  	    980  	     205,6	     4,073	5	1	SSW	   0,00	
   1300  	    980  	     187,8	     2,412	6	1	WSW	   0,00	
   1310  	    980  	     174,5	     2,089	6	1	WSW	   0,00	
   1320  	    980  	     164,1	     1,814	6	1	WSW	   0,00	
   1330  	    980  	     153,7	     1,574	6	1	WSW	   0,00	
   1340  	    980  	     146,9	     1,375	6	1	WSW	   0,00	
   1350  	    980  	     135,4	     1,206	6	1	 W 	   0,00	
   1360  	    980  	     125,5	     1,065	6	1	 W 	   0,00	
   1370  	    980  	     119,2	     0,947	6	1	 W 	   0,00	
   1380  	    980  	     113,2	     0,848	6	1	 W 	   0,00	
   1390  	    980  	     105,9	     0,763	6	1	 W 	   0,00	
   1400  	    980  	      99,3	     0,692	6	1	 W 	   0,00	
   1410  	    980  	      95,4	     0,629	6	1	 W 	   0,00	
   1420  	    980  	      90,0	     0,576	6	1	 W 	   0,00	
   1430  	    980  	      85,1	     0,528	6	1	 W 	   0,00	
   1440  	    980  	      80,6	     0,487	6	1	 W 	   0,00	
   1450  	    980  	      76,5	     0,451	6	1	 W 	   0,00	
   1460  	    980  	      74,1	     0,418	6	1	 W 	   0,00	
   1470  	    980  	      70,6	     0,389	6	1	 W 	   0,00	
   1480  	    980  	      67,4	     0,364	6	1	 W 	   0,00	
   1490  	    980  	      65,1	     0,341	6	1	 W 	   0,00	
   1500  	    980  	      62,8	     0,319	6	1	 W 	   0,00	
    900  	    990  	      44,4	     0,155	6	1	 E 	   0,00	
    910  	    990  	      45,5	     0,162	6	1	 E 	   0,00	
    920  	    990  	      47,2	     0,170	6	1	 E 	   0,00	
    930  	    990  	      48,7	     0,179	6	1	 E 	   0,00	
    940  	    990  	      50,4	     0,188	6	1	 E 	   0,00	
    950  	    990  	      52,3	     0,199	6	1	 E 	   0,00	
    960  	    990  	      54,0	     0,210	6	1	 E 	   0,00	
    970  	    990  	      55,6	     0,222	6	1	 E 	   0,00	
    980  	    990  	      58,9	     0,235	6	1	 E 	   0,00	
    990  	    990  	      61,2	     0,249	6	1	 E 	   0,00	
   1000  	    990  	      64,0	     0,264	6	1	 E 	   0,00	
   1010  	    990  	      66,8	     0,281	6	1	 E 	   0,00	
   1020  	    990  	      69,9	     0,299	6	1	 E 	   0,00	
   1030  	    990  	      72,4	     0,319	6	1	 E 	   0,00	
   1040  	    990  	      77,3	     0,340	6	1	 E 	   0,00	
   1050  	    990  	      81,4	     0,363	6	1	 E 	   0,00	
   1060  	    990  	      86,0	     0,388	6	1	 E 	   0,00	
   1070  	    990  	      89,9	     0,417	6	1	 E 	   0,00	
   1080  	    990  	      96,6	     0,448	6	1	 E 	   0,00	
   1090  	    990  	     101,8	     0,485	6	1	 E 	   0,00	
   1100  	    990  	     109,8	     0,526	6	1	 E 	   0,00	
   1110  	    990  	     117,4	     0,571	6	1	 E 	   0,00	
   1120  	    990  	     126,2	     0,629	6	1	ESE	   0,00	
   1130  	    990  	     134,9	     0,696	6	1	ESE	   0,00	
   1140  	    990  	     147,2	     0,776	6	1	ESE	   0,00	
   1150  	    990  	     160,0	     0,875	6	1	ESE	   0,00	
   1160  	    990  	     174,6	     0,996	6	1	ESE	   0,00	
   1170  	    990  	     191,5	     1,147	6	1	ESE	   0,00	
   1180  	    990  	     211,2	     1,337	6	1	ESE	   0,00	
   1190  	    990  	     232,3	     1,575	6	1	ESE	   0,00	
   1200  	    990  	     253,9	     1,858	6	1	ESE	   0,00	
   1210  	    990  	     267,1	     2,178	6	1	SSE	   0,00	
   1220  	    990  	     259,7	     2,492	6	1	SSE	   0,00	
   1230  	    990  	     227,7	     2,764	5	1	SSE	   0,00	
   1240  	    990  	     210,9	     2,923	5	1	 S 	   0,00	
   1250  	    990  	     210,3	     2,929	5	1	SSW	   0,00	
   1260  	    990  	     211,9	     2,822	6	1	SSW	   0,00	
   1310  	    990  	     169,6	     1,812	6	1	WSW	   0,00	
   1320  	    990  	     158,8	     1,622	6	1	WSW	   0,00	
   1330  	    990  	     149,6	     1,439	6	1	WSW	   0,00	
   1340  	    990  	     140,5	     1,280	6	1	WSW	   0,00	
   1350  	    990  	     132,6	     1,141	6	1	WSW	   0,00	
   1360  	    990  	     125,9	     1,019	6	1	WSW	   0,00	
   1370  	    990  	     117,4	     0,914	6	1	WSW	   0,00	
   1380  	    990  	     111,8	     0,824	6	1	WSW	   0,00	
   1390  	    990  	     104,9	     0,746	6	1	 W 	   0,00	
   1400  	    990  	      98,7	     0,679	6	1	 W 	   0,00	
   1410  	    990  	      94,7	     0,620	6	1	 W 	   0,00	
   1420  	    990  	      89,2	     0,567	6	1	 W 	   0,00	
   1430  	    990  	      84,6	     0,523	6	1	 W 	   0,00	
   1440  	    990  	      80,5	     0,484	6	1	 W 	   0,00	
   1450  	    990  	      76,3	     0,447	6	1	 W 	   0,00	
   1460  	    990  	      72,8	     0,416	6	1	 W 	   0,00	
   1470  	    990  	      70,3	     0,387	6	1	 W 	   0,00	
   1480  	    990  	      67,4	     0,362	6	1	 W 	   0,00	
   1490  	    990  	      64,7	     0,339	6	1	 W 	   0,00	
   1500  	    990  	      61,9	     0,319	6	1	 W 	   0,00	
    900  	   1000  	      44,5	     0,154	6	1	 E 	   0,00	
    910  	   1000  	      45,3	     0,162	6	1	 E 	   0,00	
    920  	   1000  	      47,0	     0,169	6	1	 E 	   0,00	
    930  	   1000  	      48,7	     0,178	6	1	 E 	   0,00	
    940  	   1000  	      50,1	     0,187	6	1	 E 	   0,00	
    950  	   1000  	      52,0	     0,197	6	1	 E 	   0,00	
    960  	   1000  	      53,7	     0,208	6	1	 E 	   0,00	
    970  	   1000  	      56,6	     0,219	6	1	 E 	   0,00	
    980  	   1000  	      58,4	     0,232	6	1	 E 	   0,00	
    990  	   1000  	      60,9	     0,246	6	1	 E 	   0,00	
   1000  	   1000  	      63,5	     0,260	6	1	 E 	   0,00	
   1010  	   1000  	      66,3	     0,276	6	1	 E 	   0,00	
   1020  	   1000  	      69,6	     0,294	6	1	 E 	   0,00	
   1030  	   1000  	      72,8	     0,311	6	1	 E 	   0,00	
   1040  	   1000  	      76,5	     0,331	6	1	 E 	   0,00	
   1050  	   1000  	      80,5	     0,353	6	1	 E 	   0,00	
   1060  	   1000  	      85,0	     0,377	6	1	 E 	   0,00	
   1070  	   1000  	      89,9	     0,402	6	1	 E 	   0,00	
   1080  	   1000  	      94,2	     0,433	6	1	 E 	   0,00	
   1090  	   1000  	     101,2	     0,466	6	1	ESE	   0,00	
   1100  	   1000  	     106,7	     0,505	6	1	ESE	   0,00	
   1110  	   1000  	     115,3	     0,549	6	1	ESE	   0,00	
   1120  	   1000  	     123,4	     0,602	6	1	ESE	   0,00	
   1130  	   1000  	     132,8	     0,662	6	1	ESE	   0,00	
   1140  	   1000  	     143,1	     0,734	6	1	ESE	   0,00	
   1150  	   1000  	     154,7	     0,819	6	1	ESE	   0,00	
   1160  	   1000  	     168,4	     0,919	6	1	ESE	   0,00	
   1170  	   1000  	     182,3	     1,035	6	1	ESE	   0,00	
   1180  	   1000  	     198,3	     1,166	6	1	ESE	   0,00	
   1190  	   1000  	     215,3	     1,311	6	1	ESE	   0,00	
   1200  	   1000  	     229,5	     1,460	6	1	SSE	   0,00	
   1210  	   1000  	     235,3	     1,616	6	1	SSE	   0,00	
   1220  	   1000  	     231,0	     1,765	6	1	SSE	   0,00	
   1230  	   1000  	     218,6	     1,900	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1000  	     210,0	     2,001	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1000  	     211,6	     2,052	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1000  	     211,1	     2,042	6	1	SSW	   0,00	
   1270  	   1000  	     206,9	     1,982	6	1	SSW	   0,00	
   1310  	   1000  	     163,5	     1,534	6	1	WSW	   0,00	
   1320  	   1000  	     153,4	     1,411	6	1	WSW	   0,00	
   1330  	   1000  	     144,8	     1,282	6	1	WSW	   0,00	
   1340  	   1000  	     136,6	     1,165	6	1	WSW	   0,00	
   1350  	   1000  	     130,1	     1,058	6	1	WSW	   0,00	
   1360  	   1000  	     123,6	     0,961	6	1	WSW	   0,00	
   1370  	   1000  	     115,5	     0,871	6	1	WSW	   0,00	
   1380  	   1000  	     110,1	     0,791	6	1	WSW	   0,00	
   1390  	   1000  	     103,9	     0,722	6	1	WSW	   0,00	
   1400  	   1000  	      99,3	     0,660	6	1	WSW	   0,00	
   1410  	   1000  	      92,0	     0,606	6	1	WSW	   0,00	
   1420  	   1000  	      88,7	     0,557	6	1	WSW	   0,00	
   1430  	   1000  	      82,3	     0,515	6	1	 W 	   0,00	
   1440  	   1000  	      79,8	     0,477	6	1	 W 	   0,00	
   1450  	   1000  	      76,0	     0,443	6	1	 W 	   0,00	
   1460  	   1000  	      73,8	     0,412	6	1	 W 	   0,00	
   1470  	   1000  	      68,9	     0,385	6	1	 W 	   0,00	
   1480  	   1000  	      67,3	     0,359	6	1	 W 	   0,00	
   1490  	   1000  	      64,3	     0,337	6	1	 W 	   0,00	
   1500  	   1000  	      61,8	     0,317	6	1	 W 	   0,00	
    900  	   1010  	      43,4	     0,153	6	1	 E 	   0,00	
    910  	   1010  	      45,8	     0,160	6	1	 E 	   0,00	
    920  	   1010  	      46,9	     0,168	6	1	 E 	   0,00	
    930  	   1010  	      48,4	     0,177	6	1	 E 	   0,00	
    940  	   1010  	      49,8	     0,185	6	1	 E 	   0,00	
    950  	   1010  	      51,7	     0,195	6	1	 E 	   0,00	
    960  	   1010  	      53,4	     0,205	6	1	 E 	   0,00	
    970  	   1010  	      56,1	     0,216	6	1	 E 	   0,00	
    980  	   1010  	      58,0	     0,229	6	1	 E 	   0,00	
    990  	   1010  	      60,4	     0,241	6	1	 E 	   0,00	
   1000  	   1010  	      62,8	     0,255	6	1	 E 	   0,00	
   1010  	   1010  	      65,5	     0,270	6	1	 E 	   0,00	
   1020  	   1010  	      68,7	     0,287	6	1	 E 	   0,00	
   1030  	   1010  	      72,1	     0,303	6	1	 E 	   0,00	
   1040  	   1010  	      75,5	     0,321	6	1	 E 	   0,00	
   1050  	   1010  	      79,5	     0,342	6	1	ESE	   0,00	
   1060  	   1010  	      83,9	     0,364	6	1	ESE	   0,00	
   1070  	   1010  	      88,8	     0,388	6	1	ESE	   0,00	
   1080  	   1010  	      93,7	     0,417	6	1	ESE	   0,00	
   1090  	   1010  	      99,6	     0,448	6	1	ESE	   0,00	
   1100  	   1010  	     105,7	     0,483	6	1	ESE	   0,00	
   1110  	   1010  	     112,6	     0,525	6	1	ESE	   0,00	
   1120  	   1010  	     120,5	     0,571	6	1	ESE	   0,00	
   1130  	   1010  	     129,1	     0,625	6	1	ESE	   0,00	
   1140  	   1010  	     138,4	     0,686	6	1	ESE	   0,00	
   1150  	   1010  	     149,1	     0,755	6	1	ESE	   0,00	
   1160  	   1010  	     160,0	     0,832	6	1	ESE	   0,00	
   1170  	   1010  	     172,8	     0,914	6	1	ESE	   0,00	
   1180  	   1010  	     185,6	     1,004	6	1	ESE	   0,00	
   1190  	   1010  	     197,6	     1,086	6	1	SSE	   0,00	
   1200  	   1010  	     206,8	     1,172	6	1	SSE	   0,00	
   1210  	   1010  	     209,4	     1,260	6	1	SSE	   0,00	
   1220  	   1010  	     210,4	     1,348	6	1	SSE	   0,00	
   1230  	   1010  	     205,1	     1,430	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1010  	     204,3	     1,495	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1010  	     204,9	     1,539	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1010  	     202,5	     1,549	6	1	SSW	   0,00	
   1270  	   1010  	     198,2	     1,536	6	1	SSW	   0,00	
   1320  	   1010  	     150,3	     1,220	6	1	WSW	   0,00	
   1330  	   1010  	     139,5	     1,131	6	1	WSW	   0,00	
   1340  	   1010  	     133,0	     1,048	6	1	WSW	   0,00	
   1350  	   1010  	     126,7	     0,969	6	1	WSW	   0,00	
   1360  	   1010  	     118,4	     0,888	6	1	WSW	   0,00	
   1370  	   1010  	     112,9	     0,819	6	1	WSW	   0,00	
   1380  	   1010  	     105,8	     0,751	6	1	WSW	   0,00	
   1390  	   1010  	     102,3	     0,691	6	1	WSW	   0,00	
   1400  	   1010  	      96,0	     0,636	6	1	WSW	   0,00	
   1410  	   1010  	      92,9	     0,588	6	1	WSW	   0,00	
   1420  	   1010  	      85,7	     0,543	6	1	WSW	   0,00	
   1430  	   1010  	      83,5	     0,503	6	1	WSW	   0,00	
   1440  	   1010  	      78,8	     0,467	6	1	WSW	   0,00	
   1450  	   1010  	      75,4	     0,435	6	1	WSW	   0,00	
   1460  	   1010  	      72,9	     0,406	6	1	WSW	   0,00	
   1470  	   1010  	      69,9	     0,380	6	1	WSW	   0,00	
   1480  	   1010  	      65,7	     0,357	6	1	 W 	   0,00	
   1490  	   1010  	      63,7	     0,334	6	1	 W 	   0,00	
   1500  	   1010  	      61,9	     0,315	6	1	 W 	   0,00	
    900  	   1020  	      43,3	     0,152	6	1	 E 	   0,00	
    910  	   1020  	      44,7	     0,159	6	1	 E 	   0,00	
    920  	   1020  	      46,8	     0,167	6	1	 E 	   0,00	
    930  	   1020  	      48,3	     0,174	6	1	 E 	   0,00	
    940  	   1020  	      49,6	     0,184	6	1	 E 	   0,00	
    950  	   1020  	      51,3	     0,193	6	1	 E 	   0,00	
    960  	   1020  	      53,1	     0,202	6	1	 E 	   0,00	
    970  	   1020  	      55,7	     0,213	6	1	 E 	   0,00	
    980  	   1020  	      57,5	     0,225	6	1	 E 	   0,00	
    990  	   1020  	      59,8	     0,237	6	1	 E 	   0,00	
   1000  	   1020  	      62,2	     0,249	6	1	 E 	   0,00	
   1010  	   1020  	      65,4	     0,263	6	1	ESE	   0,00	
   1020  	   1020  	      68,0	     0,279	6	1	ESE	   0,00	
   1030  	   1020  	      71,1	     0,294	6	1	ESE	   0,00	
   1040  	   1020  	      74,9	     0,311	6	1	ESE	   0,00	
   1050  	   1020  	      78,4	     0,331	6	1	ESE	   0,00	
   1060  	   1020  	      82,8	     0,351	6	1	ESE	   0,00	
   1070  	   1020  	      87,0	     0,374	6	1	ESE	   0,00	
   1080  	   1020  	      92,1	     0,400	6	1	ESE	   0,00	
   1090  	   1020  	      97,2	     0,429	6	1	ESE	   0,00	
   1100  	   1020  	     103,1	     0,462	6	1	ESE	   0,00	
   1110  	   1020  	     109,9	     0,498	6	1	ESE	   0,00	
   1120  	   1020  	     116,8	     0,538	6	1	ESE	   0,00	
   1130  	   1020  	     124,5	     0,584	6	1	ESE	   0,00	
   1140  	   1020  	     133,1	     0,634	6	1	ESE	   0,00	
   1150  	   1020  	     142,2	     0,686	6	1	ESE	   0,00	
   1160  	   1020  	     151,9	     0,744	6	1	ESE	   0,00	
   1170  	   1020  	     162,3	     0,795	6	1	ESE	   0,00	
   1180  	   1020  	     171,7	     0,853	6	1	SSE	   0,00	
   1190  	   1020  	     179,9	     0,904	6	1	SSE	   0,00	
   1200  	   1020  	     187,7	     0,961	6	1	SSE	   0,00	
   1210  	   1020  	     190,7	     1,020	6	1	SSE	   0,00	
   1220  	   1020  	     192,7	     1,079	6	1	SSE	   0,00	
   1230  	   1020  	     192,3	     1,134	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1020  	     191,0	     1,180	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1020  	     190,3	     1,209	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1020  	     189,7	     1,221	6	1	SSW	   0,00	
   1270  	   1020  	     186,5	     1,223	6	1	SSW	   0,00	
   1280  	   1020  	     179,7	     1,207	6	1	SSW	   0,00	
   1320  	   1020  	     144,4	     1,049	6	1	WSW	   0,00	
   1330  	   1020  	     138,4	     0,988	6	1	WSW	   0,00	
   1340  	   1020  	     128,7	     0,930	6	1	WSW	   0,00	
   1350  	   1020  	     123,2	     0,875	6	1	WSW	   0,00	
   1360  	   1020  	     115,6	     0,813	6	1	WSW	   0,00	
   1370  	   1020  	     110,5	     0,760	6	1	WSW	   0,00	
   1380  	   1020  	     104,0	     0,705	6	1	WSW	   0,00	
   1390  	   1020  	      97,8	     0,655	6	1	WSW	   0,00	
   1400  	   1020  	      95,0	     0,608	6	1	WSW	   0,00	
   1410  	   1020  	      89,7	     0,565	6	1	WSW	   0,00	
   1420  	   1020  	      86,8	     0,525	6	1	WSW	   0,00	
   1430  	   1020  	      80,5	     0,489	6	1	WSW	   0,00	
   1440  	   1020  	      78,5	     0,456	6	1	WSW	   0,00	
   1450  	   1020  	      74,4	     0,426	6	1	WSW	   0,00	
   1460  	   1020  	      71,2	     0,399	6	1	WSW	   0,00	
   1470  	   1020  	      69,5	     0,374	6	1	WSW	   0,00	
   1480  	   1020  	      65,0	     0,351	6	1	WSW	   0,00	
   1490  	   1020  	      63,5	     0,330	6	1	WSW	   0,00	
   1500  	   1020  	      61,3	     0,311	6	1	WSW	   0,00	
    900  	   1030  	      43,3	     0,151	6	1	 E 	   0,00	
    910  	   1030  	      44,5	     0,158	6	1	 E 	   0,00	
    920  	   1030  	      45,8	     0,165	6	1	 E 	   0,00	
    930  	   1030  	      47,9	     0,173	6	1	 E 	   0,00	
    940  	   1030  	      49,5	     0,181	6	1	 E 	   0,00	
    950  	   1030  	      50,9	     0,190	6	1	 E 	   0,00	
    960  	   1030  	      52,6	     0,199	6	1	 E 	   0,00	
    970  	   1030  	      55,1	     0,209	6	1	ESE	   0,00	
    980  	   1030  	      57,2	     0,220	6	1	ESE	   0,00	
    990  	   1030  	      59,1	     0,232	6	1	ESE	   0,00	
   1000  	   1030  	      61,4	     0,243	6	1	ESE	   0,00	
   1010  	   1030  	      64,6	     0,257	6	1	ESE	   0,00	
   1020  	   1030  	      67,0	     0,271	6	1	ESE	   0,00	
   1030  	   1030  	      70,3	     0,285	6	1	ESE	   0,00	
   1040  	   1030  	      73,5	     0,302	6	1	ESE	   0,00	
   1050  	   1030  	      76,9	     0,319	6	1	ESE	   0,00	
   1060  	   1030  	      81,3	     0,338	6	1	ESE	   0,00	
   1070  	   1030  	      85,3	     0,358	6	1	ESE	   0,00	
   1080  	   1030  	      89,7	     0,383	6	1	ESE	   0,00	
   1090  	   1030  	      95,2	     0,409	6	1	ESE	   0,00	
   1100  	   1030  	     100,5	     0,437	6	1	ESE	   0,00	
   1110  	   1030  	     106,4	     0,469	6	1	ESE	   0,00	
   1120  	   1030  	     112,5	     0,504	6	1	ESE	   0,00	
   1130  	   1030  	     119,5	     0,541	6	1	ESE	   0,00	
   1140  	   1030  	     127,0	     0,580	6	1	ESE	   0,00	
   1150  	   1030  	     135,5	     0,616	6	1	ESE	   0,00	
   1160  	   1030  	     143,7	     0,656	6	1	ESE	   0,00	
   1170  	   1030  	     151,1	     0,693	6	1	SSE	   0,00	
   1180  	   1030  	     159,7	     0,730	6	1	SSE	   0,00	
   1190  	   1030  	     166,4	     0,765	6	1	SSE	   0,00	
   1200  	   1030  	     173,5	     0,806	6	1	SSE	   0,00	
   1210  	   1030  	     177,7	     0,848	6	1	SSE	   0,00	
   1220  	   1030  	     176,8	     0,891	6	1	SSE	   0,00	
   1230  	   1030  	     177,9	     0,930	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1030  	     178,0	     0,963	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1030  	     177,7	     0,986	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1030  	     178,1	     0,996	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1030  	     175,3	     1,002	6	1	SSW	   0,00	
   1280  	   1030  	     170,2	     0,993	6	1	SSW	   0,00	
   1320  	   1030  	     138,0	     0,907	6	1	WSW	   0,00	
   1330  	   1030  	     133,1	     0,858	6	1	WSW	   0,00	
   1340  	   1030  	     124,4	     0,817	6	1	WSW	   0,00	
   1350  	   1030  	     119,7	     0,781	6	1	WSW	   0,00	
   1360  	   1030  	     115,0	     0,742	6	1	WSW	   0,00	
   1370  	   1030  	     107,9	     0,696	6	1	WSW	   0,00	
   1380  	   1030  	     101,8	     0,654	6	1	WSW	   0,00	
   1390  	   1030  	      98,3	     0,617	6	1	WSW	   0,00	
   1400  	   1030  	      92,7	     0,577	6	1	WSW	   0,00	
   1410  	   1030  	      90,0	     0,540	6	1	WSW	   0,00	
   1420  	   1030  	      84,0	     0,504	6	1	WSW	   0,00	
   1430  	   1030  	      81,4	     0,472	6	1	WSW	   0,00	
   1440  	   1030  	      77,4	     0,443	6	1	WSW	   0,00	
   1450  	   1030  	      74,3	     0,415	6	1	WSW	   0,00	
   1460  	   1030  	      70,4	     0,390	6	1	WSW	   0,00	
   1470  	   1030  	      68,8	     0,366	6	1	WSW	   0,00	
   1480  	   1030  	      64,4	     0,345	6	1	WSW	   0,00	
   1490  	   1030  	      62,4	     0,326	6	1	WSW	   0,00	
   1500  	   1030  	      60,6	     0,307	6	1	WSW	   0,00	
    900  	   1040  	      43,4	     0,149	6	1	 E 	   0,00	
    910  	   1040  	      44,2	     0,156	6	1	 E 	   0,00	
    920  	   1040  	      45,6	     0,163	6	1	 E 	   0,00	
    930  	   1040  	      46,8	     0,170	6	1	 E 	   0,00	
    940  	   1040  	      49,1	     0,178	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1040  	      50,5	     0,187	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1040  	      52,1	     0,196	6	1	ESE	   0,00	
    970  	   1040  	      54,6	     0,205	6	1	ESE	   0,00	
    980  	   1040  	      56,5	     0,215	6	1	ESE	   0,00	
    990  	   1040  	      58,3	     0,226	6	1	ESE	   0,00	
   1000  	   1040  	      61,1	     0,237	6	1	ESE	   0,00	
   1010  	   1040  	      63,6	     0,249	6	1	ESE	   0,00	
   1020  	   1040  	      66,0	     0,262	6	1	ESE	   0,00	
   1030  	   1040  	      69,3	     0,276	6	1	ESE	   0,00	
   1040  	   1040  	      72,1	     0,291	6	1	ESE	   0,00	
   1050  	   1040  	      76,0	     0,307	6	1	ESE	   0,00	
   1060  	   1040  	      79,2	     0,325	6	1	ESE	   0,00	
   1070  	   1040  	      83,6	     0,343	6	1	ESE	   0,00	
   1080  	   1040  	      87,8	     0,365	6	1	ESE	   0,00	
   1090  	   1040  	      92,5	     0,388	6	1	ESE	   0,00	
   1100  	   1040  	      97,5	     0,413	6	1	ESE	   0,00	
   1110  	   1040  	     103,0	     0,440	6	1	ESE	   0,00	
   1120  	   1040  	     108,9	     0,467	6	1	ESE	   0,00	
   1130  	   1040  	     114,9	     0,495	6	1	ESE	   0,00	
   1140  	   1040  	     121,3	     0,524	6	1	ESE	   0,00	
   1150  	   1040  	     128,2	     0,554	6	1	ESE	   0,00	
   1160  	   1040  	     134,5	     0,581	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1040  	     141,8	     0,604	6	1	SSE	   0,00	
   1180  	   1040  	     147,5	     0,633	6	1	SSE	   0,00	
   1190  	   1040  	     154,3	     0,659	6	1	SSE	   0,00	
   1200  	   1040  	     157,9	     0,690	6	1	SSE	   0,00	
   1210  	   1040  	     160,7	     0,722	6	1	SSE	   0,00	
   1220  	   1040  	     164,4	     0,753	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1040  	     164,5	     0,782	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1040  	     166,5	     0,805	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1040  	     167,8	     0,823	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1040  	     167,4	     0,833	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1040  	     162,6	     0,835	6	1	SSW	   0,00	
   1280  	   1040  	     158,1	     0,831	6	1	SSW	   0,00	
   1290  	   1040  	     154,2	     0,822	6	1	SSW	   0,00	
   1330  	   1040  	     130,9	     0,752	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1040  	     122,4	     0,726	6	1	WSW	   0,00	
   1350  	   1040  	     118,2	     0,700	6	1	WSW	   0,00	
   1360  	   1040  	     108,1	     0,665	6	1	WSW	   0,00	
   1370  	   1040  	     105,2	     0,640	6	1	WSW	   0,00	
   1380  	   1040  	      99,1	     0,606	6	1	WSW	   0,00	
   1390  	   1040  	      96,6	     0,573	6	1	WSW	   0,00	
   1400  	   1040  	      91,3	     0,540	6	1	WSW	   0,00	
   1410  	   1040  	      86,7	     0,510	6	1	WSW	   0,00	
   1420  	   1040  	      82,1	     0,481	6	1	WSW	   0,00	
   1430  	   1040  	      80,2	     0,453	6	1	WSW	   0,00	
   1440  	   1040  	      76,2	     0,427	6	1	WSW	   0,00	
   1450  	   1040  	      73,0	     0,402	6	1	WSW	   0,00	
   1460  	   1040  	      69,7	     0,379	6	1	WSW	   0,00	
   1470  	   1040  	      66,8	     0,357	6	1	WSW	   0,00	
   1480  	   1040  	      65,8	     0,338	6	1	WSW	   0,00	
   1490  	   1040  	      61,5	     0,319	6	1	WSW	   0,00	
   1500  	   1040  	      60,1	     0,302	6	1	WSW	   0,00	
    900  	   1050  	      43,0	     0,148	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1050  	      44,3	     0,154	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1050  	      45,2	     0,161	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1050  	      46,6	     0,168	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1050  	      48,6	     0,175	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1050  	      50,3	     0,183	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1050  	      51,6	     0,192	6	1	ESE	   0,00	
    970  	   1050  	      53,3	     0,201	6	1	ESE	   0,00	
    980  	   1050  	      55,9	     0,210	6	1	ESE	   0,00	
    990  	   1050  	      57,6	     0,220	6	1	ESE	   0,00	
   1000  	   1050  	      60,2	     0,231	6	1	ESE	   0,00	
   1010  	   1050  	      62,6	     0,241	6	1	ESE	   0,00	
   1020  	   1050  	      64,9	     0,254	6	1	ESE	   0,00	
   1030  	   1050  	      68,1	     0,266	6	1	ESE	   0,00	
   1040  	   1050  	      70,7	     0,280	6	1	ESE	   0,00	
   1050  	   1050  	      74,3	     0,294	6	1	ESE	   0,00	
   1060  	   1050  	      77,7	     0,310	6	1	ESE	   0,00	
   1070  	   1050  	      81,5	     0,328	6	1	ESE	   0,00	
   1080  	   1050  	      85,6	     0,346	6	1	ESE	   0,00	
   1090  	   1050  	      89,8	     0,366	6	1	ESE	   0,00	
   1100  	   1050  	      94,1	     0,388	6	1	ESE	   0,00	
   1110  	   1050  	      99,0	     0,409	6	1	ESE	   0,00	
   1120  	   1050  	     104,3	     0,432	6	1	ESE	   0,00	
   1130  	   1050  	     109,8	     0,454	6	1	ESE	   0,00	
   1140  	   1050  	     115,6	     0,474	6	1	ESE	   0,00	
   1150  	   1050  	     120,8	     0,494	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1050  	     128,0	     0,513	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1050  	     133,2	     0,534	6	1	SSE	   0,00	
   1180  	   1050  	     138,9	     0,551	6	1	SSE	   0,00	
   1190  	   1050  	     140,8	     0,576	6	1	SSE	   0,00	
   1200  	   1050  	     145,6	     0,599	6	1	SSE	   0,00	
   1210  	   1050  	     147,9	     0,624	6	1	SSE	   0,00	
   1220  	   1050  	     152,5	     0,647	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1050  	     152,6	     0,669	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1050  	     152,9	     0,687	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1050  	     154,8	     0,700	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1050  	     155,7	     0,709	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1050  	     151,9	     0,712	6	1	SSW	   0,00	
   1280  	   1050  	     150,1	     0,710	6	1	SSW	   0,00	
   1290  	   1050  	     146,4	     0,705	6	1	SSW	   0,00	
   1330  	   1050  	     124,3	     0,667	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1050  	     120,8	     0,643	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1050  	     111,1	     0,618	6	1	WSW	   0,00	
   1360  	   1050  	     108,1	     0,600	6	1	WSW	   0,00	
   1370  	   1050  	     102,2	     0,575	6	1	WSW	   0,00	
   1380  	   1050  	      98,8	     0,556	6	1	WSW	   0,00	
   1390  	   1050  	      94,3	     0,531	6	1	WSW	   0,00	
   1400  	   1050  	      89,6	     0,507	6	1	WSW	   0,00	
   1410  	   1050  	      84,4	     0,481	6	1	WSW	   0,00	
   1420  	   1050  	      82,8	     0,456	6	1	WSW	   0,00	
   1430  	   1050  	      78,8	     0,433	6	1	WSW	   0,00	
   1440  	   1050  	      75,8	     0,409	6	1	WSW	   0,00	
   1450  	   1050  	      71,9	     0,387	6	1	WSW	   0,00	
   1460  	   1050  	      70,5	     0,367	6	1	WSW	   0,00	
   1470  	   1050  	      65,9	     0,347	6	1	WSW	   0,00	
   1480  	   1050  	      65,0	     0,329	6	1	WSW	   0,00	
   1490  	   1050  	      60,6	     0,312	6	1	WSW	   0,00	
   1500  	   1050  	      60,1	     0,296	6	1	WSW	   0,00	
    900  	   1060  	      41,9	     0,146	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1060  	      43,9	     0,152	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1060  	      45,2	     0,158	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1060  	      46,2	     0,165	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1060  	      47,5	     0,172	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1060  	      49,7	     0,180	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1060  	      51,3	     0,187	6	1	ESE	   0,00	
    970  	   1060  	      52,7	     0,196	6	1	ESE	   0,00	
    980  	   1060  	      55,2	     0,204	6	1	ESE	   0,00	
    990  	   1060  	      56,8	     0,214	6	1	ESE	   0,00	
   1000  	   1060  	      59,2	     0,223	6	1	ESE	   0,00	
   1010  	   1060  	      61,6	     0,234	6	1	ESE	   0,00	
   1020  	   1060  	      63,7	     0,244	6	1	ESE	   0,00	
   1030  	   1060  	      66,8	     0,256	6	1	ESE	   0,00	
   1040  	   1060  	      69,6	     0,268	6	1	ESE	   0,00	
   1050  	   1060  	      72,6	     0,282	6	1	ESE	   0,00	
   1060  	   1060  	      76,0	     0,296	6	1	ESE	   0,00	
   1070  	   1060  	      79,2	     0,311	6	1	ESE	   0,00	
   1080  	   1060  	      83,1	     0,327	6	1	ESE	   0,00	
   1090  	   1060  	      87,1	     0,344	6	1	ESE	   0,00	
   1100  	   1060  	      91,3	     0,361	6	1	ESE	   0,00	
   1110  	   1060  	      95,8	     0,378	6	1	ESE	   0,00	
   1120  	   1060  	     100,1	     0,396	6	1	ESE	   0,00	
   1130  	   1060  	     104,9	     0,413	6	1	ESE	   0,00	
   1140  	   1060  	     110,4	     0,426	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1060  	     115,3	     0,441	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1060  	     119,7	     0,455	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1060  	     123,3	     0,472	6	1	SSE	   0,00	
   1180  	   1060  	     128,8	     0,488	6	1	SSE	   0,00	
   1190  	   1060  	     133,3	     0,506	6	1	SSE	   0,00	
   1200  	   1060  	     135,0	     0,527	6	1	SSE	   0,00	
   1210  	   1060  	     136,7	     0,546	6	1	SSE	   0,00	
   1220  	   1060  	     139,7	     0,564	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1060  	     142,9	     0,581	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1060  	     143,8	     0,595	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1060  	     143,7	     0,605	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1060  	     145,4	     0,612	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1060  	     142,3	     0,615	6	1	SSW	   0,00	
   1280  	   1060  	     142,4	     0,614	6	1	SSW	   0,00	
   1290  	   1060  	     136,8	     0,610	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1060  	     113,4	     0,567	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1060  	     110,3	     0,551	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1060  	     103,9	     0,542	6	1	WSW	   0,00	
   1370  	   1060  	      99,1	     0,523	6	1	WSW	   0,00	
   1380  	   1060  	      94,2	     0,503	6	1	WSW	   0,00	
   1390  	   1060  	      89,4	     0,484	6	1	WSW	   0,00	
   1400  	   1060  	      86,7	     0,470	6	1	WSW	   0,00	
   1410  	   1060  	      85,1	     0,451	6	1	WSW	   0,00	
   1420  	   1060  	      79,7	     0,427	6	1	WSW	   0,00	
   1430  	   1060  	      75,7	     0,409	6	1	WSW	   0,00	
   1440  	   1060  	      74,3	     0,390	6	1	WSW	   0,00	
   1450  	   1060  	      70,8	     0,371	6	1	WSW	   0,00	
   1460  	   1060  	      69,1	     0,353	6	1	WSW	   0,00	
   1470  	   1060  	      65,4	     0,336	6	1	WSW	   0,00	
   1480  	   1060  	      63,8	     0,319	6	1	WSW	   0,00	
   1490  	   1060  	      60,4	     0,304	6	1	WSW	   0,00	
   1500  	   1060  	      59,0	     0,289	6	1	WSW	   0,00	
    900  	   1070  	      41,7	     0,144	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1070  	      42,8	     0,149	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1070  	      44,8	     0,156	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1070  	      46,0	     0,162	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1070  	      47,1	     0,169	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1070  	      49,2	     0,176	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1070  	      50,7	     0,183	6	1	ESE	   0,00	
    970  	   1070  	      52,0	     0,190	6	1	ESE	   0,00	
    980  	   1070  	      54,5	     0,199	6	1	ESE	   0,00	
    990  	   1070  	      56,1	     0,207	6	1	ESE	   0,00	
   1000  	   1070  	      58,3	     0,216	6	1	ESE	   0,00	
   1010  	   1070  	      60,6	     0,225	6	1	ESE	   0,00	
   1020  	   1070  	      62,8	     0,235	6	1	ESE	   0,00	
   1030  	   1070  	      65,4	     0,246	6	1	ESE	   0,00	
   1040  	   1070  	      68,1	     0,257	6	1	ESE	   0,00	
   1050  	   1070  	      70,9	     0,269	6	1	ESE	   0,00	
   1060  	   1070  	      74,0	     0,281	6	1	ESE	   0,00	
   1070  	   1070  	      77,2	     0,294	6	1	ESE	   0,00	
   1080  	   1070  	      80,4	     0,308	6	1	ESE	   0,00	
   1090  	   1070  	      84,1	     0,321	6	1	ESE	   0,00	
   1100  	   1070  	      87,9	     0,335	6	1	ESE	   0,00	
   1110  	   1070  	      92,0	     0,348	6	1	ESE	   0,00	
   1120  	   1070  	      96,2	     0,361	6	1	ESE	   0,00	
   1130  	   1070  	     100,6	     0,373	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1070  	     104,9	     0,385	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1070  	     108,8	     0,397	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1070  	     113,2	     0,409	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1070  	     117,7	     0,421	6	1	SSE	   0,00	
   1180  	   1070  	     120,7	     0,436	6	1	SSE	   0,00	
   1190  	   1070  	     124,3	     0,451	6	1	SSE	   0,00	
   1200  	   1070  	     126,2	     0,468	6	1	SSE	   0,00	
   1210  	   1070  	     129,1	     0,483	6	1	SSE	   0,00	
   1220  	   1070  	     130,4	     0,497	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1070  	     133,0	     0,510	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1070  	     133,2	     0,521	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1070  	     136,0	     0,530	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1070  	     135,1	     0,536	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1070  	     133,6	     0,538	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1070  	     130,6	     0,538	6	1	SSW	   0,00	
   1290  	   1070  	     130,4	     0,536	6	1	SSW	   0,00	
   1300  	   1070  	     126,8	     0,531	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1070  	     107,9	     0,509	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1070  	     105,7	     0,495	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1070  	     100,7	     0,480	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1070  	      98,4	     0,473	6	1	WSW	   0,00	
   1380  	   1070  	      93,8	     0,459	6	1	WSW	   0,00	
   1390  	   1070  	      89,5	     0,445	6	1	WSW	   0,00	
   1400  	   1070  	      85,2	     0,430	6	1	WSW	   0,00	
   1410  	   1070  	      81,7	     0,416	6	1	WSW	   0,00	
   1420  	   1070  	      77,8	     0,401	6	1	WSW	   0,00	
   1430  	   1070  	      74,0	     0,385	6	1	WSW	   0,00	
   1440  	   1070  	      73,1	     0,370	6	1	WSW	   0,00	
   1450  	   1070  	      69,6	     0,355	6	1	WSW	   0,00	
   1460  	   1070  	      67,4	     0,337	6	1	WSW	   0,00	
   1470  	   1070  	      64,4	     0,323	6	1	WSW	   0,00	
   1480  	   1070  	      62,9	     0,308	6	1	WSW	   0,00	
   1490  	   1070  	      59,6	     0,294	6	1	WSW	   0,00	
   1500  	   1070  	      58,3	     0,281	6	1	WSW	   0,00	
    900  	   1080  	      41,7	     0,141	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1080  	      42,5	     0,147	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1080  	      43,6	     0,152	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1080  	      45,6	     0,159	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1080  	      46,9	     0,165	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1080  	      47,9	     0,171	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1080  	      50,1	     0,178	6	1	ESE	   0,00	
    970  	   1080  	      51,6	     0,185	6	1	ESE	   0,00	
    980  	   1080  	      53,6	     0,192	6	1	ESE	   0,00	
    990  	   1080  	      55,3	     0,200	6	1	ESE	   0,00	
   1000  	   1080  	      57,3	     0,208	6	1	ESE	   0,00	
   1010  	   1080  	      59,4	     0,217	6	1	ESE	   0,00	
   1020  	   1080  	      61,8	     0,226	6	1	ESE	   0,00	
   1030  	   1080  	      64,0	     0,235	6	1	ESE	   0,00	
   1040  	   1080  	      66,6	     0,245	6	1	ESE	   0,00	
   1050  	   1080  	      69,1	     0,256	6	1	ESE	   0,00	
   1060  	   1080  	      72,1	     0,267	6	1	ESE	   0,00	
   1070  	   1080  	      75,1	     0,277	6	1	ESE	   0,00	
   1080  	   1080  	      78,0	     0,289	6	1	ESE	   0,00	
   1090  	   1080  	      81,4	     0,300	6	1	ESE	   0,00	
   1100  	   1080  	      84,8	     0,310	6	1	ESE	   0,00	
   1110  	   1080  	      88,6	     0,321	6	1	ESE	   0,00	
   1120  	   1080  	      92,3	     0,330	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1080  	      96,1	     0,340	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1080  	      99,9	     0,348	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1080  	     103,2	     0,358	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1080  	     107,1	     0,370	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1080  	     111,3	     0,379	6	1	SSE	   0,00	
   1180  	   1080  	     113,4	     0,392	6	1	SSE	   0,00	
   1190  	   1080  	     116,8	     0,405	6	1	SSE	   0,00	
   1200  	   1080  	     118,1	     0,419	6	1	SSE	   0,00	
   1210  	   1080  	     121,3	     0,431	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1080  	     123,4	     0,442	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1080  	     125,1	     0,452	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1080  	     126,1	     0,461	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1080  	     126,5	     0,468	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1080  	     126,8	     0,473	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1080  	     125,7	     0,476	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1080  	     124,1	     0,476	6	1	SSW	   0,00	
   1290  	   1080  	     121,6	     0,474	6	1	SSW	   0,00	
   1300  	   1080  	     118,7	     0,471	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1080  	     101,3	     0,446	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1080  	      97,0	     0,434	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1080  	      94,6	     0,426	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1080  	      90,7	     0,417	6	1	WSW	   0,00	
   1390  	   1080  	      87,0	     0,408	6	1	WSW	   0,00	
   1400  	   1080  	      83,3	     0,396	6	1	WSW	   0,00	
   1410  	   1080  	      79,5	     0,385	6	1	WSW	   0,00	
   1420  	   1080  	      76,0	     0,374	6	1	WSW	   0,00	
   1430  	   1080  	      74,7	     0,362	6	1	WSW	   0,00	
   1440  	   1080  	      71,6	     0,349	6	1	WSW	   0,00	
   1450  	   1080  	      68,3	     0,337	6	1	WSW	   0,00	
   1460  	   1080  	      66,6	     0,322	6	1	WSW	   0,00	
   1470  	   1080  	      63,3	     0,309	6	1	WSW	   0,00	
   1480  	   1080  	      62,5	     0,298	6	1	WSW	   0,00	
   1490  	   1080  	      58,5	     0,284	6	1	WSW	   0,00	
   1500  	   1080  	      58,1	     0,273	6	1	WSW	   0,00	
    900  	   1090  	      41,5	     0,139	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1090  	      42,4	     0,144	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1090  	      43,2	     0,149	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1090  	      45,1	     0,155	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1090  	      46,4	     0,161	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1090  	      47,3	     0,167	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1090  	      49,5	     0,173	6	1	ESE	   0,00	
    970  	   1090  	      50,8	     0,179	6	1	ESE	   0,00	
    980  	   1090  	      52,6	     0,186	6	1	ESE	   0,00	
    990  	   1090  	      54,5	     0,194	6	1	ESE	   0,00	
   1000  	   1090  	      55,8	     0,200	6	1	ESE	   0,00	
   1010  	   1090  	      58,4	     0,208	6	1	ESE	   0,00	
   1020  	   1090  	      60,3	     0,216	6	1	ESE	   0,00	
   1030  	   1090  	      62,6	     0,225	6	1	ESE	   0,00	
   1040  	   1090  	      65,0	     0,233	6	1	ESE	   0,00	
   1050  	   1090  	      67,2	     0,242	6	1	ESE	   0,00	
   1060  	   1090  	      70,1	     0,251	6	1	ESE	   0,00	
   1070  	   1090  	      72,9	     0,261	6	1	ESE	   0,00	
   1080  	   1090  	      75,5	     0,271	6	1	ESE	   0,00	
   1090  	   1090  	      78,6	     0,279	6	1	ESE	   0,00	
   1100  	   1090  	      81,7	     0,287	6	1	ESE	   0,00	
   1110  	   1090  	      85,1	     0,295	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1090  	      88,5	     0,303	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1090  	      91,7	     0,310	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1090  	      95,3	     0,317	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1090  	      98,1	     0,326	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1090  	     101,5	     0,336	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1090  	     105,1	     0,344	6	1	SSE	   0,00	
   1180  	   1090  	     106,9	     0,355	6	1	SSE	   0,00	
   1190  	   1090  	     108,1	     0,367	6	1	SSE	   0,00	
   1200  	   1090  	     112,4	     0,377	6	1	SSE	   0,00	
   1210  	   1090  	     114,6	     0,388	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1090  	     114,3	     0,397	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1090  	     116,2	     0,405	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1090  	     118,0	     0,411	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1090  	     118,8	     0,417	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1090  	     119,1	     0,422	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1090  	     118,7	     0,425	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1090  	     117,6	     0,425	6	1	SSW	   0,00	
   1290  	   1090  	     116,4	     0,424	6	1	SSW	   0,00	
   1300  	   1090  	     113,9	     0,422	6	1	SSW	   0,00	
   1310  	   1090  	     111,0	     0,418	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1090  	      97,1	     0,407	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1090  	      93,4	     0,391	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1090  	      91,2	     0,387	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1090  	      87,8	     0,380	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1090  	      84,2	     0,372	6	1	WSW	   0,00	
   1400  	   1090  	      81,0	     0,365	6	1	WSW	   0,00	
   1410  	   1090  	      77,6	     0,356	6	1	WSW	   0,00	
   1420  	   1090  	      74,2	     0,348	6	1	WSW	   0,00	
   1430  	   1090  	      73,0	     0,338	6	1	WSW	   0,00	
   1440  	   1090  	      70,2	     0,328	6	1	WSW	   0,00	
   1450  	   1090  	      67,0	     0,319	6	1	WSW	   0,00	
   1460  	   1090  	      65,1	     0,305	6	1	WSW	   0,00	
   1470  	   1090  	      62,5	     0,296	6	1	WSW	   0,00	
   1480  	   1090  	      61,3	     0,285	6	1	WSW	   0,00	
   1490  	   1090  	      58,4	     0,274	6	1	WSW	   0,00	
   1500  	   1090  	      57,0	     0,263	6	1	WSW	   0,00	
    900  	   1100  	      40,2	     0,136	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1100  	      42,2	     0,141	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1100  	      43,0	     0,146	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1100  	      44,0	     0,151	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1100  	      45,8	     0,156	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1100  	      47,0	     0,162	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1100  	      48,0	     0,167	6	1	ESE	   0,00	
    970  	   1100  	      50,1	     0,173	6	1	ESE	   0,00	
    980  	   1100  	      51,6	     0,180	6	1	ESE	   0,00	
    990  	   1100  	      53,5	     0,186	6	1	ESE	   0,00	
   1000  	   1100  	      55,1	     0,193	6	1	ESE	   0,00	
   1010  	   1100  	      57,2	     0,200	6	1	ESE	   0,00	
   1020  	   1100  	      58,8	     0,207	6	1	ESE	   0,00	
   1030  	   1100  	      61,2	     0,214	6	1	ESE	   0,00	
   1040  	   1100  	      63,2	     0,222	6	1	ESE	   0,00	
   1050  	   1100  	      65,5	     0,229	6	1	ESE	   0,00	
   1060  	   1100  	      68,2	     0,237	6	1	ESE	   0,00	
   1070  	   1100  	      70,6	     0,246	6	1	ESE	   0,00	
   1080  	   1100  	      73,3	     0,253	6	1	ESE	   0,00	
   1090  	   1100  	      76,1	     0,259	6	1	ESE	   0,00	
   1100  	   1100  	      78,9	     0,265	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1100  	      81,9	     0,271	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1100  	      85,0	     0,278	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1100  	      87,9	     0,284	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1100  	      91,0	     0,290	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1100  	      93,6	     0,298	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1100  	      96,3	     0,306	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1100  	      97,9	     0,315	6	1	SSE	   0,00	
   1180  	   1100  	     101,5	     0,324	6	1	SSE	   0,00	
   1190  	   1100  	     103,2	     0,333	6	1	SSE	   0,00	
   1200  	   1100  	     106,1	     0,342	6	1	SSE	   0,00	
   1210  	   1100  	     106,7	     0,351	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1100  	     109,0	     0,358	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1100  	     110,6	     0,365	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1100  	     110,1	     0,370	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1100  	     111,5	     0,375	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1100  	     111,9	     0,379	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1100  	     111,4	     0,381	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1100  	     110,7	     0,382	6	1	SSW	   0,00	
   1290  	   1100  	     111,0	     0,382	6	1	SSW	   0,00	
   1300  	   1100  	     107,1	     0,379	6	1	SSW	   0,00	
   1310  	   1100  	     105,2	     0,377	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1100  	      93,3	     0,362	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1100  	      91,3	     0,357	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1100  	      87,9	     0,350	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1100  	      84,8	     0,346	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1100  	      82,0	     0,340	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1100  	      78,8	     0,334	6	1	WSW	   0,00	
   1410  	   1100  	      75,5	     0,328	6	1	WSW	   0,00	
   1420  	   1100  	      72,2	     0,322	6	1	WSW	   0,00	
   1430  	   1100  	      71,6	     0,315	6	1	WSW	   0,00	
   1440  	   1100  	      68,6	     0,307	6	1	WSW	   0,00	
   1450  	   1100  	      65,8	     0,300	6	1	WSW	   0,00	
   1460  	   1100  	      64,8	     0,292	6	1	WSW	   0,00	
   1470  	   1100  	      61,2	     0,280	6	1	WSW	   0,00	
   1480  	   1100  	      59,1	     0,272	6	1	WSW	   0,00	
   1490  	   1100  	      57,9	     0,263	6	1	WSW	   0,00	
   1500  	   1100  	      55,1	     0,253	6	1	WSW	   0,00	
    900  	   1110  	      40,2	     0,133	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1110  	      40,9	     0,138	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1110  	      42,7	     0,142	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1110  	      43,7	     0,147	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1110  	      44,5	     0,152	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1110  	      46,4	     0,157	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1110  	      47,6	     0,162	6	1	ESE	   0,00	
    970  	   1110  	      49,5	     0,168	6	1	ESE	   0,00	
    980  	   1110  	      50,7	     0,173	6	1	ESE	   0,00	
    990  	   1110  	      52,5	     0,179	6	1	ESE	   0,00	
   1000  	   1110  	      54,0	     0,185	6	1	ESE	   0,00	
   1010  	   1110  	      56,1	     0,191	6	1	ESE	   0,00	
   1020  	   1110  	      57,7	     0,198	6	1	ESE	   0,00	
   1030  	   1110  	      59,9	     0,204	6	1	ESE	   0,00	
   1040  	   1110  	      61,7	     0,211	6	1	ESE	   0,00	
   1050  	   1110  	      63,8	     0,216	6	1	ESE	   0,00	
   1060  	   1110  	      66,3	     0,222	6	1	ESE	   0,00	
   1070  	   1110  	      68,4	     0,230	6	1	ESE	   0,00	
   1080  	   1110  	      70,9	     0,235	6	1	ESE	   0,00	
   1090  	   1110  	      73,5	     0,240	6	1	SSE	   0,00	
   1100  	   1110  	      76,1	     0,245	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1110  	      78,8	     0,250	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1110  	      81,6	     0,255	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1110  	      84,2	     0,261	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1110  	      86,8	     0,267	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1110  	      89,0	     0,273	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1110  	      91,4	     0,281	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1110  	      93,0	     0,289	6	1	SSE	   0,00	
   1180  	   1110  	      97,0	     0,297	6	1	SSE	   0,00	
   1190  	   1110  	      98,1	     0,305	6	1	SSE	   0,00	
   1200  	   1110  	      99,4	     0,312	6	1	SSE	   0,00	
   1210  	   1110  	     102,2	     0,319	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1110  	     102,0	     0,325	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1110  	     103,8	     0,331	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1110  	     105,4	     0,336	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1110  	     104,5	     0,339	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1110  	     105,2	     0,343	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1110  	     105,9	     0,345	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1110  	     105,8	     0,346	6	1	 S 	   0,00	
   1290  	   1110  	     103,0	     0,346	6	1	SSW	   0,00	
   1300  	   1110  	     101,3	     0,345	6	1	SSW	   0,00	
   1310  	   1110  	     101,1	     0,342	6	1	SSW	   0,00	
   1320  	   1110  	      97,2	     0,339	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1110  	      89,4	     0,326	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1110  	      87,8	     0,324	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1110  	      84,9	     0,319	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1110  	      81,9	     0,314	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1110  	      79,1	     0,310	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1110  	      76,5	     0,306	6	1	SSW	   0,00	
   1410  	   1110  	      73,5	     0,302	6	1	WSW	   0,00	
   1420  	   1110  	      70,5	     0,298	6	1	WSW	   0,00	
   1430  	   1110  	      67,8	     0,293	6	1	WSW	   0,00	
   1440  	   1110  	      67,5	     0,287	6	1	WSW	   0,00	
   1450  	   1110  	      64,3	     0,281	6	1	WSW	   0,00	
   1460  	   1110  	      62,1	     0,275	6	1	WSW	   0,00	
   1470  	   1110  	      60,2	     0,266	6	1	WSW	   0,00	
   1480  	   1110  	      58,0	     0,259	6	1	WSW	   0,00	
   1490  	   1110  	      57,2	     0,252	6	1	WSW	   0,00	
   1500  	   1110  	      54,2	     0,243	6	1	WSW	   0,00	
    900  	   1120  	      40,0	     0,130	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1120  	      40,8	     0,134	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1120  	      41,5	     0,138	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1120  	      43,3	     0,143	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1120  	      44,2	     0,147	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1120  	      45,8	     0,152	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1120  	      47,0	     0,157	6	1	ESE	   0,00	
    970  	   1120  	      48,4	     0,162	6	1	ESE	   0,00	
    980  	   1120  	      49,9	     0,166	6	1	ESE	   0,00	
    990  	   1120  	      51,0	     0,172	6	1	ESE	   0,00	
   1000  	   1120  	      53,1	     0,177	6	1	ESE	   0,00	
   1010  	   1120  	      54,7	     0,183	6	1	ESE	   0,00	
   1020  	   1120  	      56,5	     0,188	6	1	ESE	   0,00	
   1030  	   1120  	      58,2	     0,194	6	1	ESE	   0,00	
   1040  	   1120  	      60,3	     0,199	6	1	ESE	   0,00	
   1050  	   1120  	      62,3	     0,204	6	1	ESE	   0,00	
   1060  	   1120  	      64,2	     0,210	6	1	ESE	   0,00	
   1070  	   1120  	      66,5	     0,215	6	1	ESE	   0,00	
   1080  	   1120  	      68,9	     0,219	6	1	SSE	   0,00	
   1090  	   1120  	      71,2	     0,223	6	1	SSE	   0,00	
   1100  	   1120  	      73,6	     0,226	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1120  	      75,2	     0,233	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1120  	      77,6	     0,237	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1120  	      80,0	     0,242	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1120  	      82,2	     0,248	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1120  	      84,6	     0,254	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1120  	      87,4	     0,259	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1120  	      89,5	     0,267	6	1	SSE	   0,00	
   1180  	   1120  	      90,8	     0,273	6	1	SSE	   0,00	
   1190  	   1120  	      93,6	     0,280	6	1	SSE	   0,00	
   1200  	   1120  	      95,1	     0,286	6	1	 S 	   0,00	
   1210  	   1120  	      95,5	     0,292	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1120  	      97,8	     0,297	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1120  	      97,4	     0,302	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1120  	      99,2	     0,306	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1120  	     100,6	     0,309	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1120  	      99,9	     0,312	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1120  	     100,2	     0,314	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1120  	      98,2	     0,314	6	1	 S 	   0,00	
   1290  	   1120  	      98,7	     0,314	6	1	SSW	   0,00	
   1300  	   1120  	      97,6	     0,314	6	1	SSW	   0,00	
   1310  	   1120  	      96,0	     0,311	6	1	SSW	   0,00	
   1320  	   1120  	      93,7	     0,310	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1120  	      87,9	     0,302	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1120  	      86,7	     0,299	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1120  	      84,1	     0,296	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1120  	      81,5	     0,292	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1120  	      80,3	     0,291	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1120  	      78,0	     0,286	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1120  	      75,2	     0,284	6	1	SSW	   0,00	
   1410  	   1120  	      72,7	     0,281	6	1	SSW	   0,00	
   1420  	   1120  	      70,1	     0,278	6	1	WSW	   0,00	
   1430  	   1120  	      66,2	     0,272	6	1	WSW	   0,00	
   1440  	   1120  	      65,5	     0,267	6	1	WSW	   0,00	
   1450  	   1120  	      63,4	     0,263	6	1	WSW	   0,00	
   1460  	   1120  	      60,8	     0,258	6	1	WSW	   0,00	
   1470  	   1120  	      60,2	     0,253	6	1	WSW	   0,00	
   1480  	   1120  	      56,8	     0,245	6	1	WSW	   0,00	
   1490  	   1120  	      56,4	     0,240	6	1	WSW	   0,00	
   1500  	   1120  	      54,1	     0,233	6	1	WSW	   0,00	
    900  	   1130  	      38,8	     0,127	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1130  	      40,5	     0,131	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1130  	      41,4	     0,135	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1130  	      42,7	     0,138	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1130  	      43,8	     0,143	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1130  	      44,7	     0,147	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1130  	      46,5	     0,151	6	1	ESE	   0,00	
    970  	   1130  	      47,5	     0,156	6	1	ESE	   0,00	
    980  	   1130  	      49,1	     0,160	6	1	ESE	   0,00	
    990  	   1130  	      50,3	     0,165	6	1	ESE	   0,00	
   1000  	   1130  	      52,1	     0,169	6	1	ESE	   0,00	
   1010  	   1130  	      53,2	     0,174	6	1	ESE	   0,00	
   1020  	   1130  	      55,3	     0,178	6	1	ESE	   0,00	
   1030  	   1130  	      56,9	     0,184	6	1	ESE	   0,00	
   1040  	   1130  	      58,5	     0,187	6	1	ESE	   0,00	
   1050  	   1130  	      60,7	     0,191	6	1	ESE	   0,00	
   1060  	   1130  	      62,4	     0,197	6	1	ESE	   0,00	
   1070  	   1130  	      64,5	     0,200	6	1	SSE	   0,00	
   1080  	   1130  	      66,7	     0,203	6	1	SSE	   0,00	
   1090  	   1130  	      68,4	     0,209	6	1	SSE	   0,00	
   1100  	   1130  	      70,6	     0,212	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1130  	      72,7	     0,216	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1130  	      74,8	     0,220	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1130  	      77,0	     0,224	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1130  	      79,0	     0,229	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1130  	      81,0	     0,235	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1130  	      83,0	     0,241	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1130  	      85,7	     0,247	6	1	SSE	   0,00	
   1180  	   1130  	      87,2	     0,253	6	1	SSE	   0,00	
   1190  	   1130  	      88,3	     0,258	6	1	SSE	   0,00	
   1200  	   1130  	      89,3	     0,263	6	1	 S 	   0,00	
   1210  	   1130  	      92,0	     0,268	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1130  	      91,9	     0,272	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1130  	      93,9	     0,276	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1130  	      93,3	     0,280	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1130  	      95,1	     0,283	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1130  	      94,1	     0,285	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1130  	      94,8	     0,287	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1130  	      93,7	     0,288	6	1	 S 	   0,00	
   1290  	   1130  	      93,3	     0,288	6	1	SSW	   0,00	
   1300  	   1130  	      92,1	     0,287	6	1	SSW	   0,00	
   1310  	   1130  	      90,8	     0,286	6	1	SSW	   0,00	
   1320  	   1130  	      89,3	     0,283	6	1	SSW	   0,00	
   1330  	   1130  	      87,8	     0,281	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1130  	      85,2	     0,278	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1130  	      83,0	     0,275	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1130  	      80,7	     0,271	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1130  	      79,8	     0,269	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1130  	      77,3	     0,266	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1130  	      74,9	     0,264	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1130  	      73,1	     0,260	6	1	SSW	   0,00	
   1410  	   1130  	      70,8	     0,258	6	1	SSW	   0,00	
   1420  	   1130  	      68,2	     0,256	6	1	SSW	   0,00	
   1430  	   1130  	      65,8	     0,255	6	1	WSW	   0,00	
   1440  	   1130  	      64,9	     0,252	6	1	WSW	   0,00	
   1450  	   1130  	      61,7	     0,245	6	1	WSW	   0,00	
   1460  	   1130  	      59,8	     0,243	6	1	WSW	   0,00	
   1470  	   1130  	      58,7	     0,238	6	1	WSW	   0,00	
   1480  	   1130  	      56,2	     0,232	6	1	WSW	   0,00	
   1490  	   1130  	      53,9	     0,227	6	1	WSW	   0,00	
   1500  	   1130  	      53,5	     0,223	6	1	WSW	   0,00	
    900  	   1140  	      38,8	     0,123	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1140  	      39,3	     0,127	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1140  	      40,9	     0,130	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1140  	      41,8	     0,134	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1140  	      43,2	     0,138	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1140  	      44,2	     0,142	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1140  	      45,5	     0,146	6	1	ESE	   0,00	
    970  	   1140  	      46,8	     0,150	6	1	ESE	   0,00	
    980  	   1140  	      48,1	     0,154	6	1	ESE	   0,00	
    990  	   1140  	      49,5	     0,158	6	1	ESE	   0,00	
   1000  	   1140  	      50,9	     0,162	6	1	ESE	   0,00	
   1010  	   1140  	      52,3	     0,166	6	1	ESE	   0,00	
   1020  	   1140  	      53,8	     0,170	6	1	ESE	   0,00	
   1030  	   1140  	      55,3	     0,173	6	1	ESE	   0,00	
   1040  	   1140  	      57,2	     0,177	6	1	ESE	   0,00	
   1050  	   1140  	      58,9	     0,182	6	1	ESE	   0,00	
   1060  	   1140  	      60,9	     0,184	6	1	SSE	   0,00	
   1070  	   1140  	      62,5	     0,187	6	1	SSE	   0,00	
   1080  	   1140  	      64,2	     0,191	6	1	SSE	   0,00	
   1090  	   1140  	      66,1	     0,194	6	1	SSE	   0,00	
   1100  	   1140  	      68,1	     0,197	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1140  	      70,1	     0,200	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1140  	      72,2	     0,204	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1140  	      74,1	     0,209	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1140  	      76,0	     0,213	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1140  	      77,9	     0,219	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1140  	      79,5	     0,224	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1140  	      81,3	     0,229	6	1	SSE	   0,00	
   1180  	   1140  	      82,3	     0,234	6	1	SSE	   0,00	
   1190  	   1140  	      85,1	     0,239	6	1	SSE	   0,00	
   1200  	   1140  	      85,8	     0,243	6	1	 S 	   0,00	
   1210  	   1140  	      86,5	     0,247	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1140  	      88,5	     0,251	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1140  	      89,0	     0,254	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1140  	      88,9	     0,257	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1140  	      90,4	     0,260	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1140  	      89,6	     0,262	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1140  	      90,2	     0,264	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1140  	      89,0	     0,264	6	1	 S 	   0,00	
   1290  	   1140  	      90,0	     0,265	6	1	 S 	   0,00	
   1300  	   1140  	      87,7	     0,264	6	1	SSW	   0,00	
   1310  	   1140  	      86,4	     0,263	6	1	SSW	   0,00	
   1320  	   1140  	      85,1	     0,262	6	1	SSW	   0,00	
   1330  	   1140  	      83,2	     0,259	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1140  	      81,4	     0,256	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1140  	      81,0	     0,254	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1140  	      77,5	     0,251	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1140  	      75,3	     0,248	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1140  	      73,3	     0,245	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1140  	      71,2	     0,243	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1140  	      70,2	     0,240	6	1	SSW	   0,00	
   1410  	   1140  	      68,5	     0,238	6	1	SSW	   0,00	
   1420  	   1140  	      66,6	     0,236	6	1	SSW	   0,00	
   1430  	   1140  	      64,2	     0,235	6	1	SSW	   0,00	
   1440  	   1140  	      62,0	     0,234	6	1	WSW	   0,00	
   1450  	   1140  	      61,5	     0,232	6	1	WSW	   0,00	
   1460  	   1140  	      58,3	     0,225	6	1	WSW	   0,00	
   1470  	   1140  	      56,7	     0,224	6	1	WSW	   0,00	
   1480  	   1140  	      55,7	     0,220	6	1	WSW	   0,00	
   1490  	   1140  	      53,3	     0,215	6	1	WSW	   0,00	
   1500  	   1140  	      52,4	     0,211	6	1	WSW	   0,00	
    900  	   1150  	      38,6	     0,120	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1150  	      39,2	     0,123	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1150  	      40,4	     0,127	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1150  	      41,4	     0,130	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1150  	      42,2	     0,133	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1150  	      43,7	     0,137	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1150  	      44,6	     0,140	6	1	ESE	   0,00	
    970  	   1150  	      46,1	     0,144	6	1	ESE	   0,00	
    980  	   1150  	      47,0	     0,147	6	1	ESE	   0,00	
    990  	   1150  	      48,4	     0,151	6	1	ESE	   0,00	
   1000  	   1150  	      49,6	     0,154	6	1	ESE	   0,00	
   1010  	   1150  	      51,4	     0,157	6	1	ESE	   0,00	
   1020  	   1150  	      52,8	     0,161	6	1	ESE	   0,00	
   1030  	   1150  	      54,2	     0,164	6	1	ESE	   0,00	
   1040  	   1150  	      55,7	     0,168	6	1	ESE	   0,00	
   1050  	   1150  	      57,5	     0,170	6	1	SSE	   0,00	
   1060  	   1150  	      58,9	     0,172	6	1	SSE	   0,00	
   1070  	   1150  	      60,4	     0,176	6	1	SSE	   0,00	
   1080  	   1150  	      62,4	     0,178	6	1	SSE	   0,00	
   1090  	   1150  	      64,3	     0,182	6	1	SSE	   0,00	
   1100  	   1150  	      66,2	     0,184	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1150  	      67,9	     0,187	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1150  	      68,8	     0,192	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1150  	      70,6	     0,196	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1150  	      72,2	     0,200	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1150  	      73,9	     0,204	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1150  	      76,6	     0,209	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1150  	      78,0	     0,213	6	1	SSE	   0,00	
   1180  	   1150  	      79,2	     0,218	6	1	SSE	   0,00	
   1190  	   1150  	      80,2	     0,222	6	1	 S 	   0,00	
   1200  	   1150  	      81,5	     0,226	6	1	 S 	   0,00	
   1210  	   1150  	      83,2	     0,229	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1150  	      84,1	     0,232	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1150  	      84,2	     0,235	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1150  	      86,1	     0,238	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1150  	      85,7	     0,240	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1150  	      85,1	     0,241	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1150  	      86,4	     0,243	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1150  	      85,0	     0,244	6	1	 S 	   0,00	
   1290  	   1150  	      83,9	     0,244	6	1	 S 	   0,00	
   1300  	   1150  	      84,6	     0,244	6	1	SSW	   0,00	
   1310  	   1150  	      82,4	     0,243	6	1	SSW	   0,00	
   1320  	   1150  	      81,0	     0,242	6	1	SSW	   0,00	
   1330  	   1150  	      81,1	     0,240	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1150  	      78,1	     0,238	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1150  	      76,3	     0,235	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1150  	      74,7	     0,232	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1150  	      73,0	     0,229	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1150  	      72,4	     0,228	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1150  	      70,1	     0,227	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1150  	      68,2	     0,225	6	1	SSW	   0,00	
   1410  	   1150  	      66,4	     0,224	6	1	SSW	   0,00	
   1420  	   1150  	      64,3	     0,219	6	1	SSW	   0,00	
   1430  	   1150  	      62,7	     0,217	6	1	SSW	   0,00	
   1440  	   1150  	      60,6	     0,217	6	1	SSW	   0,00	
   1450  	   1150  	      58,6	     0,215	6	1	WSW	   0,00	
   1460  	   1150  	      58,3	     0,214	6	1	WSW	   0,00	
   1470  	   1150  	      55,1	     0,209	6	1	WSW	   0,00	
   1480  	   1150  	      53,8	     0,208	6	1	WSW	   0,00	
   1490  	   1150  	      52,7	     0,205	6	1	WSW	   0,00	
   1500  	   1150  	      50,8	     0,200	6	1	WSW	   0,00	
    900  	   1160  	      37,5	     0,117	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1160  	      39,0	     0,120	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1160  	      39,5	     0,122	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1160  	      40,7	     0,126	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1160  	      41,7	     0,128	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1160  	      42,4	     0,132	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1160  	      44,0	     0,135	6	1	ESE	   0,00	
    970  	   1160  	      44,7	     0,138	6	1	ESE	   0,00	
    980  	   1160  	      46,3	     0,140	6	1	ESE	   0,00	
    990  	   1160  	      47,1	     0,144	6	1	ESE	   0,00	
   1000  	   1160  	      48,9	     0,147	6	1	ESE	   0,00	
   1010  	   1160  	      50,1	     0,150	6	1	ESE	   0,00	
   1020  	   1160  	      51,2	     0,152	6	1	ESE	   0,00	
   1030  	   1160  	      52,8	     0,156	6	1	ESE	   0,00	
   1040  	   1160  	      54,5	     0,158	6	1	SSE	   0,00	
   1050  	   1160  	      55,6	     0,159	6	1	SSE	   0,00	
   1060  	   1160  	      57,2	     0,163	6	1	SSE	   0,00	
   1070  	   1160  	      58,9	     0,165	6	1	SSE	   0,00	
   1080  	   1160  	      60,5	     0,167	6	1	SSE	   0,00	
   1090  	   1160  	      62,3	     0,169	6	1	SSE	   0,00	
   1100  	   1160  	      63,5	     0,173	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1160  	      65,3	     0,176	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1160  	      66,8	     0,180	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1160  	      68,4	     0,183	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1160  	      69,9	     0,187	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1160  	      71,4	     0,191	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1160  	      72,7	     0,195	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1160  	      74,0	     0,200	6	1	SSE	   0,00	
   1180  	   1160  	      75,1	     0,203	6	1	SSE	   0,00	
   1190  	   1160  	      76,2	     0,207	6	1	 S 	   0,00	
   1200  	   1160  	      78,4	     0,210	6	1	 S 	   0,00	
   1210  	   1160  	      79,2	     0,213	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1160  	      79,9	     0,215	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1160  	      79,9	     0,218	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1160  	      81,8	     0,220	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1160  	      81,4	     0,222	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1160  	      80,8	     0,224	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1160  	      82,1	     0,225	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1160  	      81,3	     0,226	6	1	 S 	   0,00	
   1290  	   1160  	      79,9	     0,226	6	1	 S 	   0,00	
   1300  	   1160  	      81,1	     0,227	6	1	SSW	   0,00	
   1310  	   1160  	      79,7	     0,226	6	1	SSW	   0,00	
   1320  	   1160  	      77,2	     0,224	6	1	SSW	   0,00	
   1330  	   1160  	      76,1	     0,223	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1160  	      76,4	     0,221	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1160  	      74,8	     0,219	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1160  	      73,1	     0,216	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1160  	      71,1	     0,214	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1160  	      69,4	     0,212	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1160  	      68,1	     0,209	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1160  	      66,1	     0,208	6	1	SSW	   0,00	
   1410  	   1160  	      64,2	     0,207	6	1	SSW	   0,00	
   1420  	   1160  	      62,5	     0,206	6	1	SSW	   0,00	
   1430  	   1160  	      61,9	     0,205	6	1	SSW	   0,00	
   1440  	   1160  	      59,2	     0,201	6	1	SSW	   0,00	
   1450  	   1160  	      57,5	     0,201	6	1	SSW	   0,00	
   1460  	   1160  	      55,4	     0,199	6	1	WSW	   0,00	
   1470  	   1160  	      55,2	     0,199	6	1	WSW	   0,00	
   1480  	   1160  	      52,3	     0,194	6	1	WSW	   0,00	
   1490  	   1160  	      52,2	     0,193	6	1	WSW	   0,00	
   1500  	   1160  	      50,4	     0,191	6	1	WSW	   0,00	
    900  	   1170  	      37,3	     0,113	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1170  	      37,9	     0,116	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1170  	      39,3	     0,118	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1170  	      39,9	     0,121	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1170  	      41,0	     0,124	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1170  	      42,0	     0,127	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1170  	      43,2	     0,129	6	1	ESE	   0,00	
    970  	   1170  	      44,3	     0,132	6	1	ESE	   0,00	
    980  	   1170  	      45,4	     0,135	6	1	ESE	   0,00	
    990  	   1170  	      46,4	     0,137	6	1	ESE	   0,00	
   1000  	   1170  	      47,6	     0,140	6	1	ESE	   0,00	
   1010  	   1170  	      48,8	     0,141	6	1	ESE	   0,00	
   1020  	   1170  	      50,2	     0,145	6	1	ESE	   0,00	
   1030  	   1170  	      51,6	     0,147	6	1	SSE	   0,00	
   1040  	   1170  	      52,8	     0,148	6	1	SSE	   0,00	
   1050  	   1170  	      54,2	     0,151	6	1	SSE	   0,00	
   1060  	   1170  	      55,9	     0,153	6	1	SSE	   0,00	
   1070  	   1170  	      57,5	     0,155	6	1	SSE	   0,00	
   1080  	   1170  	      58,3	     0,158	6	1	SSE	   0,00	
   1090  	   1170  	      59,8	     0,160	6	1	SSE	   0,00	
   1100  	   1170  	      61,3	     0,163	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1170  	      63,0	     0,165	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1170  	      64,8	     0,169	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1170  	      66,2	     0,172	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1170  	      67,7	     0,176	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1170  	      69,0	     0,180	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1170  	      70,5	     0,183	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1170  	      71,6	     0,187	6	1	SSE	   0,00	
   1180  	   1170  	      72,5	     0,190	6	1	SSE	   0,00	
   1190  	   1170  	      73,7	     0,193	6	1	 S 	   0,00	
   1200  	   1170  	      74,3	     0,196	6	1	 S 	   0,00	
   1210  	   1170  	      75,3	     0,198	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1170  	      76,0	     0,201	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1170  	      77,5	     0,203	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1170  	      77,7	     0,205	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1170  	      77,6	     0,206	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1170  	      76,9	     0,208	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1170  	      78,3	     0,209	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1170  	      77,9	     0,210	6	1	 S 	   0,00	
   1290  	   1170  	      77,3	     0,210	6	1	 S 	   0,00	
   1300  	   1170  	      76,0	     0,210	6	1	SSW	   0,00	
   1310  	   1170  	      76,6	     0,210	6	1	SSW	   0,00	
   1320  	   1170  	      75,5	     0,209	6	1	SSW	   0,00	
   1330  	   1170  	      73,9	     0,208	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1170  	      73,0	     0,206	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1170  	      70,1	     0,204	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1170  	      68,7	     0,202	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1170  	      67,3	     0,200	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1170  	      66,0	     0,198	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1170  	      65,4	     0,195	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1170  	      63,8	     0,193	6	1	SSW	   0,00	
   1410  	   1170  	      62,5	     0,191	6	1	SSW	   0,00	
   1420  	   1170  	      60,7	     0,191	6	1	SSW	   0,00	
   1430  	   1170  	      59,0	     0,190	6	1	SSW	   0,00	
   1440  	   1170  	      57,7	     0,190	6	1	SSW	   0,00	
   1450  	   1170  	      56,7	     0,188	6	1	SSW	   0,00	
   1460  	   1170  	      54,4	     0,186	6	1	SSW	   0,00	
   1470  	   1170  	      52,7	     0,185	6	1	WSW	   0,00	
   1480  	   1170  	      52,4	     0,185	6	1	WSW	   0,00	
   1490  	   1170  	      49,9	     0,181	6	1	WSW	   0,00	
   1500  	   1170  	      49,7	     0,180	6	1	WSW	   0,00	
    900  	   1180  	      36,7	     0,110	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1180  	      37,7	     0,112	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1180  	      38,2	     0,115	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1180  	      39,6	     0,117	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1180  	      40,1	     0,119	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1180  	      41,3	     0,122	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1180  	      42,2	     0,124	6	1	ESE	   0,00	
    970  	   1180  	      43,4	     0,127	6	1	ESE	   0,00	
    980  	   1180  	      44,4	     0,128	6	1	ESE	   0,00	
    990  	   1180  	      45,4	     0,131	6	1	ESE	   0,00	
   1000  	   1180  	      46,4	     0,132	6	1	ESE	   0,00	
   1010  	   1180  	      47,7	     0,135	6	1	ESE	   0,00	
   1020  	   1180  	      49,2	     0,137	6	1	SSE	   0,00	
   1030  	   1180  	      50,2	     0,138	6	1	SSE	   0,00	
   1040  	   1180  	      51,5	     0,141	6	1	SSE	   0,00	
   1050  	   1180  	      53,1	     0,142	6	1	SSE	   0,00	
   1060  	   1180  	      54,0	     0,144	6	1	SSE	   0,00	
   1070  	   1180  	      55,3	     0,146	6	1	SSE	   0,00	
   1080  	   1180  	      56,9	     0,148	6	1	SSE	   0,00	
   1090  	   1180  	      58,4	     0,151	6	1	SSE	   0,00	
   1100  	   1180  	      59,9	     0,153	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1180  	      60,5	     0,157	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1180  	      61,9	     0,159	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1180  	      63,6	     0,163	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1180  	      65,0	     0,166	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1180  	      66,3	     0,169	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1180  	      67,3	     0,172	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1180  	      68,3	     0,175	6	1	SSE	   0,00	
   1180  	   1180  	      69,3	     0,178	6	1	SSE	   0,00	
   1190  	   1180  	      70,1	     0,181	6	1	 S 	   0,00	
   1200  	   1180  	      71,0	     0,183	6	1	 S 	   0,00	
   1210  	   1180  	      71,7	     0,185	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1180  	      73,4	     0,187	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1180  	      73,8	     0,189	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1180  	      74,0	     0,191	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1180  	      73,9	     0,192	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1180  	      73,8	     0,194	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1180  	      75,1	     0,195	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1180  	      74,8	     0,196	6	1	 S 	   0,00	
   1290  	   1180  	      74,1	     0,196	6	1	 S 	   0,00	
   1300  	   1180  	      73,1	     0,196	6	1	 S 	   0,00	
   1310  	   1180  	      71,3	     0,196	6	1	SSW	   0,00	
   1320  	   1180  	      72,3	     0,196	6	1	SSW	   0,00	
   1330  	   1180  	      71,4	     0,195	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1180  	      70,2	     0,193	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1180  	      68,9	     0,191	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1180  	      67,7	     0,189	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1180  	      66,3	     0,187	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1180  	      64,5	     0,185	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1180  	      63,4	     0,184	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1180  	      61,9	     0,183	6	1	SSW	   0,00	
   1410  	   1180  	      60,2	     0,181	6	1	SSW	   0,00	
   1420  	   1180  	      60,0	     0,179	6	1	SSW	   0,00	
   1430  	   1180  	      57,6	     0,177	6	1	SSW	   0,00	
   1440  	   1180  	      55,8	     0,176	6	1	SSW	   0,00	
   1450  	   1180  	      54,7	     0,177	6	1	SSW	   0,00	
   1460  	   1180  	      53,8	     0,175	6	1	SSW	   0,00	
   1470  	   1180  	      51,8	     0,173	6	1	SSW	   0,00	
   1480  	   1180  	      51,2	     0,172	6	1	WSW	   0,00	
   1490  	   1180  	      49,8	     0,173	6	1	WSW	   0,00	
   1500  	   1180  	      47,6	     0,169	6	1	WSW	   0,00	
    900  	   1190  	      36,1	     0,106	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1190  	      37,1	     0,108	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1190  	      38,0	     0,110	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1190  	      38,4	     0,113	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1190  	      39,8	     0,114	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1190  	      40,3	     0,117	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1190  	      41,7	     0,118	6	1	ESE	   0,00	
    970  	   1190  	      42,3	     0,121	6	1	ESE	   0,00	
    980  	   1190  	      43,6	     0,123	6	1	ESE	   0,00	
    990  	   1190  	      44,3	     0,124	6	1	ESE	   0,00	
   1000  	   1190  	      45,6	     0,127	6	1	ESE	   0,00	
   1010  	   1190  	      47,0	     0,128	6	1	SSE	   0,00	
   1020  	   1190  	      47,8	     0,129	6	1	SSE	   0,00	
   1030  	   1190  	      49,1	     0,131	6	1	SSE	   0,00	
   1040  	   1190  	      50,5	     0,133	6	1	SSE	   0,00	
   1050  	   1190  	      51,2	     0,135	6	1	SSE	   0,00	
   1060  	   1190  	      52,7	     0,137	6	1	SSE	   0,00	
   1070  	   1190  	      54,0	     0,138	6	1	SSE	   0,00	
   1080  	   1190  	      55,5	     0,140	6	1	SSE	   0,00	
   1090  	   1190  	      56,4	     0,143	6	1	SSE	   0,00	
   1100  	   1190  	      57,6	     0,145	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1190  	      58,9	     0,148	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1190  	      60,1	     0,151	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1190  	      61,3	     0,153	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1190  	      62,9	     0,157	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1190  	      64,1	     0,160	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1190  	      64,5	     0,162	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1190  	      65,4	     0,165	6	1	SSE	   0,00	
   1180  	   1190  	      67,4	     0,167	6	1	 S 	   0,00	
   1190  	   1190  	      68,0	     0,170	6	1	 S 	   0,00	
   1200  	   1190  	      68,9	     0,172	6	1	 S 	   0,00	
   1210  	   1190  	      69,5	     0,174	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1190  	      70,2	     0,175	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1190  	      70,5	     0,177	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1190  	      70,8	     0,179	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1190  	      70,9	     0,180	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1190  	      70,6	     0,181	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1190  	      71,6	     0,182	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1190  	      71,4	     0,183	6	1	 S 	   0,00	
   1290  	   1190  	      71,1	     0,183	6	1	 S 	   0,00	
   1300  	   1190  	      70,6	     0,183	6	1	 S 	   0,00	
   1310  	   1190  	      69,9	     0,183	6	1	SSW	   0,00	
   1320  	   1190  	      68,9	     0,183	6	1	SSW	   0,00	
   1330  	   1190  	      67,8	     0,182	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1190  	      65,9	     0,181	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1190  	      64,9	     0,179	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1190  	      64,8	     0,178	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1190  	      64,9	     0,176	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1190  	      62,7	     0,174	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1190  	      61,2	     0,172	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1190  	      59,7	     0,170	6	1	SSW	   0,00	
   1410  	   1190  	      58,5	     0,169	6	1	SSW	   0,00	
   1420  	   1190  	      57,2	     0,169	6	1	SSW	   0,00	
   1430  	   1190  	      55,8	     0,167	6	1	SSW	   0,00	
   1440  	   1190  	      55,5	     0,167	6	1	SSW	   0,00	
   1450  	   1190  	      53,0	     0,164	6	1	SSW	   0,00	
   1460  	   1190  	      51,9	     0,164	6	1	SSW	   0,00	
   1470  	   1190  	      51,3	     0,164	6	1	SSW	   0,00	
   1480  	   1190  	      49,9	     0,164	6	1	SSW	   0,00	
   1490  	   1190  	      49,0	     0,161	6	1	WSW	   0,00	
   1500  	   1190  	      47,6	     0,161	6	1	WSW	   0,00	
    900  	   1200  	      35,9	     0,102	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1200  	      36,5	     0,105	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1200  	      37,4	     0,106	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1200  	      38,3	     0,108	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1200  	      38,5	     0,110	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1200  	      40,0	     0,111	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1200  	      40,4	     0,113	6	1	ESE	   0,00	
    970  	   1200  	      41,8	     0,115	6	1	ESE	   0,00	
    980  	   1200  	      42,4	     0,117	6	1	ESE	   0,00	
    990  	   1200  	      43,9	     0,118	6	1	ESE	   0,00	
   1000  	   1200  	      44,8	     0,120	6	1	SSE	   0,00	
   1010  	   1200  	      45,7	     0,121	6	1	SSE	   0,00	
   1020  	   1200  	      46,9	     0,123	6	1	SSE	   0,00	
   1030  	   1200  	      48,2	     0,124	6	1	SSE	   0,00	
   1040  	   1200  	      48,8	     0,126	6	1	SSE	   0,00	
   1050  	   1200  	      50,2	     0,128	6	1	SSE	   0,00	
   1060  	   1200  	      51,6	     0,129	6	1	SSE	   0,00	
   1070  	   1200  	      52,1	     0,131	6	1	SSE	   0,00	
   1080  	   1200  	      53,3	     0,133	6	1	SSE	   0,00	
   1090  	   1200  	      54,7	     0,135	6	1	SSE	   0,00	
   1100  	   1200  	      56,2	     0,137	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1200  	      57,0	     0,140	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1200  	      58,0	     0,143	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1200  	      59,1	     0,145	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1200  	      60,2	     0,148	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1200  	      61,6	     0,151	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1200  	      62,7	     0,153	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1200  	      63,6	     0,156	6	1	SSE	   0,00	
   1180  	   1200  	      64,3	     0,158	6	1	 S 	   0,00	
   1190  	   1200  	      64,9	     0,160	6	1	 S 	   0,00	
   1200  	   1200  	      65,7	     0,162	6	1	 S 	   0,00	
   1210  	   1200  	      66,4	     0,163	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1200  	      67,2	     0,165	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1200  	      67,4	     0,166	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1200  	      67,9	     0,167	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1200  	      67,8	     0,169	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1200  	      67,8	     0,170	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1200  	      68,7	     0,171	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1200  	      68,3	     0,172	6	1	 S 	   0,00	
   1290  	   1200  	      68,2	     0,172	6	1	 S 	   0,00	
   1300  	   1200  	      67,7	     0,172	6	1	 S 	   0,00	
   1310  	   1200  	      67,1	     0,172	6	1	SSW	   0,00	
   1320  	   1200  	      66,3	     0,172	6	1	SSW	   0,00	
   1330  	   1200  	      65,6	     0,171	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1200  	      64,8	     0,170	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1200  	      63,7	     0,169	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1200  	      62,6	     0,167	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1200  	      61,6	     0,166	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1200  	      60,3	     0,164	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1200  	      59,0	     0,163	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1200  	      58,1	     0,161	6	1	SSW	   0,00	
   1410  	   1200  	      58,0	     0,160	6	1	SSW	   0,00	
   1420  	   1200  	      56,4	     0,158	6	1	SSW	   0,00	
   1430  	   1200  	      54,2	     0,157	6	1	SSW	   0,00	
   1440  	   1200  	      53,0	     0,156	6	1	SSW	   0,00	
   1450  	   1200  	      52,8	     0,155	6	1	SSW	   0,00	
   1460  	   1200  	      51,3	     0,156	6	1	SSW	   0,00	
   1470  	   1200  	      49,4	     0,153	6	1	SSW	   0,00	
   1480  	   1200  	      48,9	     0,154	6	1	SSW	   0,00	
   1490  	   1200  	      47,7	     0,153	6	1	SSW	   0,00	
   1500  	   1200  	      46,7	     0,151	6	1	WSW	   0,00	
    900  	   1210  	      35,0	     0,099	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1210  	      35,8	     0,101	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1210  	      36,7	     0,102	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1210  	      37,6	     0,104	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1210  	      38,4	     0,106	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1210  	      39,4	     0,107	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1210  	      40,2	     0,108	6	1	ESE	   0,00	
    970  	   1210  	      41,0	     0,110	6	1	ESE	   0,00	
    980  	   1210  	      41,9	     0,111	6	1	ESE	   0,00	
    990  	   1210  	      42,9	     0,113	6	1	SSE	   0,00	
   1000  	   1210  	      43,7	     0,114	6	1	SSE	   0,00	
   1010  	   1210  	      44,8	     0,116	6	1	SSE	   0,00	
   1020  	   1210  	      45,5	     0,116	6	1	SSE	   0,00	
   1030  	   1210  	      46,6	     0,118	6	1	SSE	   0,00	
   1040  	   1210  	      47,9	     0,120	6	1	SSE	   0,00	
   1050  	   1210  	      48,7	     0,121	6	1	SSE	   0,00	
   1060  	   1210  	      49,6	     0,123	6	1	SSE	   0,00	
   1070  	   1210  	      51,1	     0,124	6	1	SSE	   0,00	
   1080  	   1210  	      52,5	     0,126	6	1	SSE	   0,00	
   1090  	   1210  	      52,8	     0,129	6	1	SSE	   0,00	
   1100  	   1210  	      53,8	     0,131	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1210  	      55,2	     0,133	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1210  	      56,5	     0,135	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1210  	      57,5	     0,138	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1210  	      57,7	     0,140	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1210  	      58,8	     0,143	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1210  	      59,9	     0,145	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1210  	      60,9	     0,147	6	1	SSE	   0,00	
   1180  	   1210  	      61,6	     0,149	6	1	 S 	   0,00	
   1190  	   1210  	      62,3	     0,151	6	1	 S 	   0,00	
   1200  	   1210  	      62,8	     0,152	6	1	 S 	   0,00	
   1210  	   1210  	      63,7	     0,154	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1210  	      64,4	     0,155	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1210  	      64,8	     0,156	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1210  	      64,9	     0,157	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1210  	      64,9	     0,159	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1210  	      64,9	     0,159	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1210  	      66,2	     0,160	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1210  	      66,2	     0,161	6	1	 S 	   0,00	
   1290  	   1210  	      65,8	     0,162	6	1	 S 	   0,00	
   1300  	   1210  	      65,0	     0,162	6	1	 S 	   0,00	
   1310  	   1210  	      64,3	     0,162	6	1	SSW	   0,00	
   1320  	   1210  	      63,7	     0,162	6	1	SSW	   0,00	
   1330  	   1210  	      63,1	     0,161	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1210  	      62,2	     0,161	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1210  	      61,2	     0,159	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1210  	      60,4	     0,158	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1210  	      59,4	     0,157	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1210  	      59,4	     0,155	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1210  	      58,5	     0,154	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1210  	      56,1	     0,152	6	1	SSW	   0,00	
   1410  	   1210  	      54,9	     0,150	6	1	SSW	   0,00	
   1420  	   1210  	      54,0	     0,149	6	1	SSW	   0,00	
   1430  	   1210  	      53,8	     0,148	6	1	SSW	   0,00	
   1440  	   1210  	      52,4	     0,148	6	1	SSW	   0,00	
   1450  	   1210  	      50,5	     0,146	6	1	SSW	   0,00	
   1460  	   1210  	      50,2	     0,145	6	1	SSW	   0,00	
   1470  	   1210  	      49,0	     0,146	6	1	SSW	   0,00	
   1480  	   1210  	      47,0	     0,144	6	1	SSW	   0,00	
   1490  	   1210  	      46,9	     0,145	6	1	SSW	   0,00	
   1500  	   1210  	      45,5	     0,144	6	1	SSW	   0,00	
    900  	   1220  	      34,8	     0,095	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1220  	      35,2	     0,097	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1220  	      36,2	     0,099	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1220  	      36,8	     0,100	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1220  	      37,8	     0,101	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1220  	      38,5	     0,102	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1220  	      39,6	     0,104	6	1	ESE	   0,00	
    970  	   1220  	      40,2	     0,105	6	1	ESE	   0,00	
    980  	   1220  	      41,2	     0,106	6	1	SSE	   0,00	
    990  	   1220  	      41,9	     0,107	6	1	SSE	   0,00	
   1000  	   1220  	      42,8	     0,109	6	1	SSE	   0,00	
   1010  	   1220  	      43,6	     0,109	6	1	SSE	   0,00	
   1020  	   1220  	      44,6	     0,111	6	1	SSE	   0,00	
   1030  	   1220  	      46,0	     0,112	6	1	SSE	   0,00	
   1040  	   1220  	      46,3	     0,114	6	1	SSE	   0,00	
   1050  	   1220  	      47,6	     0,115	6	1	SSE	   0,00	
   1060  	   1220  	      48,8	     0,116	6	1	SSE	   0,00	
   1070  	   1220  	      49,1	     0,119	6	1	SSE	   0,00	
   1080  	   1220  	      50,5	     0,120	6	1	SSE	   0,00	
   1090  	   1220  	      51,7	     0,122	6	1	SSE	   0,00	
   1100  	   1220  	      52,8	     0,124	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1220  	      53,2	     0,127	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1220  	      54,7	     0,129	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1220  	      55,6	     0,131	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1220  	      56,1	     0,133	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1220  	      57,0	     0,135	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1220  	      58,2	     0,137	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1220  	      59,3	     0,139	6	1	SSE	   0,00	
   1180  	   1220  	      59,2	     0,141	6	1	 S 	   0,00	
   1190  	   1220  	      59,8	     0,142	6	1	 S 	   0,00	
   1200  	   1220  	      60,2	     0,144	6	1	 S 	   0,00	
   1210  	   1220  	      61,2	     0,145	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1220  	      61,7	     0,146	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1220  	      62,0	     0,147	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1220  	      62,1	     0,148	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1220  	      62,2	     0,149	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1220  	      62,5	     0,150	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1220  	      63,7	     0,151	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1220  	      63,6	     0,152	6	1	 S 	   0,00	
   1290  	   1220  	      63,2	     0,152	6	1	 S 	   0,00	
   1300  	   1220  	      62,9	     0,153	6	1	 S 	   0,00	
   1310  	   1220  	      62,6	     0,153	6	1	 S 	   0,00	
   1320  	   1220  	      62,3	     0,152	6	1	SSW	   0,00	
   1330  	   1220  	      61,5	     0,152	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1220  	      61,0	     0,151	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1220  	      60,3	     0,151	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1220  	      58,3	     0,149	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1220  	      57,2	     0,148	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1220  	      56,3	     0,147	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1220  	      55,4	     0,145	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1220  	      54,4	     0,144	6	1	SSW	   0,00	
   1410  	   1220  	      54,6	     0,143	6	1	SSW	   0,00	
   1420  	   1220  	      53,2	     0,141	6	1	SSW	   0,00	
   1430  	   1220  	      51,2	     0,140	6	1	SSW	   0,00	
   1440  	   1220  	      50,3	     0,139	6	1	SSW	   0,00	
   1450  	   1220  	      49,9	     0,138	6	1	SSW	   0,00	
   1460  	   1220  	      48,8	     0,138	6	1	SSW	   0,00	
   1470  	   1220  	      47,0	     0,136	6	1	SSW	   0,00	
   1480  	   1220  	      46,7	     0,137	6	1	SSW	   0,00	
   1490  	   1220  	      45,5	     0,136	6	1	SSW	   0,00	
   1500  	   1220  	      44,7	     0,136	6	1	SSW	   0,00	
    900  	   1230  	      33,8	     0,092	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1230  	      34,9	     0,094	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1230  	      35,4	     0,095	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1230  	      36,3	     0,096	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1230  	      36,9	     0,097	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1230  	      37,9	     0,098	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1230  	      38,6	     0,099	6	1	ESE	   0,00	
    970  	   1230  	      39,6	     0,100	6	1	SSE	   0,00	
    980  	   1230  	      40,2	     0,101	6	1	SSE	   0,00	
    990  	   1230  	      41,2	     0,103	6	1	SSE	   0,00	
   1000  	   1230  	      41,8	     0,103	6	1	SSE	   0,00	
   1010  	   1230  	      42,8	     0,105	6	1	SSE	   0,00	
   1020  	   1230  	      44,1	     0,105	6	1	SSE	   0,00	
   1030  	   1230  	      44,3	     0,107	6	1	SSE	   0,00	
   1040  	   1230  	      45,6	     0,108	6	1	SSE	   0,00	
   1050  	   1230  	      46,9	     0,109	6	1	SSE	   0,00	
   1060  	   1230  	      47,0	     0,111	6	1	SSE	   0,00	
   1070  	   1230  	      48,4	     0,113	6	1	SSE	   0,00	
   1080  	   1230  	      49,5	     0,114	6	1	SSE	   0,00	
   1090  	   1230  	      50,0	     0,117	6	1	SSE	   0,00	
   1100  	   1230  	      50,9	     0,119	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1230  	      51,8	     0,121	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1230  	      53,0	     0,123	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1230  	      53,5	     0,125	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1230  	      54,4	     0,127	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1230  	      55,2	     0,128	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1230  	      56,2	     0,130	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1230  	      57,4	     0,132	6	1	 S 	   0,00	
   1180  	   1230  	      58,0	     0,133	6	1	 S 	   0,00	
   1190  	   1230  	      58,5	     0,135	6	1	 S 	   0,00	
   1200  	   1230  	      58,9	     0,136	6	1	 S 	   0,00	
   1210  	   1230  	      59,9	     0,137	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1230  	      60,5	     0,138	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1230  	      60,6	     0,139	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1230  	      60,7	     0,140	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1230  	      60,8	     0,141	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1230  	      61,2	     0,142	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1230  	      60,2	     0,142	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1230  	      59,9	     0,143	6	1	 S 	   0,00	
   1290  	   1230  	      59,6	     0,143	6	1	 S 	   0,00	
   1300  	   1230  	      59,6	     0,144	6	1	 S 	   0,00	
   1310  	   1230  	      59,4	     0,144	6	1	 S 	   0,00	
   1320  	   1230  	      58,8	     0,144	6	1	SSW	   0,00	
   1330  	   1230  	      58,3	     0,143	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1230  	      57,8	     0,143	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1230  	      57,1	     0,142	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1230  	      56,2	     0,142	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1230  	      55,4	     0,140	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1230  	      55,6	     0,139	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1230  	      54,8	     0,138	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1230  	      53,7	     0,137	6	1	SSW	   0,00	
   1410  	   1230  	      51,5	     0,135	6	1	SSW	   0,00	
   1420  	   1230  	      50,8	     0,134	6	1	SSW	   0,00	
   1430  	   1230  	      50,9	     0,133	6	1	SSW	   0,00	
   1440  	   1230  	      49,5	     0,132	6	1	SSW	   0,00	
   1450  	   1230  	      47,9	     0,131	6	1	SSW	   0,00	
   1460  	   1230  	      47,7	     0,130	6	1	SSW	   0,00	
   1470  	   1230  	      46,6	     0,130	6	1	SSW	   0,00	
   1480  	   1230  	      44,8	     0,128	6	1	SSW	   0,00	
   1490  	   1230  	      44,7	     0,129	6	1	SSW	   0,00	
   1500  	   1230  	      43,6	     0,128	6	1	SSW	   0,00	
    900  	   1240  	      33,8	     0,088	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1240  	      34,0	     0,090	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1240  	      35,1	     0,092	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1240  	      35,5	     0,092	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1240  	      36,5	     0,093	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1240  	      37,1	     0,094	6	1	ESE	   0,00	
    960  	   1240  	      37,9	     0,095	6	1	SSE	   0,00	
    970  	   1240  	      38,5	     0,095	6	1	SSE	   0,00	
    980  	   1240  	      39,5	     0,097	6	1	SSE	   0,00	
    990  	   1240  	      40,2	     0,098	6	1	SSE	   0,00	
   1000  	   1240  	      41,1	     0,099	6	1	SSE	   0,00	
   1010  	   1240  	      41,6	     0,099	6	1	SSE	   0,00	
   1020  	   1240  	      42,7	     0,101	6	1	SSE	   0,00	
   1030  	   1240  	      43,8	     0,102	6	1	SSE	   0,00	
   1040  	   1240  	      44,0	     0,103	6	1	SSE	   0,00	
   1050  	   1240  	      45,3	     0,105	6	1	SSE	   0,00	
   1060  	   1240  	      46,4	     0,106	6	1	SSE	   0,00	
   1070  	   1240  	      46,6	     0,108	6	1	SSE	   0,00	
   1080  	   1240  	      47,7	     0,109	6	1	SSE	   0,00	
   1090  	   1240  	      48,8	     0,111	6	1	SSE	   0,00	
   1100  	   1240  	      49,4	     0,113	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1240  	      50,3	     0,115	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1240  	      50,8	     0,117	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1240  	      52,1	     0,119	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1240  	      53,1	     0,120	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1240  	      53,1	     0,122	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1240  	      53,7	     0,124	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1240  	      55,0	     0,125	6	1	 S 	   0,00	
   1180  	   1240  	      55,7	     0,126	6	1	 S 	   0,00	
   1190  	   1240  	      56,1	     0,128	6	1	 S 	   0,00	
   1200  	   1240  	      56,5	     0,129	6	1	 S 	   0,00	
   1210  	   1240  	      57,5	     0,130	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1240  	      58,1	     0,131	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1240  	      58,1	     0,132	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1240  	      58,2	     0,133	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1240  	      58,8	     0,133	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1240  	      59,1	     0,134	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1240  	      57,8	     0,135	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1240  	      57,6	     0,135	6	1	 S 	   0,00	
   1290  	   1240  	      57,7	     0,136	6	1	 S 	   0,00	
   1300  	   1240  	      57,6	     0,136	6	1	 S 	   0,00	
   1310  	   1240  	      57,1	     0,136	6	1	 S 	   0,00	
   1320  	   1240  	      56,7	     0,136	6	1	SSW	   0,00	
   1330  	   1240  	      56,5	     0,136	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1240  	      55,9	     0,136	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1240  	      55,0	     0,135	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1240  	      55,5	     0,134	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1240  	      54,7	     0,133	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1240  	      53,7	     0,132	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1240  	      51,8	     0,131	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1240  	      51,0	     0,130	6	1	SSW	   0,00	
   1410  	   1240  	      51,3	     0,128	6	1	SSW	   0,00	
   1420  	   1240  	      50,4	     0,128	6	1	SSW	   0,00	
   1430  	   1240  	      49,1	     0,126	6	1	SSW	   0,00	
   1440  	   1240  	      47,6	     0,125	6	1	SSW	   0,00	
   1450  	   1240  	      47,6	     0,124	6	1	SSW	   0,00	
   1460  	   1240  	      46,3	     0,124	6	1	SSW	   0,00	
   1470  	   1240  	      45,8	     0,122	6	1	SSW	   0,00	
   1480  	   1240  	      44,6	     0,123	6	1	SSW	   0,00	
   1490  	   1240  	      43,7	     0,123	6	1	SSW	   0,00	
   1500  	   1240  	      42,8	     0,122	6	1	SSW	   0,00	
    900  	   1250  	      32,8	     0,086	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1250  	      33,8	     0,087	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1250  	      34,3	     0,087	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1250  	      35,2	     0,089	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1250  	      35,8	     0,089	6	1	ESE	   0,00	
    950  	   1250  	      36,7	     0,090	6	1	SSE	   0,00	
    960  	   1250  	      37,3	     0,090	6	1	SSE	   0,00	
    970  	   1250  	      38,1	     0,092	6	1	SSE	   0,00	
    980  	   1250  	      38,6	     0,092	6	1	SSE	   0,00	
    990  	   1250  	      39,5	     0,094	6	1	SSE	   0,00	
   1000  	   1250  	      39,9	     0,094	6	1	SSE	   0,00	
   1010  	   1250  	      41,0	     0,096	6	1	SSE	   0,00	
   1020  	   1250  	      41,3	     0,096	6	1	SSE	   0,00	
   1030  	   1250  	      42,4	     0,098	6	1	SSE	   0,00	
   1040  	   1250  	      43,5	     0,099	6	1	SSE	   0,00	
   1050  	   1250  	      43,6	     0,100	6	1	SSE	   0,00	
   1060  	   1250  	      44,8	     0,102	6	1	SSE	   0,00	
   1070  	   1250  	      46,0	     0,103	6	1	SSE	   0,00	
   1080  	   1250  	      46,5	     0,105	6	1	SSE	   0,00	
   1090  	   1250  	      47,0	     0,106	6	1	SSE	   0,00	
   1100  	   1250  	      48,2	     0,108	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1250  	      49,2	     0,110	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1250  	      49,4	     0,112	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1250  	      50,5	     0,113	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1250  	      51,0	     0,115	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1250  	      51,8	     0,116	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1250  	      52,4	     0,118	6	1	SSE	   0,00	
   1170  	   1250  	      52,7	     0,119	6	1	 S 	   0,00	
   1180  	   1250  	      53,6	     0,120	6	1	 S 	   0,00	
   1190  	   1250  	      53,9	     0,121	6	1	 S 	   0,00	
   1200  	   1250  	      54,4	     0,122	6	1	 S 	   0,00	
   1210  	   1250  	      55,3	     0,123	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1250  	      55,7	     0,124	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1250  	      55,9	     0,125	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1250  	      56,1	     0,126	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1250  	      56,6	     0,126	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1250  	      56,8	     0,127	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1250  	      55,6	     0,128	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1250  	      55,7	     0,128	6	1	 S 	   0,00	
   1290  	   1250  	      55,9	     0,128	6	1	 S 	   0,00	
   1300  	   1250  	      55,6	     0,129	6	1	 S 	   0,00	
   1310  	   1250  	      55,2	     0,129	6	1	 S 	   0,00	
   1320  	   1250  	      55,0	     0,129	6	1	SSW	   0,00	
   1330  	   1250  	      55,1	     0,129	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1250  	      54,6	     0,129	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1250  	      54,2	     0,128	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1250  	      53,5	     0,128	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1250  	      51,8	     0,127	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1250  	      51,1	     0,126	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1250  	      51,4	     0,125	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1250  	      50,7	     0,123	6	1	SSW	   0,00	
   1410  	   1250  	      49,7	     0,123	6	1	SSW	   0,00	
   1420  	   1250  	      48,0	     0,121	6	1	SSW	   0,00	
   1430  	   1250  	      48,1	     0,120	6	1	SSW	   0,00	
   1440  	   1250  	      47,2	     0,119	6	1	SSW	   0,00	
   1450  	   1250  	      46,0	     0,118	6	1	SSW	   0,00	
   1460  	   1250  	      45,6	     0,117	6	1	SSW	   0,00	
   1470  	   1250  	      44,3	     0,117	6	1	SSW	   0,00	
   1480  	   1250  	      43,7	     0,117	6	1	SSW	   0,00	
   1490  	   1250  	      42,7	     0,116	6	1	SSW	   0,00	
   1500  	   1250  	      41,9	     0,116	6	1	SSW	   0,00	
    900  	   1260  	      32,6	     0,083	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1260  	      33,1	     0,083	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1260  	      33,9	     0,084	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1260  	      34,4	     0,085	6	1	ESE	   0,00	
    940  	   1260  	      35,2	     0,086	6	1	SSE	   0,00	
    950  	   1260  	      35,8	     0,086	6	1	SSE	   0,00	
    960  	   1260  	      36,7	     0,087	6	1	SSE	   0,00	
    970  	   1260  	      37,2	     0,087	6	1	SSE	   0,00	
    980  	   1260  	      38,1	     0,089	6	1	SSE	   0,00	
    990  	   1260  	      38,6	     0,089	6	1	SSE	   0,00	
   1000  	   1260  	      39,4	     0,090	6	1	SSE	   0,00	
   1010  	   1260  	      39,9	     0,091	6	1	SSE	   0,00	
   1020  	   1260  	      40,7	     0,092	6	1	SSE	   0,00	
   1030  	   1260  	      41,8	     0,093	6	1	SSE	   0,00	
   1040  	   1260  	      42,0	     0,095	6	1	SSE	   0,00	
   1050  	   1260  	      43,1	     0,096	6	1	SSE	   0,00	
   1060  	   1260  	      44,3	     0,097	6	1	SSE	   0,00	
   1070  	   1260  	      44,3	     0,099	6	1	SSE	   0,00	
   1080  	   1260  	      45,3	     0,100	6	1	SSE	   0,00	
   1090  	   1260  	      46,4	     0,102	6	1	SSE	   0,00	
   1100  	   1260  	      46,7	     0,104	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1260  	      47,4	     0,105	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1260  	      48,3	     0,107	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1260  	      48,4	     0,108	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1260  	      49,6	     0,110	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1260  	      50,4	     0,111	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1260  	      50,9	     0,112	6	1	 S 	   0,00	
   1170  	   1260  	      51,4	     0,113	6	1	 S 	   0,00	
   1180  	   1260  	      51,6	     0,114	6	1	 S 	   0,00	
   1190  	   1260  	      52,0	     0,115	6	1	 S 	   0,00	
   1200  	   1260  	      52,3	     0,116	6	1	 S 	   0,00	
   1210  	   1260  	      53,3	     0,117	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1260  	      53,7	     0,118	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1260  	      54,0	     0,119	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1260  	      54,3	     0,119	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1260  	      54,9	     0,120	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1260  	      54,8	     0,121	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1260  	      53,6	     0,121	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1260  	      54,0	     0,121	6	1	 S 	   0,00	
   1290  	   1260  	      53,9	     0,122	6	1	 S 	   0,00	
   1300  	   1260  	      53,5	     0,122	6	1	 S 	   0,00	
   1310  	   1260  	      53,9	     0,122	6	1	 S 	   0,00	
   1320  	   1260  	      53,8	     0,122	6	1	 S 	   0,00	
   1330  	   1260  	      53,2	     0,123	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1260  	      52,9	     0,122	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1260  	      52,4	     0,122	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1260  	      50,9	     0,121	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1260  	      50,2	     0,121	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1260  	      50,6	     0,120	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1260  	      49,9	     0,119	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1260  	      49,0	     0,118	6	1	SSW	   0,00	
   1410  	   1260  	      47,4	     0,117	6	1	SSW	   0,00	
   1420  	   1260  	      47,6	     0,115	6	1	SSW	   0,00	
   1430  	   1260  	      46,8	     0,115	6	1	SSW	   0,00	
   1440  	   1260  	      45,1	     0,113	6	1	SSW	   0,00	
   1450  	   1260  	      45,2	     0,113	6	1	SSW	   0,00	
   1460  	   1260  	      44,1	     0,112	6	1	SSW	   0,00	
   1470  	   1260  	      42,7	     0,111	6	1	SSW	   0,00	
   1480  	   1260  	      42,6	     0,110	6	1	SSW	   0,00	
   1490  	   1260  	      41,7	     0,110	6	1	SSW	   0,00	
   1500  	   1260  	      41,0	     0,110	6	1	SSW	   0,00	
    900  	   1270  	      32,0	     0,079	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1270  	      32,7	     0,080	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1270  	      33,3	     0,081	6	1	ESE	   0,00	
    930  	   1270  	      34,0	     0,081	6	1	SSE	   0,00	
    940  	   1270  	      34,6	     0,082	6	1	SSE	   0,00	
    950  	   1270  	      35,3	     0,083	6	1	SSE	   0,00	
    960  	   1270  	      35,7	     0,084	6	1	SSE	   0,00	
    970  	   1270  	      36,6	     0,084	6	1	SSE	   0,00	
    980  	   1270  	      36,9	     0,085	6	1	SSE	   0,00	
    990  	   1270  	      38,0	     0,086	6	1	SSE	   0,00	
   1000  	   1270  	      38,2	     0,087	6	1	SSE	   0,00	
   1010  	   1270  	      39,3	     0,087	6	1	SSE	   0,00	
   1020  	   1270  	      39,7	     0,088	6	1	SSE	   0,00	
   1030  	   1270  	      40,6	     0,090	6	1	SSE	   0,00	
   1040  	   1270  	      41,7	     0,091	6	1	SSE	   0,00	
   1050  	   1270  	      41,7	     0,092	6	1	SSE	   0,00	
   1060  	   1270  	      42,7	     0,093	6	1	SSE	   0,00	
   1070  	   1270  	      43,8	     0,095	6	1	SSE	   0,00	
   1080  	   1270  	      43,8	     0,096	6	1	SSE	   0,00	
   1090  	   1270  	      44,8	     0,098	6	1	SSE	   0,00	
   1100  	   1270  	      45,8	     0,099	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1270  	      46,1	     0,101	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1270  	      46,7	     0,102	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1270  	      47,4	     0,103	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1270  	      48,3	     0,105	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1270  	      48,6	     0,106	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1270  	      49,2	     0,107	6	1	 S 	   0,00	
   1170  	   1270  	      50,0	     0,108	6	1	 S 	   0,00	
   1180  	   1270  	      50,3	     0,109	6	1	 S 	   0,00	
   1190  	   1270  	      50,8	     0,110	6	1	 S 	   0,00	
   1200  	   1270  	      50,5	     0,111	6	1	 S 	   0,00	
   1210  	   1270  	      51,5	     0,111	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1270  	      51,8	     0,112	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1270  	      52,0	     0,113	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1270  	      52,3	     0,113	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1270  	      52,9	     0,114	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1270  	      52,9	     0,115	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1270  	      52,0	     0,115	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1270  	      52,3	     0,115	6	1	 S 	   0,00	
   1290  	   1270  	      52,3	     0,116	6	1	 S 	   0,00	
   1300  	   1270  	      52,2	     0,116	6	1	 S 	   0,00	
   1310  	   1270  	      52,3	     0,116	6	1	 S 	   0,00	
   1320  	   1270  	      51,8	     0,117	6	1	 S 	   0,00	
   1330  	   1270  	      51,5	     0,117	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1270  	      50,3	     0,116	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1270  	      49,8	     0,116	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1270  	      50,1	     0,115	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1270  	      49,6	     0,115	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1270  	      49,0	     0,114	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1270  	      47,3	     0,113	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1270  	      47,7	     0,112	6	1	SSW	   0,00	
   1410  	   1270  	      47,0	     0,111	6	1	SSW	   0,00	
   1420  	   1270  	      46,1	     0,111	6	1	SSW	   0,00	
   1430  	   1270  	      44,7	     0,109	6	1	SSW	   0,00	
   1440  	   1270  	      44,8	     0,108	6	1	SSW	   0,00	
   1450  	   1270  	      43,9	     0,108	6	1	SSW	   0,00	
   1460  	   1270  	      43,3	     0,106	6	1	SSW	   0,00	
   1470  	   1270  	      42,5	     0,106	6	1	SSW	   0,00	
   1480  	   1270  	      41,5	     0,106	6	1	SSW	   0,00	
   1490  	   1270  	      40,9	     0,105	6	1	SSW	   0,00	
   1500  	   1270  	      40,0	     0,105	6	1	SSW	   0,00	
    900  	   1280  	      31,6	     0,077	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1280  	      32,2	     0,077	6	1	ESE	   0,00	
    920  	   1280  	      32,9	     0,078	6	1	SSE	   0,00	
    930  	   1280  	      33,4	     0,078	6	1	SSE	   0,00	
    940  	   1280  	      34,2	     0,079	6	1	SSE	   0,00	
    950  	   1280  	      34,5	     0,080	6	1	SSE	   0,00	
    960  	   1280  	      34,8	     0,080	6	1	SSE	   0,00	
    970  	   1280  	      35,8	     0,081	6	1	SSE	   0,00	
    980  	   1280  	      36,7	     0,081	6	1	SSE	   0,00	
    990  	   1280  	      36,9	     0,082	6	1	SSE	   0,00	
   1000  	   1280  	      37,9	     0,083	6	1	SSE	   0,00	
   1010  	   1280  	      38,1	     0,084	6	1	SSE	   0,00	
   1020  	   1280  	      39,0	     0,085	6	1	SSE	   0,00	
   1030  	   1280  	      39,4	     0,086	6	1	SSE	   0,00	
   1040  	   1280  	      40,2	     0,087	6	1	SSE	   0,00	
   1050  	   1280  	      41,4	     0,088	6	1	SSE	   0,00	
   1060  	   1280  	      41,4	     0,090	6	1	SSE	   0,00	
   1070  	   1280  	      42,4	     0,091	6	1	SSE	   0,00	
   1080  	   1280  	      43,3	     0,092	6	1	SSE	   0,00	
   1090  	   1280  	      43,3	     0,094	6	1	SSE	   0,00	
   1100  	   1280  	      44,2	     0,095	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1280  	      45,0	     0,096	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1280  	      45,4	     0,098	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1280  	      46,1	     0,099	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1280  	      46,6	     0,100	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1280  	      47,5	     0,101	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1280  	      47,5	     0,102	6	1	 S 	   0,00	
   1170  	   1280  	      48,1	     0,103	6	1	 S 	   0,00	
   1180  	   1280  	      49,0	     0,104	6	1	 S 	   0,00	
   1190  	   1280  	      49,5	     0,105	6	1	 S 	   0,00	
   1200  	   1280  	      49,4	     0,105	6	1	 S 	   0,00	
   1210  	   1280  	      49,7	     0,106	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1280  	      50,0	     0,107	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1280  	      50,1	     0,107	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1280  	      50,9	     0,108	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1280  	      51,0	     0,109	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1280  	      51,0	     0,109	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1280  	      50,4	     0,109	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1280  	      50,7	     0,110	6	1	 S 	   0,00	
   1290  	   1280  	      50,4	     0,110	6	1	 S 	   0,00	
   1300  	   1280  	      50,7	     0,111	6	1	 S 	   0,00	
   1310  	   1280  	      50,5	     0,111	6	1	 S 	   0,00	
   1320  	   1280  	      50,1	     0,111	6	1	 S 	   0,00	
   1330  	   1280  	      49,1	     0,111	6	1	SSW	   0,00	
   1340  	   1280  	      48,7	     0,111	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1280  	      49,0	     0,111	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1280  	      48,6	     0,110	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1280  	      48,0	     0,110	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1280  	      46,6	     0,109	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1280  	      46,9	     0,108	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1280  	      46,4	     0,108	6	1	SSW	   0,00	
   1410  	   1280  	      45,5	     0,107	6	1	SSW	   0,00	
   1420  	   1280  	      45,1	     0,105	6	1	SSW	   0,00	
   1430  	   1280  	      44,2	     0,105	6	1	SSW	   0,00	
   1440  	   1280  	      43,6	     0,104	6	1	SSW	   0,00	
   1450  	   1280  	      42,9	     0,102	6	1	SSW	   0,00	
   1460  	   1280  	      42,2	     0,102	6	1	SSW	   0,00	
   1470  	   1280  	      41,2	     0,101	6	1	SSW	   0,00	
   1480  	   1280  	      40,8	     0,101	6	1	SSW	   0,00	
   1490  	   1280  	      39,8	     0,100	6	1	SSW	   0,00	
   1500  	   1280  	      39,4	     0,099	6	1	SSW	   0,00	
    900  	   1290  	      31,0	     0,073	6	1	ESE	   0,00	
    910  	   1290  	      31,8	     0,074	6	1	SSE	   0,00	
    920  	   1290  	      32,2	     0,074	6	1	SSE	   0,00	
    930  	   1290  	      32,3	     0,075	6	1	SSE	   0,00	
    940  	   1290  	      33,2	     0,076	6	1	SSE	   0,00	
    950  	   1290  	      33,5	     0,076	6	1	SSE	   0,00	
    960  	   1290  	      34,4	     0,077	6	1	SSE	   0,00	
    970  	   1290  	      34,7	     0,077	6	1	SSE	   0,00	
    980  	   1290  	      35,6	     0,078	6	1	SSE	   0,00	
    990  	   1290  	      35,9	     0,079	6	1	SSE	   0,00	
   1000  	   1290  	      36,8	     0,080	6	1	SSE	   0,00	
   1010  	   1290  	      37,9	     0,080	6	1	SSE	   0,00	
   1020  	   1290  	      37,8	     0,082	6	1	SSE	   0,00	
   1030  	   1290  	      39,0	     0,083	6	1	SSE	   0,00	
   1040  	   1290  	      39,2	     0,084	6	1	SSE	   0,00	
   1050  	   1290  	      40,0	     0,085	6	1	SSE	   0,00	
   1060  	   1290  	      41,0	     0,086	6	1	SSE	   0,00	
   1070  	   1290  	      40,8	     0,087	6	1	SSE	   0,00	
   1080  	   1290  	      41,9	     0,089	6	1	SSE	   0,00	
   1090  	   1290  	      42,8	     0,090	6	1	SSE	   0,00	
   1100  	   1290  	      43,1	     0,091	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1290  	      43,5	     0,092	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1290  	      44,5	     0,094	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1290  	      44,7	     0,095	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1290  	      45,5	     0,096	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1290  	      45,9	     0,097	6	1	SSE	   0,00	
   1160  	   1290  	      46,5	     0,098	6	1	 S 	   0,00	
   1170  	   1290  	      46,4	     0,098	6	1	 S 	   0,00	
   1180  	   1290  	      47,3	     0,099	6	1	 S 	   0,00	
   1190  	   1290  	      47,8	     0,100	6	1	 S 	   0,00	
   1200  	   1290  	      47,8	     0,101	6	1	 S 	   0,00	
   1210  	   1290  	      47,9	     0,101	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1290  	      48,2	     0,102	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1290  	      48,5	     0,102	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1290  	      49,2	     0,103	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1290  	      49,3	     0,104	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1290  	      49,3	     0,104	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1290  	      49,0	     0,104	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1290  	      48,9	     0,105	6	1	 S 	   0,00	
   1290  	   1290  	      48,9	     0,105	6	1	 S 	   0,00	
   1300  	   1290  	      49,1	     0,105	6	1	 S 	   0,00	
   1310  	   1290  	      48,8	     0,106	6	1	 S 	   0,00	
   1320  	   1290  	      48,7	     0,106	6	1	 S 	   0,00	
   1330  	   1290  	      48,2	     0,106	6	1	 S 	   0,00	
   1340  	   1290  	      47,7	     0,106	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1290  	      47,6	     0,106	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1290  	      47,1	     0,105	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1290  	      45,8	     0,105	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1290  	      46,1	     0,104	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1290  	      45,6	     0,104	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1290  	      44,9	     0,103	6	1	SSW	   0,00	
   1410  	   1290  	      44,4	     0,102	6	1	SSW	   0,00	
   1420  	   1290  	      43,7	     0,101	6	1	SSW	   0,00	
   1430  	   1290  	      43,0	     0,100	6	1	SSW	   0,00	
   1440  	   1290  	      42,6	     0,099	6	1	SSW	   0,00	
   1450  	   1290  	      41,8	     0,099	6	1	SSW	   0,00	
   1460  	   1290  	      41,0	     0,098	6	1	SSW	   0,00	
   1470  	   1290  	      40,5	     0,097	6	1	SSW	   0,00	
   1480  	   1290  	      39,7	     0,096	6	1	SSW	   0,00	
   1490  	   1290  	      39,2	     0,095	6	1	SSW	   0,00	
   1500  	   1290  	      38,3	     0,095	6	1	SSW	   0,00	
    900  	   1300  	      30,8	     0,071	6	1	SSE	   0,00	
    910  	   1300  	      31,1	     0,071	6	1	SSE	   0,00	
    920  	   1300  	      31,3	     0,072	6	1	SSE	   0,00	
    930  	   1300  	      32,1	     0,072	6	1	SSE	   0,00	
    940  	   1300  	      32,5	     0,072	6	1	SSE	   0,00	
    950  	   1300  	      33,3	     0,073	6	1	SSE	   0,00	
    960  	   1300  	      33,7	     0,073	6	1	SSE	   0,00	
    970  	   1300  	      34,4	     0,075	6	1	SSE	   0,00	
    980  	   1300  	      34,8	     0,075	6	1	SSE	   0,00	
    990  	   1300  	      35,6	     0,076	6	1	SSE	   0,00	
   1000  	   1300  	      35,8	     0,076	6	1	SSE	   0,00	
   1010  	   1300  	      36,7	     0,078	6	1	SSE	   0,00	
   1020  	   1300  	      37,6	     0,078	6	1	SSE	   0,00	
   1030  	   1300  	      37,7	     0,080	6	1	SSE	   0,00	
   1040  	   1300  	      38,7	     0,081	6	1	SSE	   0,00	
   1050  	   1300  	      38,6	     0,082	6	1	SSE	   0,00	
   1060  	   1300  	      39,6	     0,083	6	1	SSE	   0,00	
   1070  	   1300  	      40,6	     0,084	6	1	SSE	   0,00	
   1080  	   1300  	      40,6	     0,085	6	1	SSE	   0,00	
   1090  	   1300  	      41,3	     0,087	6	1	SSE	   0,00	
   1100  	   1300  	      42,3	     0,088	6	1	SSE	   0,00	
   1110  	   1300  	      42,5	     0,089	6	1	SSE	   0,00	
   1120  	   1300  	      43,0	     0,090	6	1	SSE	   0,00	
   1130  	   1300  	      43,7	     0,091	6	1	SSE	   0,00	
   1140  	   1300  	      43,8	     0,092	6	1	SSE	   0,00	
   1150  	   1300  	      44,8	     0,093	6	1	 S 	   0,00	
   1160  	   1300  	      44,9	     0,093	6	1	 S 	   0,00	
   1170  	   1300  	      45,5	     0,094	6	1	 S 	   0,00	
   1180  	   1300  	      45,7	     0,095	6	1	 S 	   0,00	
   1190  	   1300  	      46,2	     0,095	6	1	 S 	   0,00	
   1200  	   1300  	      46,6	     0,096	6	1	 S 	   0,00	
   1210  	   1300  	      47,0	     0,097	6	1	 S 	   0,00	
   1220  	   1300  	      46,6	     0,097	6	1	 S 	   0,00	
   1230  	   1300  	      46,9	     0,098	6	1	 S 	   0,00	
   1240  	   1300  	      47,5	     0,098	6	1	 S 	   0,00	
   1250  	   1300  	      47,6	     0,099	6	1	 S 	   0,00	
   1260  	   1300  	      47,9	     0,099	6	1	 S 	   0,00	
   1270  	   1300  	      47,4	     0,099	6	1	 S 	   0,00	
   1280  	   1300  	      47,3	     0,100	6	1	 S 	   0,00	
   1290  	   1300  	      47,5	     0,100	6	1	 S 	   0,00	
   1300  	   1300  	      47,6	     0,101	6	1	 S 	   0,00	
   1310  	   1300  	      47,3	     0,101	6	1	 S 	   0,00	
   1320  	   1300  	      46,9	     0,101	6	1	 S 	   0,00	
   1330  	   1300  	      46,6	     0,101	6	1	 S 	   0,00	
   1340  	   1300  	      46,6	     0,101	6	1	SSW	   0,00	
   1350  	   1300  	      46,1	     0,101	6	1	SSW	   0,00	
   1360  	   1300  	      44,8	     0,101	6	1	SSW	   0,00	
   1370  	   1300  	      45,2	     0,100	6	1	SSW	   0,00	
   1380  	   1300  	      44,8	     0,100	6	1	SSW	   0,00	
   1390  	   1300  	      44,3	     0,099	6	1	SSW	   0,00	
   1400  	   1300  	      43,7	     0,098	6	1	SSW	   0,00	
   1410  	   1300  	      43,3	     0,098	6	1	SSW	   0,00	
   1420  	   1300  	      42,5	     0,097	6	1	SSW	   0,00	
   1430  	   1300  	      42,1	     0,096	6	1	SSW	   0,00	
   1440  	   1300  	      41,4	     0,095	6	1	SSW	   0,00	
   1450  	   1300  	      40,7	     0,094	6	1	SSW	   0,00	
   1460  	   1300  	      40,1	     0,093	6	1	SSW	   0,00	
   1470  	   1300  	      39,5	     0,093	6	1	SSW	   0,00	
   1480  	   1300  	      39,5	     0,092	6	1	SSW	   0,00	
   1490  	   1300  	      38,2	     0,092	6	1	SSW	   0,00	
   1500  	   1300  	      37,5	     0,091	6	1	SSW	   0,00	

Wyniki obliczeń stężeń pyłu PM-10 w dodatkowych punktach 

Lp	Opis punktu	X	Y	Wysok.	Stęż. max.	Stęż.śred.	Częst.prz.,%	Kryt.	Kryt.	Kryt.	
		m	m	m	µg/m3	µg/m3	280	stan.r.	pręd.w.	kier.w.	
1	budynek nr 1	1546	683	1,7	      44,2	     0,110	0,00	6	1	WNW	
2	budynek nr 2	1209	1331	1,7	      49,7	     0,089	0,00	6	1	S	
3	budynek nr 3	1192	1377	1,7	      43,3	     0,074	0,00	6	1	S	
4	budynek nr 4	1164	1420	1,7	      38,7	     0,062	0,00	6	1	S	
5	budynek nr 5	1128	1487	1,7	      32,9	     0,050	0,00	6	1	S	
6	budynek nr 6	1192	1551	1,7	      30,0	     0,043	0,00	6	1	S	
7	budynek nr 7	646	1453	1,7	      21,5	     0,040	0,00	6	1	ESE